'99.6월중 4대강 수질오염도

--------------------------

- 6월중 주요 지점 수질상태 분석-

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 한강수계 수질오염 추세

o 6월의 팔당호 수질오염도는 BOD 1.7밀리그램/리터로서 5월(1.9밀리그램/

리터)에 비해 개선됨.

o 팔당하류(도곡-가양)의 오염도는 전월에 비하여 다소 감소하였으며 전

년동월에 비해서도 다소 개선됨.

<연도별 팔당호 1-6월 수질오염도>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

1월     2월     3월     4월     5월     6월   6월까지

평균

-----------------------------------------------------------------

'97        1.4     1.4     1.6     1.9     2.1     1.7     1.7

'98        1.3     1.6     2.0     2.0     1.8     1.6     1.7

'99        1.4     1.4     1.4     1.9     1.9     1.7     1.6

=================================================================

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

6월              6월까지 평균

'99.5월    -------------------- --------------------

'99        '98        '99        '98

-----------------------------------------------------------------

팔당           1.9        1.7        1.6        1.6        1.7

평균           2.7        2.5        2.6        3.0        3.3

도곡           2.1        2.0        2.3        2.0        2.3

구리           2.2        2.2        1.4        2.2        2.3

암사           1.8        2.2        1.7        2.2        2.4

구의           2.1        2.1        2.7        2.3        2.9

잠실           2.4        1.6        2.7        2.5        3.2

노량진         3.6        3.5        3.0        4.6        4.5

가양           4.8        3.8        4.5        5.3        5.8

=================================================================

<> 낙동강수계 수질오염 추세

o 6월중 낙동강 상류(안동)의 BOD 오염도는 1.0밀리그램/리터로서 지난 5

월(0.9밀리그램/리터)과 비슷한 수준이며, 낙동강 중.하류(고령, 물금)

의 경우에는 5월에 비해 중류지역은 증가(고령 3.9 --> 4.5밀리그램/리

터)하였으나 하류지역은 개선되었음(물금 2.9 --> 2.3밀리그램/리터).

- 낙동강 중류인 고령지점은 하천유량 감소('99.5월 : 175 --> 6월 :

154톤/초)로 수질이 악화된 것으로 판단되며

- 낙동강 하류의 수질이 5월에 비해 많이 개선된 요인은 6월중 하류지

역 강수량의 증가(산청 84.5 --> 110.0밀리미터)와 상류에서의 안정

적인 댐방류량의 영향으로 수질이 개선된 것으로 판단됨.

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

1월      2월      3월      4월      5월      6월

-----------------------------------------------------------------

댐방류량      189.6    177.5    243.4    414.6    324.1    320.5

=================================================================

<낙동강수계 주요 지점 수질오염도 추세>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

'99년                       '98

-----------------------------------------------  평균

1월    2월    3월    4월    5월    6월   평균

-----------------------------------------------------------------

안동      1.0    1.0    1.0    0.9    0.9    1.0    1.0    0.9

고령      3.4    3.5    3.9    3.7    3.9    4.5    3.8    3.1

남지      3.7    3.6    4.7    3.3    3.5    3.1    3.7    3.2

물금      4.0    4.5    5.1    3.6    2.9    2.3    3.7    3.0

구포      4.2    4.9    5.2    3.6    3.1    2.3    3.9    3.2

=================================================================

<> 6월중 강수량 및 수질상태

o 6월중 4대강 수계의 강수량은 낙동강수계가 128.1밀리미터로 가장 많았

으며

- 한강수계를 포함한 전 수계의 강수량도 5월보다 증가하였음.

. 한강(76.3 --> 90.7밀리미터), 낙동강(99.3 --> 128.1밀리미터),

금강(80.0 --> 122.1밀리미터), 영산강(68.5 --> 119.3밀리미터)

- 작년동월대비시에도 한강을 비롯한 전 수계가 증가하였음.

. 한강(63.8 --> 90.7밀리미터), 낙동강(82.5 --> 128.1밀리미터),

금강(90.0 --> 122.1밀리미터), 영산강(92.8 --> 119.3밀리미터)

o 6월중 BOD 오염도는

- 지난 5월과 비교할 때

. 4대강 수계중 낙동강 중류 및 영산강 상류를 제외하고는 전월과 비

슷하거나 다소 개선됨.

. 이는 전월에 비해 강수량 및 댐 방류량의 증가로 하천이 안정화되

어 수질이 개선된 것으로 판단됨.