'99.7월중 4대강 수질오염도

--------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 7월중 주요 지점 수질상태 분석

<한강수계 수질오염 추세>

o 7월의 팔당호 수질오염도는 BOD 1.7밀리그램/리터로서 6월(1.7밀리그램/

리터)과 동일함.

o 팔당하류(도곡-가양)의 오염도는 전월에 비하여 다소 감소하였으나 전

년동월에 비해서는 증가하였음.

- 전년동월에 비해 오염도가 증가한 요인은 한강수계의 강수량(398.9

--> 120.2mm) 및 댐 방류량(2,146.1 --> 1,424.8백만톤/월)의 감소로

판단됨.

<연도별 팔당호 1-7월 수질오염도>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=============================================================

1월   2월   3월   4월   5월   6월   7월   7월까지

평균

-------------------------------------------------------------

'97       1.4   1.4   1.6   1.9   2.1   1.7   1.4     1.6

'98       1.3   1.6   2.0   2.0   1.8   1.6   1.5     1.7

'99       1.4   1.4   1.4   1.9   1.9   1.6   1.7     1.6

=============================================================

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

7월                7월까지 평균

'99.6월   ---------------------- ---------------------

'99         '98         '99         '98

-----------------------------------------------------------------

평균         2.5        2.2         1.7         2.9         3.1

-----------------------------------------------------------------

팔당         1.7        1.7         1.5         1.6         1.7

도곡         2.0        1.5         0.8         1.9         2.1

구리         2.2        2.6         0.9         2.2         2.1

암사         2.2        1.3         1.1         2.1         2.6

구의         2.1        1.5         1.3         2.2         2.6

잠실         1.6        1.6         1.2         2.3         2.9

노량진       3.5        2.8         2.2         4.3         4.1

가양         3.8        4.1         4.1         5.1         5.6

=================================================================

<낙동강수계 수질오염 추세>

o 7월중 낙동강 상류(안동)의 BOD 오염도는 0.9밀리그램/리터로서 지난 6

월(1.0밀리그램/리터)보다 다소 감소하였으며, 낙동강 중.하류의 경우

에는 6월에 비해 많이 개선되거나 비슷한 수준(고령 4.5 --> 2.8밀리그

램/리터, 남지 3.1 --> 2.7밀리그램/리터, 물금 2.3 --> 2.0밀리그램/

리터, 구포 2.3 --> 2.3밀리그램/리터)으로 낙동강 수계가 전반적으로

개선되었음.

- 낙동강 수계의 수질이 전월에 비해 개선된 요인은 많은 강우(128.1

--> 167.9밀리미터)와 댐 방류량(320.5 --> 473.1백만톤/월)의 증가

로 하천유지수가 늘어나 하천수질이 안정화된 것으로 판단됨.

<낙동강수계 주요 지점 수질오염도 추세>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

'99년

---------------------------------------------- '98 평균

1월   2월   3월   4월   5월   6월   7월   평균

-----------------------------------------------------------------

안동     1.0   1.0   1.0   0.9   0.9   1.0   0.9   1.0     0.9

고령     3.4   3.5   3.9   3.7   3.9   4.5   2.8   3.7     3.1

남지     3.7   3.6   4.7   3.3   3.5   3.1   2.7   3.5     3.2

물금     4.0   4.5   5.1   3.6   2.9   2.3   2.0   3.5     3.0

구포     4.2   4.9   5.2   3.6   3.1   2.3   2.3   3.7     3.2

=================================================================

<7월중 강수량 및 수질상태>

o 7월중 4대강 수계의 강수량은 영산강수계가 217.6mm로 가장 많았으며

- 한강수계를 포함한 전 수계의 강수량도 6월보다 증가하였음.

. 한강(90.7 --> 120.2mm), 낙동강(128.1 --> 167.9mm), 금강(122.1

--> 151.8mm), 영산강(119.3 --> 217.6mm)

- 작년 동월대비시에도 한강을 비롯한 전 수계가 감소하였음.

. 한강(398.9 --> 120.2mm), 낙동강(282.0 --> 167.9mm), 금강(400.8

--> 151.8mm), 영산강(416.4 --> 217.6mm)

o 7월중 BOD 오염도는

- 지난 6월과 비교할 때

. 4대강 수계중 한강 하류 및 영산강 중.하류를 제외하고는 전월과

비슷하거나 다소 개선됨.

. 영산강 중.하류의 수질이 악화된 요인은 상류댐의 방류량이 지난 6

월의 관개용수 방류량 증가로 전월에 비해 크게 감소(448.9 -->

142.9만톤/월)하여 수질에 영향을 준 것으로 판단됨.

<> 4대강 수질측정분석 결과(BOD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

7월               7월까지 평균

구분       '99.6월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

의암          1.4        1.5         1.1        1.4        1.3

충주          0.8        0.8         0.8        0.9        0.8

팔당          1.7        1.7         1.5        1.6        1.7

노량진        3.5        2.8         2.2        4.3        4.1

가양          3.8        4.1         4.1        5.1        5.6

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

7월               7월까지 평균

구분       '99.6월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동          1.0        0.9         0.9        1.0        0.9

고령          4.5        2.8         3.2        3.7        3.4

남지          3.1        2.7         2.8        3.5        3.2

물금          2.3        2.0         2.5        3.5        3.1

구포          2.3        2.3         2.5        3.7        3.3

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

7월               7월까지 평균

구분       '99.6월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

옥천          1.0        1.0         0.9        1.0        1.0

대청          0.9        0.9         0.9        0.9        1.0

청원          2.2        2.1         2.0        2.6        2.5

공주          3.0        3.1         2.4        2.8        2.8

부여          3.0        2.9         2.2        2.9        2.7

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

7월               7월까지 평균

구분       '99.6월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양          2.0        1.9         1.6        1.8        1.9

우치          3.7        3.4         2.3        3.4        2.5

광주          4.6        5.2         3.9        5.1        4.1

나주          7.4        7.6         5.7        7.8        6.1

무안          2.0        2.6         2.2        2.3        2.1

주암          0.8        0.7         0.8        0.9        0.9

=================================================================

<> 주요 호소 수질측정분석 결과(COD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

7월               7월까지 평균

구분       '99.6월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

소양댐        2.1        2.3         2.3        2.1        2.2

의암댐        2.4        2.8         2.7        2.6        2.4

청평댐        3.1        2.5         2.6        2.6        2.2

충주댐        1.8        2.5         2.4        1.8        2.0

팔당댐        3.5        3.4         1.9        3.5        3.2

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

7월               7월까지 평균

구분       '99.6월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동댐        2.6        2.6         2.8        2.5        2.6

영천댐        3.7        4.3         3.6        3.8        3.3

임하댐        2.8        2.9         4.1        2.9        3.1

합천댐        2.7        2.6         2.7        2.3        2.3

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

7월               7월까지 평균

구분       '99.6월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

대청댐        3.1        3.0         4.0        2.8        2.8

금강하구언    6.6        6.3         7.6        6.7        5.9

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

7월               7월까지 평균

구분       '99.6월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양댐        2.9        4.3         4.1        3.2        3.4

광주댐        4.7        5.8         4.4        4.3        4.3

장성댐        4.0        8.4         5.1        4.6        4.5

나주댐        6.7        6.6         5.5        5.3        5.3

주암댐        2.6        2.7         3.2        2.6        2.9

=================================================================

주) 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<> 수계별 강수량 및 댐 방류량 현황

o 수계별 강수량

(단위 : mm)

=================================================================

'99                         '98

측정지점    ----------------------------------  -----------------

금월(7월) 전월('99.6월)  누계(7월)    7월   누계(7월)

-----------------------------------------------------------------

한강          120.2       90.7        435.4      398.9    763.8

춘천         124.3       84.5        411.9      343.9    674.9

충주         111.2      106.7        445.4      418.1    780.4

서울         125.2       81.0        449.0      434.7    836.1

낙동강        167.9      128.1        607.7      282.0    742.7

안동         125.4      157.0        553.4      341.4    656.5

대구         139.3      117.3        552.3      223.2    598.7

산청         239.0      110.0        717.4      281.5    972.8

금강          151.8      122.1        500.0      400.8    834.9

청주         131.5      108.6        438.3      398.6    804.7

대전         172.0      135.6        561.6      402.9    865.0

영산강        217.6      119.3        609.8      416.4    928.4

광주         199.6      104.2        533.8      411.8    938.1

무안         235.6      134.3        685.7      421.0    918.6

=================================================================

자료) '99.6.21-'99.7.20까지 각 지방 측후소 자료임.

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.7월        '99.6월       전년동월('98.7월)

-----------------------------------------------------------------

계              1,424.8        2,203.5            2,146.1

-----------------------------------------------------------------

소양댐              137.8          246.2              152.4

충주댐              488.8          677.0            1,044.5

팔당댐              798.2        1,280.3              949.2

=================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.7월        '99.6월       전년동월('98.7월)

-----------------------------------------------------------------

계                473.1          320.5             820.3

-----------------------------------------------------------------

안동댐              124.6          150.6             140.9

임하댐               77.3           27.1              55.2

합천댐               53.9           75.9              90.0

남강댐              217.3           66.9             534.2

=================================================================

o 금강수계

(단위 : 만톤/월)

=================================================================

'99.7월        '99.6월       전년동월('98.7월)

-----------------------------------------------------------------

대청댐              300.4          334.1             483.5

=================================================================

o 영산강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.7월        '99.6월       전년동월('98.7월)

-----------------------------------------------------------------

계                142.9          448.9           2,372.9

-----------------------------------------------------------------

장성댐               61.9          241.5           1,971.2

담양댐               32.3          124.3              38.4

광주댐                5.2            5.4             326.1

나주댐               43.5           77.7              37.2

=================================================================

<> 수계별 항목별 수질오염 현황('99.7월분)

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

한강

--------------------------------------------------

의암      충주     팔당      노량진     가양

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          23        26        24        24        25

pH                 8.6       8.6       9.0       7.8       7.4

DO                10.0       7.8       9.5       6.6       5.3

BOD                1.5       0.8       1.7       2.8       4.1

COD                2.6       2.0       3.0       5.0       6.0

SS                 7.6       0.9       3.1       9.0      16.0

대장균 군수        1.6x      < 2       1.8x      1.7x      6.8x

(MPN/100ml)     10의 제곱           10의 제곱 10의 오승 10의 사승

분원성 대장균     1.5x10     < 2         0       8.5x      3.2x

군수(MPN/100ml)                               10의 제곱 10의 삼승

T-N              1.843     2.199     2.027     3.322     5.430

T-P              0.032     0.012     0.028     0.098     0.212

NH3-N            0.108     0.020     0.573     0.971     2.200

NO3-N            1.425     1.881     1.104     2.215     2.324

음이온             ND       0.01       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        119       189       137       222       280

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

낙동강

--------------------------------------------------

안동       고령     남지       물금      구포

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          13        25        24        24        24

pH                 7.5       8.0       7.5       7.6       7.4

DO                 9.8       8.4      10.1       8.7       8.4

BOD                0.9       2.8       2.7       2.0       2.3

COD                3.0       5.8       6.0       5.7       6.0

SS                 1.3      21.4      20.3       9.8      13.3

대장균 군수        3.4x      2.5x      1.4x      6.0x      8.8x

(MPN/100ml)     10의 제곱 10의 삼승 10의 삼승 10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균      1.0x      4.9x      3.5x    9.9x10      5.2x

군수(MPN/100ml) 10의 제곱 10의 제곱 10의 제곱           10의 삼승

T-N              2.267     4.314     4.778     4.444     5.128

T-P              0.136     0.437     0.149     0.109     0.128

NH3-N            0.314     0.375     0.045     0.071     0.074

NO3-N            1.520     3.580     3.227     2.643     3.196

음이온             ND       0.05       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        163       263       203       202       196

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

금강

-------------------------------------------------

옥천      대청     청원       공주      부여

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          24        25        24        24        25

pH                 7.6       8.1       7.4       7.4       7.5

DO                 8.1       7.8       7.7       7.6       8.0

BOD                1.0       0.9       2.1       3.1       2.9

COD                3.2       3.1       3.9       5.4       5.5

SS                15.0       5.7      10.4      18.2      54.6

대장균 군수        1.5x     4.0x10     1.7x      4.7x      4.0x

(MPN/100ml)     10의 삼승           10의 사승 10의 삼승 10의 삼승

분원성 대장균     6.8x10     2.0       2.0x      6.8x      4.5x

군수(MPN/100ml)                     10의 삼승 10의 제곱 10의 제곱

T-N              2.644     1.829     2.991     2.909     2.915

T-P              0.020     0.012     0.059     0.055     0.053

NH3-N            0.071     0.070     0.210     0.232     0.223

NO3-N            2.448     1.523     2.342     2.349     2.251

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        115       108       163       217       168

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

영산강

--------------------------------------------------

담양     우치     광주     나주     무안   주암

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)         25        25        26       26      26     14

pH                6.9       7.0       7.8      6.9     7.2    7.4

DO                9.5       7.7       8.9      8.8     8.2    7.2

BOD               1.9       3.4       5.2      7.6     2.6    0.7

COD               5.2       8.9      10.9     11.4     8.1    2.4

SS                7.0       9.0      16.4     28.6    10.5    1.6

대장균 군수       1.8     5.6x10      1.5    2.6x10    0.3    5.0

분원성 대장균     0.5       1.8         0      1.0            1.9

T-N             4.003     3.324     4.747    8.814   5.057  0.878

T-P             0.168     0.194     0.223    0.408   0.119  0.008

NH3-N           0.720     0.602     0.866    0.605   0.720  0.017

NO3-N           1.926     2.335     2.245    3.297   2.909  0.657

음이온            ND        ND       0.02     0.03     ND     ND

계면활성제

전기 전도도       145       146       106      380   1,023     60

(마이크로s/cm)

=================================================================

주) Cd, CN, Pb, Cr+6, As, Hg, 페놀류는 불검출

<> '99 4대강 하천수질현황

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

수계    환경    1월   2월   3월   4월   5월   6월  7월   평균

지점    기준

-----------------------------------------------------------------

한강

의암      I      1.4   1.2   1.3   1.3   1.4   1.4   1.5   1.4

충주      I      0.9   0.8   1.1   0.9   0.9   0.8   0.8   0.9

팔당      I      1.4   1.4   1.4   1.9   1.9   1.7   1.7   1.6

노량진    II     5.0   5.3   6.3   3.9   3.6   3.5   2.8   4.3

가양      III    5.3   5.4   7.1   5.5   4.8   3.8   4.1   5.1

낙동

안동      I      1.0   1.0   1.0   0.9   0.9   1.0   0.9   1.0

고령      II     3.4   3.5   3.9   3.7   3.9   4.5   2.8   3.7

남지      II     3.7   3.5   4.7   3.3   3.5   3.1   2.7   3.5

물금      II     4.0   4.5   5.1   3.6   2.9   2.3   2.0   3.5

구포      II     4.2   4.9   5.2   3.6   3.1   2.3   2.3   3.7

금강

옥천      I      0.9   1.1   1.2   1.0   0.9   1.0   1.0   1.0

대청      I      0.8   0.9   0.8   0.7   0.8   0.9   0.9   0.9

청원      I      2.6   2.7   2.9   3.6   2.3   2.2   2.1   2.6

공주      II     1.0   2.1   2.9   3.2   2.9   3.0   3.1   2.8

부여      II     2.1   2.0   3.4   3.4   2.9   3.0   2.9   2.9

영산

담양      I      1.8   1.7   2.0   1.3   1.6   2.0   1.9   1.8

우치      I      2.9   3.7   4.5   1.9   3.6   3.7   3.4   3.4

광주      II     4.4   4.8   6.7   3.5   6.2   4.6   5.2   5.1

나주      II     7.2   7.9   8.5   6.9   9.1   7.4   7.6   7.8

무안      II     2.1   2.1   3.0   2.5   2.1   2.0   2.6   2.3

주암      I      0.9   1.1   1.1   0.8   0.9   0.8   0.7   0.9

=================================================================