'99.8월중 4대강 수질오염도

--------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 8월중 주요 지점 수질상태 분석

<한강수계 수질오염 추세>

o 8월의 팔당호 수질오염도는 BOD 1.3밀리그램/리터로서 7월(1.7밀리그램/

리터)에 비해 많이 감소하였음.

- 팔당호의 수질(BOD)이 전월에 비해 개선된 요인은 강수량(120.2 -->

552.4mm) 및 댐 방류량(1,424.8 --> 7,995.8백만톤/월)의 증가로 판

단됨.

o 팔당하류(도곡-가양)의 오염도도 전월 및 전년동월에 비해 감소하였음.

<연도별 팔당호 1-8월 수질오염도>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=============================================================

1월   2월   3월   4월   5월   6월   7월   8월 8월까지

평균

-------------------------------------------------------------

'97    1.4   1.4   1.6   1.9   2.1   1.7   1.4   1.4   1.6

'98    1.3   1.6   2.0   2.0   1.8   1.6   1.5   1.3   1.6

'99    1.4   1.4   1.4   1.9   1.9   1.6   1.7   1.3   1.6

=============================================================

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

8월                8월까지 평균

'99.7월   ---------------------- ---------------------

'99         '98         '99         '98

-----------------------------------------------------------------

평균         2.2        1.2         1.4         3.0         2.9

-----------------------------------------------------------------

팔당         1.7        1.3         1.3         1.6         1.6

도곡         1.5        0.6         1.0         1.8         1.9

구리         2.6        0.9         1.1         2.1         2.0

암사         1.3        0.6         1.2         3.4         2.1

구의         2.6        1.0         1.1         2.0         2.5

잠실         1.6        0.8         1.2         2.2         2.7

노량진       2.8        2.0         2.2         4.3         3.9

가양         4.1        2.5         2.1         5.1         5.2

=================================================================

<낙동강수계 수질오염 추세>

o 8월중 낙동강 상류(안동)의 BOD 오염도는 0.9밀리그램/리터로서 지난

7월(0.9밀리그램/리터)과 동일하며, 낙동강 중.하류의 경우에는 7월에

비해 많이 개선되었음(고령 2.8 --> 2.6밀리그램/리터, 남지 2.7 -->

1.9밀리그램/리터, 물금 2.0 --> 1.7밀리그램/리터, 구포 2.3 --> 2.0

밀리그램/리터).

- 낙동강 수계의 수질이 전월에 비해 개선된 요인은 강우량(167.9 -->

305.1밀리미터) 및 상류댐 방류량(473.1 --> 1,295.5백만톤/월)의 증

가로 하천유지용수가 늘어나 하천수질이 안정화된 것으로 판단됨.

<낙동강수계 주요 지점 수질오염도 추세>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

'99년                             '98

-----------------------------------------------------  평균

1월   2월   3월   4월   5월   6월   7월   8월  평균

-----------------------------------------------------------------

안동   1.0   1.0   1.0   0.9   0.9   1.0   0.9   0.9   1.0   0.9

고령   3.4   3.5   3.9   3.7   3.9   4.5   2.8   2.6   3.5   3.1

남지   3.7   3.6   4.7   3.3   3.5   3.1   2.7   1.9   3.3   3.2

물금   4.0   4.5   5.1   3.6   2.9   2.3   2.0   1.7   3.3   3.0

구포   4.2   4.9   5.2   3.6   3.1   2.3   2.3   2.0   3.5   3.2

=================================================================

<8월중 강수량 및 수질상태>

o 8월중 4대강 수계의 강수량은 한강수계가 552.4mm로 가장 많았으며

- 영산강수계를 제외한 전 수계의 강수량도 7월보다 증가하였음.

. 한강(120.2 --> 552.4mm), 낙동강(167.9 --> 305.1mm), 금강(151.8

--> 234.0mm), 영산강(217.6 --> 162.0mm)

- 작년동월 대비시에는 한강을 비롯한 전 수계가 감소하였음.

. 한강(827.8 --> 552.4mm), 낙동강(494.3 --> 305.1mm), 금강(641.8

--> 234.0mm), 영산강(571.4 --> 162.0)

o 8월중 BOD 오염도는

- 지난 7월과 비교할 때

. 4대강 수계중 금강수계를 제외하고는 전월과 비슷하거나 다소 개선

됨.

. 금강수계(하류)의 수질이 전반적으로 악화된 요인은 상류 대청댐의

방류량이 전월에 비해 크게 감소(300.4 --> 128.3백만톤/월)함으로

써 수질에 많은 영향을 준 것으로 판단됨.

<> 4대강 수질측정분석 결과(BOD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

8월               8월까지 평균

구분       '99.7월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

의암          1.5        1.3         1.0        1.4        1.3

충주          0.8        0.9         0.9        0.9        0.8

팔당          1.7        1.3         1.3        1.6        1.6

노량진        2.8        2.0         2.2        4.1        3.9

가양          4.1        2.5         2.1        4.8        5.2

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

8월               8월까지 평균

구분       '99.7월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동          0.9        0.9         0.7        1.0        0.9

고령          2.8        2.6         2.6        3.5        3.3

남지          2.7        1.9         2.2        3.3        3.1

물금          2.0        1.7         1.7        3.3        3.0

구포          2.3        2.0         2.1        3.5        3.1

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

8월               8월까지 평균

구분       '99.7월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

옥천          1.0        1.1         0.9        1.0        1.0

대청          0.9        1.2         0.9        0.9        1.0

청원          2.1        3.5         1.6        2.7        2.4

공주          3.1        3.6         2.1        2.9        2.8

부여          2.9        3.2         1.8        2.9        2.6

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

8월               8월까지 평균

구분       '99.7월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양          1.9        2.1         1.4        1.8        1.9

우치          3.4        2.6         2.4        3.3        2.5

광주          5.2        3.5         4.1        4.9        4.1

나주          7.6        6.6         5.3        7.7        6.0

무안          2.6        2.5         2.1        2.4        2.1

주암          0.7        0.8         0.6        0.9        0.8

=================================================================

<> 수계별 강수량 및 댐 방류량 현황

o 수계별 강수량

(단위 : mm)

=================================================================

'99                         '98

측정지점    ----------------------------------  -----------------

금월(8월) 전월('99.7월)  누계(8월)    8월   누계(8월)

-----------------------------------------------------------------

한강          552.4      120.2        987.8      827.8   1,591.6

춘천         685.6      124.3      1,097.5      731.8   1,406.7

충주         428.5      111.2        873.9      526.0   1,306.4

서울         543.0      125.2        992.0    1,225.7   2,061.8

낙동강        305.9      167.9        912.8      494.3   1,237.0

안동         323.3      125.4        876.7      488.7   1,145.2

대구         123.2      139.3        675.5      406.6   1,005.3

산청         468.8      239.0      1,186.2      587.5   1,560.3

금강          234.0      151.8        734.0      641.8   1,476.7

청주         248.3      131.5        686.6      467.8   1,272.5

대전         219.6      172.0        781.2      815.8   1,680.8

영산강        162.0      217.6        771.8      574.1   1,502.5

광주         171.0      199.6        704.8      561.1   1,499.2

무안         152.9      235.6        838.6      587.1   1,505.7

=================================================================

자료) '99.7.21-'99.8.20까지 각 지방 측후소 자료임.

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.8월        '99.7월       전년동월('98.8월)

-----------------------------------------------------------------

계              7,995.8        1,424.8            4,265.3

-----------------------------------------------------------------

소양댐              351.0          137.8              632.9

충주댐              828.7          488.8            2,782.8

팔당댐            6,816.1          798.2              849.6

=================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.8월        '99.7월       전년동월('98.8월)

-----------------------------------------------------------------

계              1,297.5          473.1            1,677.3

-----------------------------------------------------------------

안동댐              178.3          124.6              186.7

임하댐               37.5           77.3              270.6

합천댐               65.5           53.9               48.1

남강댐            1,016.2          217.3            1,171.9

=================================================================

o 금강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.8월        '99.7월       전년동월('98.8월)

-----------------------------------------------------------------

대청댐              128.3          300.4            1,534.5

=================================================================

o 영산강수계

(단위 : 만톤/월)

=================================================================

'99.8월        '99.7월       전년동월('98.8월)

-----------------------------------------------------------------

계                237.9          142.9           11,659.9

-----------------------------------------------------------------

장성댐               69.6           61.9            5,749.3

담양댐              115.2           32.3            2,511.4

광주댐                5.4            5.2            1,522.7

나주댐               47.7           43.5            1,876.5

=================================================================

<> 수계별 항목별 수질오염 현황('99.8월분)

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

한강

--------------------------------------------------

의암      충주     팔당      노량진     가양

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          29        28        24        26        25

pH                 8.4       8.4       8.5       7.6       7.2

DO                 9.4       7.9       9.8       7.7       5.4

BOD                1.3       0.9       1.3       2.0       2.5

COD                2.5       2.0       3.0       4.5       4.7

SS                21.0       2.0      28.3      32.3      37.8

대장균 군수        1.8x     1.5x       1.4x      2.6x      1.4x

(MPN/100ml)     10의 제곱 10의 제곱 10의 삼승 10의 사승 10의 오승

분원성 대장균     3.0x10     6.0       2.0x      8.4x      2.7x

군수(MPN/100ml)                     10의 제곱 10의 제곱 10의 삼승

T-N              1.690     2.665     2.060     5.037     5.509

T-P              0.035     0.020     0.055     0.175     0.187

NH3-N            0.103     0.023     0.314     1.396     1.390

NO3-N            1.389     1.497     1.566     2.134     2.157

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도         94       197       135       169       192

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

낙동강

--------------------------------------------------

안동       고령     남지       물금      구포

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          16        28        27        26        26

pH                 7.3       8.2       7.8       7.7       7.5

DO                 7.4       7.5       8.5       8.4       8.2

BOD                0.9       2.6       1.9       1.7       2.0

COD                3.4       5.2       5.1       5.6       5.2

SS                 8.3      20.9      14.4      11.4      14.8

대장균 군수        3.1x      3.0x      3.4x      7.6x      5.0x

(MPN/100ml)     10의 제곱 10의 삼승 10의 삼승 10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균      1.2x      7.0x      7.5x      2.5x      2.2x

군수(MPN/100ml) 10의 제곱 10의 제곱 10의 제곱 10의 제곱 10의 삼승

T-N              2.358     3.941     2.976     2.685     2.745

T-P              0.178     0.382     0.123     0.106     0.119

NH3-N            0.456     0.401     0.018     0.015     0.104

NO3-N            1.750     2.610     2.556     2.196     2.216

음이온            0.02      0.03       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        155       298       207       175       189

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

금강

-------------------------------------------------

옥천      대청     청원       공주      부여

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          27        28        27        27        28

pH                 8.0       8.4       7.4       7.7       7.5

DO                 7.0       7.0       7.3       7.2       7.4

BOD                1.1       1.2       3.5       3.6       3.2

COD                2.6       3.2       5.5       6.2       5.8

SS                17.9       7.1      30.9      20.0      19.2

대장균 군수        4.5x     5.2x10     1.0x      6.2x      5.3x

(MPN/100ml)     10의 제곱           10의 사승 10의 제곱 10의 제곱

분원성 대장균      1.1       2.0       1.1       2.4x      1.4x

군수(MPN/100ml) 10의 제곱           10의 삼승 10의 제곱 10의 제곱

T-N              2.154     1.779     4.018     3.361     3.278

T-P              0.027     0.006     0.155     0.085     0.058

NH3-N            0.081     0.064     0.236     0.200     0.239

NO3-N            1.999     1.686     3.659     2.970     2.892

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        121       125       269       251       247

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

영산강

--------------------------------------------------

담양     우치     광주     나주     무안   주암

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)         28        28        28       28      29     18

pH                7.0       7.4       7.7      7.3     8.1    7.5

DO               10.3       8.9       9.3      8.5     9.4    5.8

BOD               2.1       2.6       3.5      6.6     2.5    0.8

COD               5.1       6.1       7.5     10.2     8.0    2.5

SS                7.9       7.9      13.1     32.8    21.5    1.5

대장균 군수       1.5     1.3x10      1.3    2.0x10    1.8   13.1

분원성 대장균       0       8.3         0    0.5x10    1.3    4.4

T-N             2.450     1.871     1.942    4.824   3.747  1.184

T-P             0.195     0.095     0.151    0.422   0.153  0.009

NH3-N           0.236     0.090     0.221    0.614   0.131  0.020

NO3-N           1.653     1.781     1.514    4.207   3.425  0.758

음이온           0.04      0.03      0.07     0.03    0.07    ND

계면활성제

전기 전도도       165       165       177      227   1,111     66

(마이크로s/cm)

=================================================================

주) Cd, CN, Pb, Cr+6, As, Hg, 페놀류는 불검출

<> '99 4대강 하천수질 현황

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

수계   환경  1월   2월   3월   4월   5월   6월   7월   8월  평균

지점   기준

-----------------------------------------------------------------

한강

의암    I    1.4   1.2   1.3   1.3   1.4   1.4   1.5   1.3   1.4

충주    I    0.9   0.8   1.1   0.9   0.9   0.8   0.8   0.9   0.9

팔당    I    1.4   1.4   1.4   1.9   1.9   1.7   1.7   1.3   1.6

노량진  II   5.0   5.3   6.3   3.9   3.6   3.5   2.8   2.0   4.1

가양    III  5.3   5.4   7.1   5.5   4.8   3.8   4.1   2.5   4.8

낙동

안동    I    1.0   1.0   1.0   0.9   0.9   1.0   0.9   0.9   1.0

고령    II   3.4   3.5   3.9   3.7   3.9   4.5   2.8   2.6   3.5

남지    II   3.7   3.5   4.7   3.3   3.5   3.1   2.7   1.9   3.3

물금    II   4.0   4.5   5.1   3.6   2.9   2.3   2.0   1.7   3.3

구포    II   4.2   4.9   5.2   3.6   3.1   2.3   2.3   2.0   3.5

금강

옥천    I    0.9   1.1   1.2   1.0   0.9   1.0   1.0   1.1   1.0

대청    I    0.8   0.9   0.8   0.7   0.8   0.9   0.9   1.2   0.9

청원    I    2.6   2.7   2.9   3.6   2.3   2.2   2.1   3.5   2.7

공주    II   1.0   2.1   2.9   3.2   2.9   3.0   3.1   3.6   2.9

부여    II   2.1   2.0   3.4   3.4   2.9   3.0   2.9   3.2   2.9

영산

담양    I    1.8   1.7   2.0   1.3   1.6   2.0   1.9   2.1   1.8

우치    I    2.9   3.7   4.5   1.9   3.6   3.7   3.4   2.6   3.3

광주    II   4.4   4.8   6.7   3.5   6.2   4.6   5.2   3.5   4.9

나주    II   7.2   7.9   8.5   6.9   9.1   7.4   7.6   6.6   7.7

무안    II   2.1   2.1   3.0   2.5   2.1   2.0   2.6   2.5   2.4

주암    I    0.9   1.1   1.1   0.8   0.9   0.8   0.7   0.8   0.9

=================================================================