'99.9월중 4대강 수질오염도

--------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 9월중 주요 지점 수질상태 분석

<한강수계 수질오염 추세>

o 9월의 팔당호 수질오염도는 BOD 1.6밀리그램/리터로서 8월(1.3밀리그램/

리터)에 비해 증가하였음.

- 팔당호의 수질(BOD)이 전월에 비해 악화된 요인은 강수량(552.4 -->

294.7mm) 및 댐 방류량(7,995.8 --> 2,884.1백만톤/월)의 감소로 판

단됨.

o 팔당하류(도곡-가양)의 오염도는 전월보다는 약간 증가하였으나 전년동

월에 비해서는 감소하였음.

<연도별 팔당호 1-9월 수질오염도>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=============================================================

1월  2월   3월   4월   5월  6월   7월  8월  9월 9월까지

평균

-------------------------------------------------------------

'97  1.4  1.4   1.6   1.9   2.1  1.7   1.4  1.4  1.4   1.6

'98  1.3  1.6   2.0   2.0   1.8  1.6   1.5  1.3  1.3   1.6

'99  1.4  1.4   1.4   1.9   1.9  1.6   1.7  1.3  1.6   1.6

=============================================================

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

9월                9월까지 평균

'99.8월   ---------------------- ---------------------

'99         '98         '99         '98

-----------------------------------------------------------------

평균         1.2         1.4         1.5         2.6         2.7

-----------------------------------------------------------------

팔당         1.3         1.6         1.3         1.6         1.6

도곡         0.6         0.8         1.3         1.7         1.9

구리         0.9         0.6         1.4         1.9         1.9

암사         0.6         0.8         1.1         1.8         1.9

구의         1.0         0.9         1.0         2.0         2.3

잠실         0.8         1.2         1.0         2.2         2.5

노량진       2.0         2.1         2.1         3.8         3.7

가양         2.5         3.3         2.9         4.6         4.9

=================================================================

<낙동강수계 수질오염 추세>

o 9월중 낙동강 상류(안동)의 BOD 오염도는 0.9밀리그램/리터로서 지난

8월(0.9밀리그램/리터)과 동일하며, 낙동강 중.하류의 경우에는 8월에

비해 모두 개선되었음(고령 2.6 --> 2.3밀리그램/리터, 남지 1.9 -->

1.6밀리그램/리터, 물금 1.7 --> 1.5밀리그램/리터, 구포 2.0 --> 1.6

밀리그램/리터).

- 낙동강 수계의 수질이 전월에 비해 전반적으로 개선된 요인은 강우량

의 증가로 하천유량(고령교 : 419 --> 493톤/초)이 늘어나 하천수질

이 안정화된 것으로 판단됨.

<낙동강수계 주요 지점 수질오염도 추세>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

'99년                             '98

------------------------------------------------------- 평균

1월   2월  3월   4월   5월  6월  7월   8월  9월  평균

-----------------------------------------------------------------

안동  1.0   1.0  1.0   0.9   0.9  1.0  0.9   0.9  0.9   0.9  0.9

고령  3.4   3.5  3.9   3.7   3.9  4.5  2.8   2.6  2.3   3.4  3.1

남지  3.7   3.6  4.7   3.3   3.5  3.1  2.7   1.9  1.6   3.1  3.2

물금  4.0   4.5  5.1   3.6   2.9  2.3  2.0   1.7  1.5   3.1  3.0

구포  4.2   4.9  5.2   3.6   3.1  2.3  2.3   2.0  1.6   3.2  3.2

=================================================================

<9월중 강수량 및 수질상태>

o 9월중 4대강 수계의 강수량은 낙동강수계가 378.9mm로 가장 많았으며

- 한강수계를 제외한 전 수계의 강수량도 8월보다 증가하였음.

. 한강(552.4 --> 294.7mm), 낙동강(305.1 --> 378.9mm), 금강(234.0

--> 302.3mm), 영산강(162.0 --> 353.2mm)

- 작년동월 대비시에는 한강을 비롯한 전 수계가 감소하였음.

. 한강(78.0 --> 294.7mm), 낙동강(18.9 --> 378.9mm), 금강(17.2 -->

302.3mm), 영산강(56.5 --> 353.2mm)

o 9월중 BOD 오염도는

- 지난 8월과 비교할 때

. 4대강 수계중 한강수계를 제외하고는 전월과 비슷하거나 다소 개선

됨.

. 한강수계 중.하류의 수질이 전반적으로 악화된 요인은 강수량(552.4

--> 294.7mm)과 댐 방류량(7,995.8 --> 2,884.1백만톤/월)이 전월

에 비해 크게 감소함으로써 수질에 많은 영향을 준 것으로 판단됨.

<> 4대강 수질측정분석 결과(BOD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

9월               9월까지 평균

구분       '99.8월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

의암          1.3        1.4         1.3        1.4        1.3

충주          0.9        0.8         1.0        0.9        0.8

팔당          1.3        1.6         1.3        1.6        1.6

노량진        2.0        2.1         2.1        3.8        3.7

가양          2.5        3.3         2.9        4.6        4.9

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

9월               9월까지 평균

구분       '99.8월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동          0.9        0.9         0.9        0.9        0.9

고령          2.6        2.3         3.2        3.4        3.3

남지          1.9        1.6         2.9        3.1        3.1

물금          1.7        1.5         2.2        3.1        2.9

구포          2.0        1.6         2.5        3.2        3.0

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

9월               9월까지 평균

구분       '99.8월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

옥천          1.1        1.2         0.9        1.0        1.0

대청          1.2        1.3         1.3        0.9        1.0

청원          3.5        3.2         1.5        2.8        2.3

공주          3.6        2.4         1.6        2.8        2.6

부여          3.2        2.6         1.6        2.9        2.5

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

9월               9월까지 평균

구분       '99.8월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양          2.1        1.2         1.1        1.7        1.8

우치          2.6        1.3         2.0        3.1        2.5

광주          3.5        2.7         3.4        4.6        4.0

나주          6.6        5.6         5.5        7.4        6.0

무안          2.5        2.2         2.2        2.3        2.1

주암          0.8        0.9         0.8        0.9        0.8

=================================================================

<> 주요 호소 수질측정분석 결과(COD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

9월               9월까지 평균

구분       '99.8월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

의암          3.3        2.6         2.4        2.3        2.3

충주          2.7        2.6         2.4        2.7        2.3

팔당          2.6        2.5         2.3        2.7        2.2

노량진        2.4        1.9         2.9        1.9        2.1

가양          3.5        4.2         3.0        3.6        3.1

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

9월               9월까지 평균

구분       '99.8월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동          2.7        2.6         2.6        2.5        2.7

영천          4.1        4.2         4.1        3.9        3.5

임하          2.8        2.9         3.3        2.9        3.3

합천          2.5        2.3         2.6        2.3        2.3

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

9월               9월까지 평균

구분       '99.8월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

대청          3.2        3.4         4.3        2.9        3.0

금강하구언    4.7        5.5         4.3        6.3        5.7

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

9월               9월까지 평균

구분       '99.8월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양          3.7        4.3         2.6        3.4        3.4

광주          4.3        5.5         4.1        4.4        4.5

장성          6.6        5.1         3.4        4.9        4.4

나주          5.9        6.1         5.9        5.4        5.4

주암          3.2        3.4         3.3        2.7        3.0

=================================================================

주) 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<> 수계별 강수량 및 댐 방류량 현황

o 수계별 강수량

(단위 : mm)

=================================================================

'99                         '98

측정지점    ----------------------------------  -----------------

금월(9월) 전월('99.8월)  누계(9월)    9월   누계(9월)

-----------------------------------------------------------------

한강          294.7      552.4        1,282.5     78.0   1,669.6

춘천         287.6      685.6        1,385.1     34.4   1,441.1

충주         321.5      428.5        1,195.4     44.7   1,351.1

서울         275.0      543.0        1,267.0    154.8   2,216.6

낙동강        378.9      305.1        1,291.7     18.9   1,255.9

안동         255.9      323.3        1,132.6     11.0   1,156.2

대구         416.4      123.2        1,091.9     11.2   1,016.5

산청         464.5      468.8        1,650.7     34.6   1,594.9

금강          302.3      234.0        1,036.2     17.2   1,493.8

청주         247.8      248.3          934.4     12.3   1,284.8

대전         356.8      219.6        1,138.0     22.0   1,702.8

영산강        353.2      162.0        1,124.9     56.5   1,559.0

광주         349.4      171.0        1,054.2     45.3   1,544.5

무안         357.0      152.9        1,195.6     67.7   1,573.4

=================================================================

자료) '99.8.21-'99.9.20까지 각 지방 측후소 자료임.

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.9월        '99.8월       전년동월('98.9월)

-----------------------------------------------------------------

계              2,884.1        7,995.8            1,723.7

-----------------------------------------------------------------

소양댐              412.5          351.0              344.2

충주댐              463.4          828.7              482.5

팔당댐            2,008.2        6,816.1              897.0

=================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.9월        '99.8월       전년동월('98.9월)

-----------------------------------------------------------------

계                874.8        1,297.5              671.9

-----------------------------------------------------------------

안동댐              139.6          178.3              270.9

임하댐               81.2           37.5              150.1

합천댐               56.7           65.5              143.1

남강댐              597.3        1,016.2              108.0

=================================================================

o 금강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.9월        '99.8월       전년동월('98.9월)

-----------------------------------------------------------------

대청댐              94.3          128.3              403.1

=================================================================

o 영산강수계

(단위 : 만톤/월)

=================================================================

'99.9월        '99.8월       전년동월('98.9월)

-----------------------------------------------------------------

계                145.1          237.9            1,128.7

-----------------------------------------------------------------

장성댐               43.9           69.6              734.0

담양댐               15.4          115.2              263.9

광주댐                5.4            5.4               59.9

나주댐               80.4           47.7               70.9

=================================================================

<> 수계별 항목별 수질오염 현황('99.9월분)

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

한강

--------------------------------------------------

의암      충주     팔당      노량진     가양

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          26        27        25        25        25

pH                 8.3       8.8       8.4       7.3       7.1

DO                10.3       8.2       9.8       7.7       6.6

BOD                1.4       0.8       1.6       2.1       3.3

COD                2.6       1.6       2.8       4.0       4.6

SS                10.4       0.7       6.3      14.0      20.1

대장균 군수        1.4x     5.0x10     9.0x      3.7x      3.0x

(MPN/100ml)     10의 제곱          10의 제곱 10의 사승 10의 사승

분원성 대장균     1.1x10     <2        2.4x10    2.5x      1.3x

군수(MPN/100ml)                              10의 삼승 10의 삼승

T-N              1.723     1.736     2.413     4.191     5.348

T-P              0.026     0.029     0.053     0.142     0.184

NH3-N            0.098     0.051     0.373     0.901     1.273

NO3-N            1.434     1.639     1.430     2.690     2.530

음이온             ND        ND        ND       0.03      0.03

계면활성제

전기 전도도         93       217       139       244       344

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

낙동강

--------------------------------------------------

안동       고령     남지       물금      구포

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          20        25        24        24        24

pH                 7.2       7.7       7.3       7.0       7.0

DO                 7.0       7.5       8.2       7.3       7.3

BOD                0.9       2.3       1.6       1.5       1.6

COD                3.4       5.9       6.1       5.4       5.4

SS                12.9      29.4      20.0      13.3      13.0

대장균 군수        2.5x      5.4x      6.2x      8.7x      5.2x

(MPN/100ml)     10의 삼승 10의 삼승 10의 삼승 10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균      8.8x      9.0x      1.7x      2.4x      1.6x

군수(MPN/100ml) 10의 제곱 10의 제곱 10의 삼승 10의 제곱 10의 삼승

T-N              2.302     3.664     3.225     2.862     2.678

T-P              0.220     0.350     0.132     0.130     0.129

NH3-N            0.417     0.554     0.035     0.043     0.097

NO3-N            1.630     2.560     2.560     2.279     2.252

음이온            0.02      0.03       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        133       205       175       144       147

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

금강

-------------------------------------------------

옥천      대청     청원       공주      부여

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          24        26        26        26        26

pH                 7.5       7.9       7.2       7.4       7.4

DO                 7.7       7.6       6.4       7.5       7.4

BOD                1.2       1.3       3.2       2.4       2.6

COD                3.7       4.0       6.1       4.9       5.1

SS                18.2       3.0      37.8      16.4      18.7

대장균 군수        1.9x      8.3x10    1.2x      1.5x      8.8x

(MPN/100ml)     10의 삼승           10의 사승 10의 삼승 10의 제곱

분원성 대장균      1.9       9.0       4.4       3.9x      3.7x

군수(MPN/100ml)                     10의 삼승 10의 제곱 10의 제곱

T-N              2.286     1.731     3.516     3.455     2.927

T-P              0.036     0.010     0.134     0.104     0.078

NH3-N            0.072     0.073     0.431     0.465     0.286

NO3-N            2.174     1.440     2.865     2.391     2.425

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        120       120       210       223       239

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

영산강

--------------------------------------------------

담양     우치     광주     나주     무안   주암

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)         25        26        26       25      26     18

pH                6.9       6.9       7.3      6.9     7.4    7.9

DO                9.0       8.0       7.9      5.8     6.8    5.6

BOD               1.2       1.3       2.7      5.6     2.2    0.9

COD               4.9       5.5       6.0      8.2     6.8    2.8

SS                2.5       4.4      11.6     39.5    15.9    1.2

대장균 군수       6.5       6.3       8.8      5.1x10  1.3x10 9.2

(MPN/100ml)

분원성 대장균       0         0       0.3      0.5     1.5    2.7

군수(MPN/100ml)

T-N             1.942     1.879     1.686    4.169   3.771  1.037

T-P             0.114     0.079     0.139    0.408   0.120  0.008

NH3-N           0.298     0.183     0.198    0.580   0.422  0.026

NO3-N           1.414     1.506     1.370    3.382   3.068  0.746

음이온            ND        ND        ND       ND      ND     ND

계면활성제

전기 전도도       148       142       138      135     693     58

(마이크로s/cm)

=================================================================

주) Cd, CN, Pb, Cr+6, As, Hg, 페놀류는 불검출

<> '99 4대강 하천수질 현황

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

수계   환경       1월       2월       3월       4월       5월

지점   기준

-----------------------------------------------------------------

한강

의암    I         1.4       1.2       1.3       1.3       1.4

충주    I         0.9       0.8       1.1       0.9       0.9

팔당    I         1.4       1.4       1.4       1.9       1.9

노량진  II        5.0       5.3       6.3       3.9       3.6

가양    III       5.3       5.4       7.1       5.5       4.8

낙동

안동    I         1.0       1.0       1.0       0.9       0.9

고령    II        3.4       3.5       3.9       3.7       3.9

남지    II        3.7       3.5       4.7       3.3       3.5

물금    II        4.0       4.5       5.1       3.6       2.9

구포    II        4.2       4.9       5.2       3.6       3.1

금강

옥천    I         0.9       1.1       1.2       1.0       0.9

대청    I         0.8       0.9       0.8       0.7       0.8

청원    I         2.6       2.7       2.9       3.6       2.3

공주    II        1.0       2.1       2.9       3.2       2.9

부여    II        2.1       2.0       3.4       3.4       2.9

영산

담양    I         1.8       1.7       2.0       1.3       1.6

우치    I         2.9       3.7       4.5       1.9       3.6

광주    II        4.4       4.8       6.7       3.5       6.2

나주    II        7.2       7.9       8.5       6.9       9.1

무안    II        2.1       2.1       3.0       2.5       2.1

주암    I         0.9       1.1       1.1       0.8       0.9

=================================================================

=================================================================

수계   환경       6월       7월       8월       9월       평균

지점   기준

-----------------------------------------------------------------

한강

의암    I         1.4      1.5        1.3       1.4       1.4

충주    I         0.8      0.8        0.9       0.8       0.9

팔당    I         1.7      1.7        1.3       1.6       1.6

노량진  II        3.5      2.8        2.0       2.1       3.8

가양    III       3.8      4.1        2.5       3.3       4.6

낙동

안동    I         1.0      0.9        0.9       0.9       0.9

고령    II        4.5      2.8        2.6       2.3       3.4

남지    II        3.1      2.7        1.9       1.6       3.1

물금    II        2.3      2.0        1.7       1.5       3.1

구포    II        2.3      2.3        2.0       1.6       3.2

금강

옥천    I         1.0      1.0        1.1       1.2       1.0

대청    I         0.9      0.9        1.2       1.3       0.9

청원    I         2.2      2.1        3.5       3.2       2.8

공주    II        3.0      3.1        3.6       2.4       2.8

부여    II        3.0      2.9        3.2       2.6       2.9

영산

담양    I         2.0      1.9        2.1       1.2       1.7

우치    I         3.7      3.4        2.6       1.3       3.1

광주    II        4.6      5.2        3.5       2.7       4.6

나주    II        7.4      7.6        6.6       5.6       7.4

무안    II        2.0      2.6        2.5       2.2       2.3

주암    I         0.8      0.7        0.8       0.9       0.9

=================================================================