'99.10월중 4대강 수질오염도

---------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 10월중 주요 지점 수질상태 분석

<한강수계 수질오염 추세>

o 10월의 팔당호 수질오염도는 BOD 1.5밀리그램/리터로서 9월(1.6밀리그

램/리터)에 비해 감소하였으며, 전년동월과 같은 수준임.

- 팔당호의 수질(BOD)이 전월에 비해 다소 개선된 요인은 댐 방류량

(2,884.1 --> 6,813.9백만톤/월)의 증가로 판단됨.

o 팔당하류(도곡-가양) 오염도는 대체로 전월보다는 감소하였으며 전년동

월에 비해서도 감소하였음.

<연도별 팔당호 1-10월 수질오염도>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

==============================================================

1월  2월  3월  4월  5월  6월  7월  8월  9월 10월 10월까지

평균

--------------------------------------------------------------

'97  1.4  1.4  1.6  1.9  2.1  1.7  1.4  1.4  1.4  1.2    1.6

'98  1.3  1.6  2.0  2.0  1.8  1.6  1.5  1.3  1.3  1.5    1.6

'99  1.4  1.4  1.4  1.9  1.9  1.6  1.7  1.3  1.6  1.5    1.6

==============================================================

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

10월               10월까지 평균

'99.9월   ---------------------- ---------------------

'99         '98         '99         '98

-----------------------------------------------------------------

팔당         1.6        1.5         1.5         1.6         1.6

도곡         0.8        0.9         1.0         1.6         1.8

구리         0.6        0.8         1.0         1.8         1.8

암사         0.8        0.8         0.9         1.7         1.8

구의         0.9        0.6         1.0         1.8         2.2

잠실         1.2        0.7         1.2         2.0         2.4

노량진       2.1        1.3         2.7         3.6         3.6

가양         3.3        1.8         4.4         4.4         4.9

=================================================================

<낙동강수계 수질오염 추세>

o 10월중 낙동강 상류(안동)의 BOD 오염도는 0.7밀리그램/리터로서 지난

9월(0.9밀리그램/리터)에 비해 감소하였으며, 낙동강 중.하류의 경우에

도 9월에 비해 모두 개선되었음(고령 2.3 --> 1.6밀리그램/리터, 남지

1.6 --> 1.3밀리그램/리터, 물금 1.5 --> 1.3밀리그램/리터, 구포 1.6

--> 1.4밀리그램/리터).

- 낙동강 수계의 수질이 전월에 비해 전반적으로 개선된 요인은 지속적

인 강우와 댐 방류량(874.8 --> 1,438.3백만톤/월)의 증가로 하천유

지수가 늘어나 하천수질이 안정화된 것으로 판단됨.

<낙동강수계 주요 지점 수질오염도 추세>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

'99년                             '98

------------------------------------------------------- 평균

1월  2월  3월  4월  5월  6월  7월  8월  9월 10월 평균

-----------------------------------------------------------------

안동  1.0  1.0  1.0  0.9  0.9  1.0  0.9  0.9  0.9  0.7  0.9  0.9

고령  3.4  3.5  3.9  3.7  3.9  4.5  2.8  2.6  2.3  1.6  3.2  3.1

남지  3.7  3.6  4.7  3.3  3.5  3.1  2.7  1.9  1.6  1.3  2.9  3.2

물금  4.0  4.5  5.1  3.6  2.9  2.3  2.0  1.7  1.5  1.3  2.9  3.0

구포  4.2  4.9  5.2  3.6  3.1  2.3  2.3  2.0  1.6  1.4  3.1  3.2

=================================================================

<10월중 강수량 및 수질상태>

o 10월중 4대강 수계의 강수량은 금강수계가 255.6mm로 가장 많았으며

- 한강수계를 제외한 전 수계의 강수량도 9월보다 감소하였음.

. 한강(294.7 --> 133.6mm), 낙동강(378.9 --> 235.1mm), 금강(302.3

--> 255.6mm), 영산강(353.2 --> 229.9mm)

- 작년동월대비시에는 한강을 비롯한 전 수계가 감소하였음.

. 한강(148.8 --> 133.6mm), 낙동강(352.2 --> 235.1mm), 금강(273.0

--> 255.6mm), 영산강(445.4 --> 229.9mm)

o 10월중 BOD 오염도는

- 지난 9월과 비교할 때

. 4대강 수계중 영산강 상류(담양지점)를 제외하고는 전월과 비슷하

거나 다소 개선됨.

. 4대강 수계의 수질이 다소 개선된 요인은 지속적인 강우와 댐 방류

량이 전월에 비해 전반적으로 증가함으로써 수질에 많은 영향을 준

것으로 판단됨.

<> 4대강 수질측정분석 결과(BOD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

10월            10월까지 평균

구분       '99.9월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

의암          1.4        1.2         1.4        1.3        1.3

충주          0.8        0.8         0.8        0.9        0.8

팔당          1.6        1.5         1.5        1.6        1.6

노량진        2.1        1.3         2.7        3.6        3.6

가양          3.3        1.8         4.4        4.4        4.9

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

10월            10월까지 평균

구분       '99.9월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동          0.9        0.7         0.8        0.9        0.9

고령          2.3        1.6         2.7        3.2        3.2

남지          1.6        1.3         3.3        2.9        3.1

물금          1.5        1.3         2.1        2.9        2.8

구포          1.6        1.4         2.8        3.1        3.0

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

10월            10월까지 평균

구분       '99.9월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

옥천          1.2        0.9         0.7        1.0        1.0

대청          1.3        1.0         1.1        1.0        1.0

청원          3.2        2.1         1.8        2.7        2.3

공주          2.4        1.8         1.6        2.7        2.5

부여          2.6        2.0         1.5        2.8        2.4

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

10월            10월까지 평균

구분       '99.9월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양          1.2        1.3         1.2        1.7        1.7

우치          1.3        1.1         1.8        2.9        2.4

광주          2.7        2.4         2.8        4.4        3.9

나주          5.6        4.4         5.7        7.1        5.9

무안          2.2        1.6         2.0        2.3        2.1

주암          0.9        0.9         0.6        0.9        0.8

=================================================================

<> 주요 호소 수질측정분석 결과(COD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

10월            10월까지 평균

구분       '99.9월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

소양          2.6        2.5         2.4        2.3        2.3

의암          2.6        2.9         2.1        2.7        2.3

청평          2.5        2.5         2.5        2.6        2.2

충주          1.9        1.8         2.1        1.9        2.1

팔당          4.2        3.4         3.2        3.6        3.2

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

10월            10월까지 평균

구분       '99.9월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동          2.6        2.7         2.7        2.6        2.7

영천          4.2        4.1         4.0        3.9        3.5

임하          2.9        2.9         3.3        2.9        3.3

합천          2.3        2.3         2.4        2.3        2.3

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

10월            10월까지 평균

구분       '99.9월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

대청          3.4        3.3         4.0        3.0        3.1

금강하구언    5.5        4.1         3.9        6.1        5.6

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

10월            10월까지 평균

구분       '99.9월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양          4.3        5.8         2.8        3.6        3.3

광주          5.5        4.1         4.2        4.3        4.4

장성          5.1        4.8         4.5        4.9        4.4

나주          6.1        5.3         3.9        5.4        5.3

주암          3.4        2.8         3.3        2.7        3.0

=================================================================

주) 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<> 수계별 강수량 및 댐 방류량 현황

o 수계별 강수량

(단위 : mm)

=================================================================

'99                         '98

측정지점   ------------------------------------ -----------------

금월(10월) 전월('99.9월)  누계(20월)   10월 누계(10월)

-----------------------------------------------------------------

한강          133.6      294.7        1,416.1    148.8   1,818.4

춘천         118.0      287.6        1,503.1    106.8   1,547.9

충주         180.3      321.5        1,375.1    226.5   1,577.6

서울         102.5      275.0        1,369.5    113.0   2,329.6

낙동강        235.1      378.9        1,526.8    352.2   1,608.1

안동         213.2      255.9        1,345.8    169.0   1,325.2

대구         263.2      416.4        1,355.1    331.5   1,348.0

산청         229.0      464.5        1,879.7    556.0   2,150.9

금강          255.6      302.3        1,291.8    273.0   1,766.8

청주         285.8      247.8        1,220.2    261.6   1,546.4

대전         225.4      356.8        1,363.4    284.3   1,987.1

영산강        229.9      353.2        1,354.8    445.4   2,004.4

광주         226.3      349.4        1,280.5    405.1   1,949.6

무안         233.5      357.0        1,429.1    485.7   2,059.1

=================================================================

자료) '99.9.21-'99.10.20까지 각 지방 측후소 자료임.

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.10월        '99.9월      전년동월('98.10월)

-----------------------------------------------------------------

계              6,813.9        2,884.1            1,050.2

-----------------------------------------------------------------

소양댐              300.7          412.5              181.2

충주댐            2,569.3          463.4              173.6

팔당댐            3,943.9        2,008.2              695.4

=================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.10월        '99.9월      전년동월('98.10월)

-----------------------------------------------------------------

계              1,438.3          874.8            1,045.2

-----------------------------------------------------------------

안동댐              351.6          139.6              165.5

임하댐              387.7           81.2              110.2

합천댐              120.2           56.7              146.4

남강댐              578.8          597.3              623.1

=================================================================

o 금강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.10월        '99.9월      전년동월('98.10월)

-----------------------------------------------------------------

대청댐             689.4           94.3              348.8

=================================================================

o 영산강수계

(단위 : 만톤/월)

=================================================================

'99.10월        '99.9월      전년동월('98.10월)

-----------------------------------------------------------------

계                175.1          145.1               81.2

-----------------------------------------------------------------

장성댐               41.5           43.9               40.8

담양댐               84.8           15.4               17.2

광주댐                5.2            5.4                5.2

나주댐               43.6           80.4               18.0

=================================================================

<> 수계별 항목별 수질오염 현황('99.10월분)

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

한강

--------------------------------------------------

의암      충주     팔당      노량진     가양

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          20        20        18        19        19

pH                 8.0       8.3       7.7       7.3       7.2

DO                10.4       8.6      10.3       6.0       5.3

BOD                1.2       0.8       1.5       1.3       1.8

COD                2.6       2.4       2.8       3.8       4.4

SS                 5.6       1.5       8.9      14.7      15.6

대장균 군수        1.2x     3.0x10    7.1x      2.3x      1.3x

(MPN/100ml)     10의 제곱          10의 삼승 10의 사승 10의 사승

분원성 대장균      7.8       <2       1.0x      2.0x      1.8x

군수(MPN/100ml)                    10의 삼승 10의 삼승 10의 삼승

T-N              1.682     2.439     2.131     3.701     4.042

T-P              0.023     0.009     0.047     0.138     0.139

NH3-N            0.099     0.027     0.305     0.991     1.354

NO3-N            1.427     0.025     1.669     2.497     2.315

음이온             ND       0.02       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도         75       178        93       149       166

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

낙동강

--------------------------------------------------

안동       고령     남지       물금      구포

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          18        21        21        21        21

pH                 7.5       7.6       7.3       7.2       7.4

DO                 7.0       8.1       8.5       8.1       8.3

BOD                0.7       1.6       1.3       1.3       1.4

COD                3.8       6.4       5.8       5.1       5.1

SS                14.7      26.4      17.9      15.0      12.3

대장균 군수        3.1x      4.0x      3.7x      9.6x      8.6x

(MPN/100ml)     10의 제곱 10의 삼승 10의 삼승 10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균      1.5x      1.6x      1.4x      7.1x      6.7x

군수(MPN/100ml) 10의 제곱 10의 삼승 10의 삼승 10의 제곱 10의 삼승

T-N              2.233     3.842     2.714     2.686     2.590

T-P              0.202     0.330     0.134     0.129     0.118

NH3-N            0.302     0.510     0.083     0.063     0.090

NO3-N            1.580     2.950     2.235     2.281     2.265

음이온            0.02      0.02       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        115       165       130       121       120

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

금강

-------------------------------------------------

옥천      대청     청원       공주      부여

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          19        20        19        17        18

pH                 7.5       7.3       7.2       7.5       7.4

DO                 7.7       7.3       7.3       7.8       8.1

BOD                0.9       1.0       2.1       1.8       2.0

COD                2.8       3.1       3.8       3.6       3.8

SS                35.5       4.8      22.0      22.5      23.7

대장균 군수        5.2x     2.7x10     2.9x      5.3x      1.6x

(MPN/100ml)     10의 제곱           10의 사승 10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균      2.7x      2.7       1.2x      3.9x      6.4x

군수(MPN/100ml) 10의 제곱           10의 사승 10의 제곱 10의 제곱

T-N              2.826     1.749     3.240     2.894     2.900

T-P              0.041     0.007     0.059     0.074     0.056

NH3-N            0.083     0.076     0.273     0.224     0.192

NO3-N            2.472     0.990     1.978     1.889     2.011

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        164       167       357       302       338

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

영산강

--------------------------------------------------

담양     우치     광주     나주     무안   주암

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)         22        22        22       22      22     17

pH                7.1       7.0       6.9      7.0     7.0    7.4

DO                9.0       8.6       8.5      7.3     7.8    5.2

BOD               1.3       1.1       2.4      4.4     1.6    0.9

COD               3.6       3.6       4.2      6.3     5.3    2.9

SS                5.8       6.9      14.0     27.3    15.6    1.8

대장균 군수       2.8       7.3     1.1x10     1.2x    6.8    3.1

(MPN/100ml)                                 10의 제곱

분원성 대장균       0         0       0.3    1.1x10    0.5    1.0

군수(MPN/100ml)

T-N             2.292     2.413     2.286    3.464   1.714  1.114

T-P             0.114     0.091     0.104    0.419   0.166  0.016

NH3-N           0.282     0.246     0.226    0.460   0.212  0.020

NO3-N           1.731     2.056     1.671    2.718   0.712  0.604

음이온            ND        ND        ND       ND      ND     ND

계면활성제

전기 전도도       100       103        96      133     688     52

(마이크로s/cm)

=================================================================

주) Cd, CN, Pb, Cr+6, As, Hg, 페놀류는 불검출

<> '99 4대강 하천수질 현황

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

수계   환경       1월       2월       3월       4월       5월

지점   기준

-----------------------------------------------------------------

한강

의암    I         1.4       1.2       1.3       1.3       1.4

충주    I         0.9       0.8       1.1       0.9       0.9

팔당    I         1.4       1.4       1.4       1.9       1.9

노량진  II        5.0       5.3       6.3       3.9       3.6

가양    III       5.3       5.4       7.1       5.5       4.8

낙동

안동    I         1.0       1.0       1.0       0.9       0.9

고령    II        3.4       3.5       3.9       3.7       3.9

남지    II        3.7       3.5       4.7       3.3       3.5

물금    II        4.0       4.5       5.1       3.6       2.9

구포    II        4.2       4.9       5.2       3.6       3.1

금강

옥천    I         0.9       1.1       1.2       1.0       0.9

대청    I         0.8       0.9       0.8       0.7       0.8

청원    I         2.6       2.7       2.9       3.6       2.3

공주    II        1.0       2.1       2.9       3.2       2.9

부여    II        2.1       2.0       3.4       3.4       2.9

영산

담양    I         1.8       1.7       2.0       1.3       1.6

우치    I         2.9       3.7       4.5       1.9       3.6

광주    II        4.4       4.8       6.7       3.5       6.2

나주    II        7.2       7.9       8.5       6.9       9.1

무안    II        2.1       2.1       3.0       2.5       2.1

주암    I         0.9       1.1       1.1       0.8       0.9

=================================================================

=================================================================

수계   환경       6월     7월     8월     9월     10월    평균

지점   기준

-----------------------------------------------------------------

한강

의암    I         1.4     1.5     1.3     1.4     1.2     1.3

충주    I         0.8     0.8     0.9     0.8     0.8     0.9

팔당    I         1.7     1.7     1.3     1.6     1.5     1.6

노량진  II        3.5     2.8     2.0     2.1     1.3     3.6

가양    III       3.8     4.1     2.5     3.3     1.8     4.4

낙동

안동    I         1.0     0.9     0.9     0.9     0.7     0.9

고령    II        4.5     2.8     2.6     2.3     1.6     3.2

남지    II        3.1     2.7     1.9     1.6     1.3     2.9

물금    II        2.3     2.0     1.7     1.5     1.3     2.9

구포    II        2.3     2.3     2.0     1.6     1.4     3.1

금강

옥천    I         1.0     1.0     1.1     1.2     0.9     1.0

대청    I         0.9     0.9     1.2     1.3     1.0     1.0

청원    I         2.2     2.1     3.5     3.2     2.1     2.7

공주    II        3.0     3.1     3.6     2.4     1.8     2.7

부여    II        3.0     2.9     3.2     2.6     2.0     2.8

영산

담양    I         2.0     1.9     2.1     1.2     1.3     1.7

우치    I         3.7     3.4     2.6     1.3     1.1     2.9

광주    II        4.6     5.2     3.5     2.7     2.4     4.4

나주    II        7.4     7.6     6.6     5.6     4.4     7.1

무안    II        2.0     2.6     2.5     2.2     1.6     2.3

주암    I         0.8     0.7     0.8     0.9     0.9     0.9

=================================================================