'99.11월중 4대강 수질오염도

---------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 11월중 주요지점 수질상태 분석

(한강수계 수질오염 추세)

o 11월의 팔당호 수질오염도는 BOD 1.3mg/리터로서 10월(1.5mg/리터)에

비해 개선

- 11월까지의 평균오염도는 전년 같은 기간과 비교하여 볼 때 거의 비

슷한 수준을 유지하고 있음.

o 팔당하류(도곡-가양) 오염도는 대체로 전월보다 상승하였음.

- 동절기에 접어들면서 강수량 및 댐 방류량이 감소하여 수질이 다소

악화된 것으로 판단됨.

- 11월까지의 평균오염도는 전년 같은 기간에 비하여 대부분의 지점의

수질이 개선된 경향을 보이고 있음.

<연도별 팔당호 1-11월 수질오염도>

(단위 : BOD, mg/리터)

=================================================================

1월       2월      3월      4월     5월      6월

-----------------------------------------------------------------

'97         1.4       1.4      1.6      1.9     2.1      1.7

'98         1.3       1.6      2.0      2.0     1.8      1.6

'99         1.4       1.4      1.4      1.9     1.9      1.7

=================================================================

=================================================================

7월      8월     9월     10월    11월     11월까지 평균

-----------------------------------------------------------------

'97     1.4      1.4     1.4     1.2     1.3          1.53

'98     1.5      1.3     1.3     1.5     1.1          1.54

'99     1.7      1.3     1.6     1.5     1.3          1.55

=================================================================

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, mg/리터)

=================================================================

11월           11월까지 평균

'99.10월   -------------------- -------------------

'99      '98        '99       '98

-----------------------------------------------------------------

팔당             1.5         1.3      1.1        1.6       1.5

도곡             0.9         1.1      1.3        1.5       1.8

구리             0.8         0.9      1.2        1.7       1.8

암사             0.8         1.1      1.0        1.6       1.8

구의             0.6         1.1      1.1        1.8       2.1

잠실             0.7         1.3      1.1        1.9       2.3

노량진           1.3         1.4      3.0        3.4       3.5

가양             1.8         1.4      3.3        4.1       4.7

=================================================================

(낙동강수계 수질오염 추세)

o 11월중 낙동강 상류(안동)의 BOD오염도는 0.9mg/리터으로서 지난 10월

(0.7mg/리터)에 비해 증가하였으며, 낙동강 중.하류의 경우에도 10월에

비해 증가하였음.

* 고령 1.6 --> 2.3mg/리터, 남지 1.3 --> 2.0mg/리터, 물금 1.3 -->

2.2mg/리터, 구포 1.4 --> 2.6mg/리터

- 낙동강 수계의 수질이 전월에 비해 전반적으로 악화된 요인은 갈수기

에 접어들면서 강수량(235.1 --> 41.5㎜) 및 댐 방류량(1,438.3 -->

355.4백만톤/월)의 감소하여 하천유량이 적어짐(고령교 : 10월 907톤/

초 --> ll월 120톤/초)에 따라 하천수질에 영향을 준 것으로 판단됨.

- 11월에 오염도가 급격히 상승하는 것은 갈수기(11월-4월)에 접어들면

서 낙동강 수계가 보이는 전형적인 현상임.

o 11월까지의 평균 BOD는 전년 같은 기간과 비교하여 볼 때 상류지역(안

동, 고령) 지점은 비슷하나, 중하류지역(남지, 물금, 구포)은 0.2-0.3ppm

정도 감소한 것으로 나타났음.

<낙동강수계 주요지점 수질오염도 추세>

(단위 : BOD,mg/리터)

=================================================================

'99년

------------------------------------------------------

1월      2월     3월       4월       5월       6월

-----------------------------------------------------------------

안동         1.0      1.0     1.0       0.9       0.9       1.0

고령         3.4      3.5     3.9       3.7       3.9       4.5

남지         3.7      3.6     4.7       3.3       3.5       3.1

물금         4.0      4.5     5.1       3.6       2.9       2.3

구포         4.2      4.9     5.2       3.6       3.1       2.3

=================================================================

=================================================================

'99년                          '98

------------------------------------------------ --------

7월     8월     9월     10월     11월    평균    평균

-----------------------------------------------------------------

안동      0.9     0.9     0.9      0.7      0.9    0.9     0.9

고령      2.8     2.6     2.3      1.6      2.3    3.1     3.1

남지      2.7     1.9     1.6      1.3      2.0    2.9     3.2

물금      2.0     1.7     1.5      1.3      2.2    2.8     3.0

구포      2.3     2.0     1.6      1.4      2.6    3.0     3.2

=================================================================

(11월중 수질 총평 및  강수량)

o 11월중 BOD 오염도 총평 지난 10월과 비교할 때

- 4대강 수계중 낙동강 수계는 전반적으로 악화되었으며, 이는 갈수기

에 접어들면서 낙동강 수계가 보이는 전형적인 특성임.

- 한강을 비롯한 타수계는 비슷한 수준을 보이고 있는데, 강수량 및 댐

방류량의 감소에도 불구하고 전월과 비슷한 요인은 동절기의 수온하

강으로 인한 용존산소가 증가한 때문으로 판단됨.

o 11월중 4대강 수계의 강수량은 영산강수계가 53.6mm로 가장 많았으며

한강수계를 포함한 전 수계의 강수량이 10월보다 크게 감소하였음.

- 한강(133.6 --> 41.0mm), 낙동강(235.1 --> 41.5mm)

- 금강(255.6 --> 51.3mm), 영산강(229.9 --> 53.6mm)

o 작년동월과 비교해보면 전 수계가 약간 증가하였음.

- 한강(24.9 --> 41.0mm), 낙동강( 7.4 --> 41.5mm)

- 금강(17.4 --> 51.3mm), 영산강(17.8 --> 53.6mm)

<> 4대강 수질측정분석 결과(BOD, mg/l)

o 한강수계

=================================================================

11월           11월까지 평균

'99.10월   -------------------- -------------------

'99      '98        '99       '98

-----------------------------------------------------------------

의암             1.2         1.2      1.5        1.3       1.3

충주             0.8         0.8      0.9        0.9       0.8

팔당             1.5         1.3      1.1        1.6       1.5

노량진           1.3         1.4      3.0        3.4       3.5

가양             1.8         1.4      3.3        4.1       4.7

=================================================================

o 낙동강수계

=================================================================

11월           11월까지 평균

'99.10월   -------------------- -------------------

'99      '98        '99       '98

-----------------------------------------------------------------

안동             0.7         0.9      0.8        0.9       0.9

고령             1.6         2.3      2.6        3.1       3.1

남지             1.3         2.0      3.8        2.9       3.2

물금             1.3         2.2      3.6        2.8       2.9

구포             1.4         2.6      3.8        3.0       3.1

=================================================================

o 금강수계

=================================================================

11월           11월까지 평균

'99.10월   -------------------- -------------------

'99      '98        '99       '98

-----------------------------------------------------------------

옥천             0.9         1.0      0.8        1.0       0.9

대청             1.0         0.9      1.0        0.9       1.0

청원             2.1         2.2      2.5        2.6       2.3

공주             1.8         2.0      2.2        2.7       2.5

부여             2.0         1.7      2.3        2.7       2.4

=================================================================

o 영산강수계

=================================================================

11월           11월까지 평균

'99.10월   -------------------- -------------------

'99      '98        '99       '98

-----------------------------------------------------------------

담양             1.3         1.5      1.1        1.7       1.7

우치             1.1         1.3      1.6        2.7       2.3

광주             2.4         2.1      2.5        4.2       3.8

나주             4.4         5.6      5.5        7.0       5.9

무안             1.6         0.9      1.5        2.1       2.1

주암             0.9         0.7      0.5        0.9       0.8

=================================================================

<> 주요 호소 수질측정분석 결과(COD, mg/l)

o 한강 수계

=================================================================

11월           11월까지 평균

'99.10월   -------------------- -------------------

'99      '98        '99       '98

-----------------------------------------------------------------

소양댐          2.5          2.3      2.4        2.3       2.3

의암댐          2.9          2.4      2.9        2.7       2.3

청평댐          2.5          2.6      2.7        2.6       2.3

충주댐          1.8          2.6      1.6        2.0       2.1

팔당댐          3.4          3.1      2.6        3.5       3.0

=================================================================

o 낙동강 수계

=================================================================

11월           11월까지 평균

'99.10월   -------------------- -------------------

'99      '98        '99       '98

-----------------------------------------------------------------

안동댐          2.7          2.6      2.7        2.6       2.7

영천댐          4.1          3.8      3.9        3.9       3.5

임하댐          2.9          2.9      3.0        2.9       3.3

합천댐          2.3          2.2      2.5        2.3       2.3

=================================================================

o 금강 수계

=================================================================

11월           11월까지 평균

'99.10월   -------------------- -------------------

'99      '98        '99       '98

-----------------------------------------------------------------

대청댐          3.3          2.9      3.8        2.9       3.2

금강 하구언     4.1          4.4      5.7        6.0       5.6

=================================================================

o 영산강 수계

=================================================================

11월           11월까지 평균

'99.10월   -------------------- -------------------

'99      '98        '99       '98

-----------------------------------------------------------------

담양댐          5.8          5.0      3.8        3.7       3.4

광주댐          4.1          4.3      5.1        4.3       4.5

장성댐          4.8          4.7      4.2        4.8       4.4

나주댐          5.3          4.8      3.4        5.3       5.1

주암댐          2.8          2.4      2.9        2.7       3.0

=================================================================

* 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<> 수계별 강수량 및 댐방류량 현황

o 수계별 강수량

(단위 : mm)

=================================================================

'99                         '98

------------------------------------- -------------------

금월(11월) 전월('99.10월) 누계(11월)  11월    누계(11월)

-----------------------------------------------------------------

한 강       41.0         133.6      1,457.1    24.9     1,843.3

춘천       62.4         118.0      1,565.5    42.5     1,590.4

충주       38.6         180.3      1,413.7    13.0     1,590.6

서울       22.0         102.5      1,391.5    19.3     2,348.9

낙동강      41.5         235.1      1,568.3     7.4     1,615.5

안동       38.3         213.2      1,384.1    17.0     1,342.2

대구       32.2         263.2      1,387.3     4.6     1,352.6

산청       54.0         229.0      1,933.7     0.7     2,151.6

금강        51.3         255.6      1,343.1    17.4     1,784.2

청주       48.7         285.8      1,268.9    22.6     1,569.0

대전       53.8         225.4      1,417.2    12.2     1,999.3

영산강      53.6         229.9      1,408.4    17.8     2,022.2

광주       48.7         226.3      1,329.2    12.4     1,962.0

무안       58.5         233.5      1,487.6    23.2     2,082.3

=================================================================

주) '99.10.21-'99.11.20까지 각 지방 측후소 자료임.

o 댐방류량

- 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.11월      '99.10월         전년동월('98.11월)

-----------------------------------------------------------------

계             1,295.4       6,813.9                870.9

-----------------------------------------------------------------

소양댐           126.1         300.7                113.3

충주댐           332.0       2,569.3                279.2

팔당댐           837.3       3,943.9                478.4

=================================================================

- 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.11월      '99.10월         전년동월('98.11월)

-----------------------------------------------------------------

계               355.4       1,438.3                 292.1

-----------------------------------------------------------------

안동댐            43.6         351.6                   2.9

임하댐            86.5         387.7                 119.8

합천댐            55.4         120.2                  99.9

남강댐           169.9         578.8                  69.5

=================================================================

- 금강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.11월      '99.10월         전년동월('98.11월)

-----------------------------------------------------------------

대청댐           156.2         689.4                 46.6

=================================================================

- 영산강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.11월      '99.10월         전년동월('98.11월)

-----------------------------------------------------------------

계              132.0         175.1                85.8

-----------------------------------------------------------------

장성댐           42.9          41.5                42.9

담양댐           59.6          84.8                13.4

광주댐            5.4           5.2                 5.4

나주댐           24.1          43.6                24.1

=================================================================

<참고> 수계별 항목별 수질오염 현황('99.11월분)

(단위 : mg/리터)

=================================================================

한강

---------------------------------------------------

의암     충주        팔당     노량진     가양

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)        14        16         14        14        14

pH               7.6       8.1        7.9       7.2       7.4

DO               9.4       9.5       10.8       8.3       9.3

BOD              1.2       0.8        1.3       1.4       1.4

COD              2.6       2.1        2.9       3.6       3.5

SS               5.4       1.4        3.3       5.4       5.7

대장균           1.5x      1.0x       3.1x      3.9x      1.9x

군수          10의 2승      10     10의 2승  10의 4승  10의 4승

(MPN/100미리리터)

분원성           9.0x      2.0x       1.0x      2.1x      4.3x

대장균군수                         10의 2승  10의 3승  10의 2승

(MPN/100미리리터)

T-N            1.949     2.500      2.002     5.058     5.361

T-P            0.030     0.014      0.035     0.148     0.156

NH3-N          0.153     0.080      0.273     0.361     0.468

NO3-N          1.411     2.197      1.491     2.445     2.558

음이온계면       ND        ND         ND       0.03      0.03

활성제

전기전도도        75       164        113       180       182

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

낙동강

----------------------------------------------------

안동     고령        남지      물금      구포

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)       15        15         15         15        15

pH              7.7       7.9        8.2        8.2       8.0

DO              8.6      10.1       11.9       12.5      12.1

BOD             0.9       2.3        2.0        2.2       2.6

COD             3.7       5.4        5.4        5.0       5.4

SS              5.3      12.3       15.3        8.8      10.5

대장균          8.3x      9.6x       2.3x       3.7x      1.6x

군수         10의 2승  10의 2승   10의 3승   10의 2승  10의 3승

(MPN/100미리리터)

분원성          3.9x      1.3x       1.0x       1.5x      7.8x

대장균군수   10의 2승  10의 2승   10의 3승   10의 2승  10의 2승

(MPN/100미리리터)

T-N           1.951     4.051      3.949      3.375     3.680

T-P           0.149     0.212      0.105      0.081     0.091

NH3-N         0.126     0.420      0.021      0.017     0.047

NO3-N         1.560     3.570      3.102      2.467     2.570

음이온          ND       0.14        ND         ND        ND

계면활성제

전기전도도      108       300        202        192       185

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

금강

-----------------------------------------------------

옥천      대청       청원       공주      부여

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)       15        16         14         13        13

pH              8.2       8.1        7.6        7.5       7.5

DO             12.3      10.8        9.9        9.7      10.0

BOD             1.0       0.9        2.2        2.0       1.7

COD             3.4       3.1        3.8        3.9       3.7

SS              6.6       5.0        9.9       12.1      11.2

대장균          1.3x      5.5        4.7x       2.8x      5.5x

군수         10의 3승             10의 3승   10의 3승  10의 2승

(MPN/100미리리터)

분원성          3.8x      3.0        2.9x       9.8x      2.6x

대장균           10               10의 3승   10의 2승  10의 2승

군수

(MPN/100미리리터)

T-N           3.001     1.573      3.421      2.971     3.111

T-P           0.017     0.004      0.055      0.062     0.053

NH3-N         0.069     0.077      0.442      0.172     0.152

NO3-N         2.709     1.057      2.650      2.407     2.387

음이온          ND        ND         ND         ND        ND

계면활성제

전기전도도      146       114        231        209       225

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

영산강

-----------------------------------------------------

담양      우치     광주    나주    무안      주암

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)     15        15        15      15      15        14

pH            6.8       6.8       7.1     6.8     7.1       6.7

DO           10.0       9.3       9.7     9.3     9.4       5.0

BOD           1.5       1.3       2.1     5.6     0.9       0.7

COD           4.7       4.9       4.5     8.1     4.9       2.6

SS            4.1       5.1       5.8     9.7    10.1       2.4

대장균        1.8       2.3       9.3   3.1x10    2.3       1.0

군수(MPN/100미리리터)

분원성          0         0         0       0       0         0

대장균군수

(MPN/100미리리터)

T-N         2.391     2.435     2.925   5.901   3.844     0.899

T-P         0.088     0.096     0.110   0.427   0.258     0.013

NH3-N       0.451     0.379     0.472   1.222   0.438     0.031

NO3-N       1.640     1.737     1.965   3.809   3.040     0.491

음이온        ND        ND        ND      ND      ND        ND

계면활성제

전기전도도    125       139       168     250   1,045        55

(마이크로s/cm)

=================================================================

주) Cd, CN, Pb, Cr 6, As, Hg, 페놀류는 불검출