합성섬유 초고속 방사기술 개발 착수

----------------------------------

산업자원부 섬유생활산업과 500-2540

- 화섬사 생산속도 50%이상 향상기술로 획기적인 경쟁력 제고

- 지금까지의 일본 기술의존을 탈피, 기술개발 자립기반 확립

ㅇ 산업자원부는  화섬사의 방사속도를  50%이상 높여   생산성을

획기적으로  향상시킬 수   있는『합성섬유 초고속방사기술』

개발사업을  금년 1월부터 산업기술기반조성 사업으로 산·학

공동개발에 착수했다고 밝혔다.

ㅇ 동 사업은 산·학공동 개발과 함께 업체에서도 대기업인 화섬

업체, 중소전문 기업인 기계·부품 및  방사유제 업체 등이 참

여하는 섬유업계 최초의 산·학 및  대·중소기업간 공동기술

개발 사업으로서

- 향후 5년간  250억원 이상이 투자되는  대형기술과제로서 1차년도

('99.12∼2000.11)에는 정부출연금 26억원 포함 총65억원의 기술

개발자금이 투입된다.

ㅇ 현재  우리 화섬산업은  생산규모(240만톤/년)면에서 중국,   미국,

대만에 이어 제4위에 있으나, 기술경쟁력면에 있어서는 기존기

술의 응용 기술은 일본과 근접한  수준에 도달하고 있으나, 초

고속방사기술 등과  같이 기초 기술분야는  매우 낙후되어  있는

실정이다.

ㅇ 금번에 개발코자하는 기술은 폴리에스터사의 방사속도를 현재

3,500m/분 수준에서 폴리에스터 POY사는 5,500m/분, 폴리에

스터 FDY사는 6,500m/분  이상으로  향상시키는 초고속방사

기술로서 동 기술개발의  성공을 위하여는  방사원액의 개질,

섬유기계·부품 및 방사유제 개발 등의  연관 기술개발도 수

반되어야 하는 종합적인 첨단기술개발 분야이다.

* POY(Preoriented Yarn)  : 예비배향사라  하며, 사를 뽑아낼  때 다음

공정인 연신공정 또는 사가공 중소업체에서 연신을  쉽게 하기 위하

여 방사공정에서 어느 정도 연신을 미리 해준 사

* FDY(Fully Drawn Yarn) : 방사시 완전연신한 사로 별도의 연신가공

이 필요치 않는 사

- 현재 동 분야에  대한 세계최고 기술국인  일본은 5,000∼ 7,000m/분

의 방사기술이 이미 개발 중에 있어 곧 상용화단계에 돌입할

것으로 보인다.

ㅇ 동 기술개발이  완료될 경우 폴리에스터사의  생산성향상(44∼

57%) 및  투자비절감(25%), 제조비용절감(10%)  등을  통하여

관련 제품의 가격경쟁력이 획기적으로 향상될 것으로 전망되며,

- 특히 초고속방사의 기초기술개발  기반을 확립함으로서 향후

10,000m/분의 기술개발  기초능력을 갖출 수  있어, 지금까지

의 일본의존기술을 탈피하여 기술자립국으로 성장,  경쟁국인

대만, 중국  등에  대한 기술경쟁력  우위를 확보하는  계기가

될 것으로 보여진다.

<합성섬유의 초고속방사 기술개발사업 개요>

ㅇ 개발기간 : '99. 12 ∼ 2004. 11(5년)

- 1단계('99∼2001)

· 초고속방사용 폴리에스터 수지  개발

· POY 및 FDY 초고속방사용 부품 및 공정기술 개발

- 2단계(2002∼2004)

· 1단계 개발기술을 생산현장에 접목하는 각종 공정기술 개발

ㅇ 총괄주관기관 : 한양대학교

ㅇ 세부 사업별 주관기관 및 참여기업

- 폴리에스터 POY 사 초고속방사 공정기술 개발

·주관기관 : (주)효성

·참여기업 : (주)코오롱, SK케미칼, 일진기계(주), 두세전자세라믹

- 폴리에스터 FDY 사 초고속방사 공정기술 개발

·주관기관 : (주)삼양사

·참여기업 : (주)새한, 동양정밀

ㅇ 사업비(1단계: '99.12∼2001.9) : 10,333백만원(정부 3,889, 민간 6,444)

(단위 : 백만원)

------------------------------------------------

1차년도      2차년도       계

('99∼2000)  (2000∼2001)

------------------------------------------------

정부출연      2,650        1,239      3,889

민간부담      3,874        2,569      6,444

------------------------------------------------

계         6,524        3,808     10,333

------------------------------------------------