횡성다목적댐 준공

-----------------

건설교통부 수자원국 수자원개발과 504-9045

<> 원주, 횡성 등 강원서남부 지역의 안정적인 용수 공급과 섬강 중하류지

역의 상습적 홍수피해 방지

<> 치악산 등과 연계한 관광자원으로 지역경제 기여

o 건설교통부와 한국수자원공사는 10월 25일(수) 오후 3시, 강원도 횡성

군 횡성다목적댐 광장에서 이한동 국무총리를 비롯하여 김윤기 건설교

통부장관, 김진선 강원도지사, 지역국회의원 및 지역주민 500여명이 참

석한 가운데 횡성다목적댐 준공식을 가졌다.

o 이번에 준공되는 횡성다목적댐은 원주, 횡성 등 강원도 서남부 지역에

생활 및 공업용수를 안정적으로 공급함으로써 지역 경제발전과 주민들

의 삶의 질 향상을 도모하고자

- 지난 '90년 댐건설에 착수한 이래, 총사업비 1,917억원과 연인원 10

만 5천명을 투입하여 우리나라에서 11번째 다목적댐으로 완공하게 된

것이다.

. 댐높이 : 48.5m, 댐길이 : 205m

. 총저수량 86.9백만톤

. 용수공급 : 111.6백만톤/년

. 홍수조절 : 9.5백만톤

. 발전용량 : 5.6백만kWh/년

o 횡성다목적댐의 준공으로 원주, 횡성지역 40여만 주민들에게 연간 8,070

만톤의 생활 및 공업용수와 연간 780만톤의 농업용수(여의도 면적의 약

13배인 3,465ha에 농업용수 공급가능)를 안정적으로 공급할 수 있게 되

었으며, 연간 2,310만톤의 물을 하천유지용수로 방류하여 섬강 수질개

선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

- 또한 횡성다목적댐은 950만톤의 홍수조절 능력을 갖추고 있어, 섬강

중.하류 지역의 상습적인 홍수피해를 경감(200년 빈도 홍수량 초당

2,392톤을 1,674톤으로 조절)할 것으로 기대되며, 연간 560만kWh의

무공해 수력에너지를 생산 공급함으로써, 9,180배럴의 석유수입 대체

효과(약 3억원)를 내게 된다.

o 횡성다목적댐은 자연수림공원 조성, 야생동물 이동통로 설치, 댐주변

사면 자생수종 식재 등 환경친화적으로 댐을 건설하였으며 새로이 조성

된 횡성호의 수려한 경관은 인근의 차악산 등과 연계해서 국민관광지,

주민 휴식공간으로서도 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

o 한편 횡성댐을 취수원으로 하는 원주권광역상수도사업(150천톤/일)이

2002년도 준공을 목표로 공정에 박차를 가하고 있어 맑고 깨끗한 횡성

댐의 물이 머지 않아 원주, 횡성지역의 각 가정에까지 공급될 것으로

기대되며

- 댐 건설시 주변지역 주민들과 관광객의 편의를 위하여 지방도, 군도

등 14.63km의 이설도로를 건설하였으며, 수몰지내의 민속자료 등 보

존가치가 있는 유물 유적을 수집보관 관리하여 전통문화를 계승하고

이주민의 설움을 달래기 위한 망향의 동산이 건립되었다.

<참고> 횡성댐 건설사업 개요

<> 추진경위

o '87.12-'88.10 : 타당성 조사

o '90.1-'90.12 : 실시설계

o '91.6.1 : 기본계획 공고(건설부 공고 제63호)

o '92.12.3 : 실시계획 고시(건설부 고시 제1992-635호)

o '93.12.2 : 본댐 공사 착공

o '99.12.28 : 담수 개시

o 2000.10.25 : 사업준공 예정

<> 사업내용

o 위치 : 강원도 횡성군 갑천면 대관대리

o 유역 및 저수지

- 수계 : 섬강 지류 계천

- 총저수용량 : 86.9백만입방미터

- 유역면적 : 209평방킬로미터

o 규모 및 형식

- 댐형식 : 중심코아형 석괴댐

- 댐높이 : 48.5m

- 댐길이 : 205m

- 발전시설용량 : 1,000kW(500kWx2대)

o 보상내용

- 수몰지보상 : 6,325천평방미터

- 이설도로 : 14.63km

<> 사업기간 : 1990년-2000년(11년간)

<> 사업비 : 1,917억원

<> 사업효과

o 용수공급

- 강원도 서남부지역에 연간 111.6백만톤의 용수공급

. 원주시 및 횡성군 일원에 생.공용수 80.7백만톤/년 공급

. 농경지 3,465ha에 관개용수 7.8백만톤/년 공급

. 섬강 수질개선을 위한 하천유지용수 23.1백만톤/년 공급

o 홍수조절

- 9.5백만톤의 홍수조절용량으로 섬강 중.하류지역의 상습적인 홍수피

해 경감

. 200년 빈도 홍수량 초당 2,392톤을 초당 1,674톤으로 조절 방류

o 수력에너지 발전

- 연간 5.6백만kWh의 전력생산으로 9,180배럴의 유류 수입대체 효과

. 수력에너지의 개발로 전력 첨두수요에 대처

o 지역 교통기간망 조성

- 저수지 주변의 편리하고 쾌적한 이설도로(L=14.63km) 교통망 구축

. 지역주민 편의 및 지역개발 촉진

o 국민관광휴양처 제공

- 친수공간 조성으로 국민관광지 형성

. 저수지 주변의 수려한 경관 형성으로 국민관광 휴양처 제공

. 최첨단 시설을 갖춘 물홍보관 개관으로 국민관광지 제공 및 국민의

물사랑 의식 함양

o 신규고용 창출

- 연인원 105천명이 본 사업에 투입되어 신규 고용 창출