ITS 관련 주파수 분배

--------------------

정보통신부 전파방송관리국 주파수과 750-2441

정보통신부는 지능형교통시스템(ITS)을 구축하는데 필요한  단거리전용통신(DSRC)

과 차량레이다용 주파수를 주파수심의위원회(위원장 강창언 연세대교수)의 심의

의결을 거쳐 확정했다. 이로써 다양한 ITS 응용서비스가 본격  보급되고 관련기기

산업도 활기를 띨 전망이다.

이번에 분배된 주파수는 국제전기통신연합(ITU)의 관련 권고사항과 한국정보통신기

술협회에서 채택한 표준방식, 관련업계의  수요 등을 감안,  ▲단거리전용통신용의

경우, 5.795∼5.815㎓(20㎒폭)대역은   자가전기통신설비용, 5.835∼5.855㎓(20㎒

폭)대역은 사업용전기통신설비용으로 구분했고 ▲차량레이다용은 76∼77㎓(1㎓폭)

대역으로 분배했다.

ITS는 기존 교통체계에 정보통신기술을 접목해 교통 흐름을 원활히 하고 교통체계

를 효율화해 운전자의  편의성과 안전성을 높이는  종합교통정보시스템으로 DSRC와

차량레이더가 활용되고 있다.

DSRC는  ▲요금자동징수(ETC/EFC)  ▲교통정보제공(ATIS)  ▲대중교통정보제공

(BIS) ▲여행자정보안내(TIS) ▲화물운송서비스(CVO) ▲전자메일·인터넷접속 등

다양한 용도로 사용되며, 차량레이다는 차량간 거리, 속도 등 데이터를 감지하는

시스템으로 차량간 충돌방지 장치용으로 사용된다

정통부는 주파수 분배에 따라 실제  무선국 운영에 필요한 관련 기술기준을 곧 마

련, 시행할 예정이다.