작년 한해 2억4천만톤 물절약 성과 달성

-------------------------------------

- 주암댐(연간 공급물량 2억톤) 규모 이상의 댐건설 효과 -

환경부 상하수도국 물절약추진돤 507-2452

<> 주요 내용

o 기준년도('98)대비 4.2%(244백만톤)절수, 1,220억원 절감

o 분기별 절수율 3.1%(1/4) --> 3.2%(2/4) --> 3.8%(3/4) --> 6.6%(4/4)

로 절수성과 지속 확산

o 물수요관리목표제 시행 등으로 금년 물절약 목표 3억톤 설정.추진

<> 환경부가 2000년부터 중점적으로 추진해 오고 있는 "물절약종합대책"의

추진성과를 분석한 결과, 작년 한해 동안 기준년도('98) 대비 약 244백

만톤의 수돗물 생산량이 줄어들었으며, 그로 인해 1,220억원(절수율 4.2%)

의 예산절감 효과를 달성한 것으로 밝혀졌다.

아울러 1/4분기 3.1%(43백만톤), 2/4분기 3.2%(46백만톤), 3/4분기 3.8%

(57백만톤)에 이어 4/4분기 6.6%(98백만톤)의 절수성과가 나타나 사업추

진의 성과가 계속 증가되는 등 "물절약 종합대책"추진이 가시적 성과를

얻고 이는것으로 조사되었다.

<절수성과 및 절수율>

(단위 : 백만톤< %)

=================================================================

계       1/4        2/4       3/4       4/4

-----------------------------------------------------------------

'98년 생산량     5,838     1,397      1,428     1,531     1,482

2000년 생산량    5,594     1,354      1,382     1,474     1,384

-----------------------------------------------------------------

절수효과

절수량            244        43         46       57         98

절수율           -4.2      -3.1       -3.2     -3.8       -6.6

=================================================================

<> 추진사업별 절수성과는 절수기 설치 및 노후관 개량사업 등이 주된 역할

을 한 것으로 밝혀졌다. 작년말 기준 절수기기는 478만개(목표대비 152.7%),

노후관 개량사업은 4,704킬로미터(목표대비 91%), 계량기 교체사업은

1,433천개(목표대비 103.5%)가 각각 완료되었다. 다만 중수도는 목표대

비 51.4%에 그쳤으나 금년 하반기부터 설치 의무화가추진됨에 따라 점차

활성화 될 것으로 보인다.

<절수사업 추진실적>

(단위 : %)

=================================================================

목표                        추진실적                    물절약

--------- ----------------------------------------------- 기여도

2000까지    소계     '99   '00    2/4    3/4    4/4

1/4

-----------------------------------------------------------------

절수량(백만톤)

270    244 (90.4)  86.4  40.1   57.5   34.4   25.6    244(100)

-----------------------------------------------------------------

절수기(만개)

313    478(152.7)    71    65    173     97     72   65.2 (27)

. 변기

167    289(173.1)    39    35    108     58     49   57.5 (24)

. 수도꼭지

146    189(129.5)    32    30     65     39     23    7.7  (3)

-----------------------------------------------------------------

중수도설치수(개소)

35      18(51.4)     7     1      3      3      4    3.0  (1)

-----------------------------------------------------------------

노후관교체(km)

5,170   4,704  (91) 1,859   389    778    710    968   73.4 (30)

-----------------------------------------------------------------

요금 현실화(%)

현실화율  현실화율         *1                 *2       2.46 (10)

100       약 75   ----------------------------------

2.46     -      -      -      -

백만톤

-----------------------------------------------------------------

공급시스템 개선 및 홍보(백만톤)

-    77.8           -  19.5   19.5   19.4    19.4   77.8 (32)

-----------------------------------------------------------------

계량기 교체(천개)

1,385   1,433         662   129    257    212     173   49.7

(103.5)

=================================================================

주) *1 '99년 수도요금 13.8%인상, '99년 소득 4.3%증가

*2 '00년 수도요금13.0인상, '00년 소득 7.3%증가

. 절수기 절감량(변기 : 34.8톤/년.개, 수도꼭지 : 6.6톤/년.개)

노후관 교체 절감량(24천톤/년.km), 요금현실화(수도요금.탄력

도 -0.103, 소득 탄력도 +0.158 적용. 단, '00년 수도요금 인상

시점 6월말 전제), 계량기 교체 6% 유수율 증가 추정 (절수량과

는 무관), 공급시스템 개선(공급수압 감압, 수량분석 강화 등)

. ( )내는 달성률

<> 환경부는 물절약종합대책의 추진성과가 점차 가시화되고 있고 금년 9월

29일부터 물절약사업을 대폭 강화하는 수도법중 개정법률이 시행됨에 따

라 금년 물절약 목표를 3억톤으로 설정, 물절약종합대책을 추진할 예정

이라고 밝혔다.

* 수도법중 개정법률 주요 골자

o 지방자치단체별로 물수요관리목표를 설정하도록 하고, 이를 달성하지

못한 경우에는 도시개발사업, 산업단지 및 관광지 개발 등의 개발사업

을 제한(제4조의 3)

o 대형신축건물에 중수도 설치를 의무화하고, 이를 따르지 않을 경우 과

태료를 1천만원까지 부과함(제11조 제1항, 제65조 제1항).

o 목욕장, 골프장업, 숙박업과 같이 물을 많이 쓰는 건축물에는 기존건물

에도 절수기 설치를 의무화함(제11조의 2 제2항).

o 종합운동장, 실내체육관 등 지붕면적이 넓은 건축물에는 빗물이용시설

을 의무적으로 설치토록 함(제11조의 3 제1항).

<> 아울러 환경부는 지자체의 물절약사업 추진실적을 매분기별로 분석하여

추진상황에 대한 모니터링을 실시하는 한편, 물절약에 대한 사회적 기반

을 조성하기 위하여 관련산업 육성 및 물절약기술개발지원 등의 대책을

동시에 추진할 예정이라고 밝혔다.