연안관리에 인공위성영성 본격 활용

---------------------------------

해양수산부 해양정책국 연안계획과 3148-6573

○해양수산부에서는 앞으로 연안관리에 고해상도 인공위성영상을 본격 활용하기로

하였다.

○이러한 인공위성영상기술은 일찍이 군사목적으로 활용되었지만, 최근에는 과거

첩보위성이나 항공사진에서 볼 수 있는 고해상도의 인공위성영상도 민간분야에

서 상업적인 목적으로까지 이용할 수 있게 되었으며, 현재 상업용 목적의

고해상도 위성영상으로 도로상의 차선이나 해상에 떠있는 양식어장의 부표까지

도 식별할 수 있을 정도이다.

○고해상도의 위성영상을 주기적으로 확보하여 연안의 시계열 변화상태를 조사할

경우, 연안의 침식이나 퇴적현상을 과학적·체계적으로 파악할 수 있음은 물론

연안에 대한 불법 매립, 토석채취 등 난개발이나 불법 양식장까지도 쉽게 가려

낼 수 있어 전국 연안에 대한 보다 실효성 있고 과학적인 연안관리가 가능해질

것으로 기대되고 있다.

○해양수산부에서는 작년부터 주요항만과 몇몇 연안지역에 대한 고해상도 위성

영상을 확보하여 연안환경감시에 적합성을 검증한 바 있으며, 내년부터는 전

연안에 대한 고해상도 위성영상을 5년마다 확보하되, 특히 개발이나 환경변화가

심한 지역은 1-3년 주기로 확보하여 활용함으로써 연안의 변화에 대한 체계적인

조사는 물론 불법적인 연안 개발·이용행위를 적극 감시해 나갈 계획이다.

효율적 연안관리를 위한 고해상도 위성영상 활용계획

=================================================

Ｏ 2002년부터 매 5년마다 전 연안에 대한 1m급 위성영상 확보

Ｏ 집중감시 대상 연안지역은 1-3년주기로 고해상도 영상을 확보

Ｏ 확보된 영상은 연안환경조사·난개발감시·불법시설물감시·피해조사·

시설관리 ·지도갱신 등 각 분야에 공동 활용

Ｏ 확보된 대용량의 영상자료는 민간 전문업체에 위탁운영

1. 위성영상 필요성

Ｏ 쾌적한 연안공간을 가꾸기 위해서는 연안실태 및 침식변화 등을 정확히 파악

하고 연안 난 개발, 불법시설을 감시하는 효과적 수단이 필요

Ｏ '99년말부터 우리나라에서도 1m급 고해상도 위성영상을 민간분야에서 이용할

수 있게 되었고 선행사업에서 이 위성자료의 우수성을 확인

Ｏ 연안관리법은 매 5년마다 연안에 관한 실태조사를 실시하고 필요시 보완.정밀

조사를 실시토록 하였으며, 조사방법으로 직접조사 외에 위성영상을 활용하도

록 규정

2. 위성영상확보 계획

Ｏ 위성영상 활용분야

- 난개발·불법시설·무단사용 등 잘못된 연안이용행위를 주기적으로 확보한

위성영상을 통해 신속히 파악

- 주기적으로 촬영된 위성영상으로부터 침식·퇴적 등 연안지형의 변화실태를

파악

- 양식어장·항만시설·편의시설·도로·호안·건물 등 연안에 위치한 제반

시설과 주변 환경에 대한 실태정보의 조사관리

- 태풍·해일 등 기상재해나 재난발생지역에 대한 신속한 피해 규모조사

- 연안해역 및 해안선 정밀측량을 위한 세부계획 기초자료 조사

- 항해용 해도, 어장도, 연안정보도 등 각종 연안지도의 갱신자료로 이용

Ｏ 위성영상 종류 및 해상도

===========================================================================

구분       종류 및 해상도     한반도지역          활 용 분 야

자료이용

시기

---------------------------------------------------------------------------

1m급      IKONOS(미국), 1-4m      공급중     난개발 및 불법시설 감시,

고해상도  ----------------------------------

COSMOS(러시아), 2m      공급중     시설물 현황파악 및 관리,

----------------------------------

EROS-A(이스라엘), 1.8m  국내대리점 연안오염원조사, 피해규모조사,

없음       연안지형변화 모니터링,

----------------------------------

OrbView(미국)1m         '01 후반기 연안이용실태조사,

----------------------------------

아리랑2호(한국),1m      '04 상반기 1/5,000 지도제작

---------------------------------------------------------------------------

5-30m급   IRS(인도), 5.8m         공급중     연안환경연구, 중대규모

중.저해상 -----------------------            연안변화조사, 중축척 지도제작,

도        아리랑 1호(한국), 6.6m             조업선박탐지

-----------------------------------------------------------------

LandsatTM(미국),20-30m  공급중     토지이용·식생분포조사,

-----------------------            냉각수순환, 중규모 오염원조사,

SPOT(유럽), 10-20m                 해양수산환경연구, 조간대 분포

및 연안 해저측량 기초자료

-----------------------------------------------------------------

Radarsat SAR            공급중     갯벌, 퇴적지형 연구

(캐나다,유럽), 10-100m

---------------------------------------------------------------------------

1km급     NOAA(미국), 1km         무제한     해수 유동 및 순환연구

초저해상도                                   어족자원 유동연구

===========================================================================

※ 해상도 : 영상에서 구분할 수 있는 물표의 최소 크기

- 1m급 고해상도 영상은 IKONOS가 국내에서는 유일

·위성수신소가 국내 용인에 소재, 동북아지역 영상공급 독점 : e-HD.com

- Orbview는 작년까지 2번의 위성발사에 실패, 금년 하반기 4호위성 발사계획

추진중

Ｏ 2000년도 확보영상

- 해양수산환경 연구를 목적으로 한반도 주변에 대해 Landsat, SPOT, IKONOS,

Radarsat 등 위성영상 200여매를 구입하여 우리부 내부 및 관련기관에서

공동활용중

Ｏ 위성영상 확보계획

=================================================================

대상 지역                수량(제곱킬로미터) 확보주기

-----------------------------------------------------------------

전 연안                       33,500         5년

-----------------------------------------------------------------

지속적 감시나 모니터링이 필요한 특정지역,    9,600        1-3년

피해 조사 등 긴급실태조사 요구지역

=================================================================

- 첫 해인 2002년은 우선 24,200㎢ 의 영상을 구입(전체 33,500제곱킬로미터

중 73%)하고 나머지는 연차적으로 확보

·실질적으로 단 기간에 전체 영상확보가 어렵고, 작년도에 일부 영상

5,000제곱킬로미터를 시험적으로 구입한 점을 감안

- 1-3년 주기로 조사할 지역 : 연안침식이 심한 지역, 대규모 공사로 환경

훼손지역, 양식어장 밀집지역, 불법시설이 난무하는 해수욕장 주변지역과

태풍·해일 피해지역, 유류사고 및 적조발생지역 등 정확한 피해규모 조사

가 필요한 지역

Ｏ 연차별 소요예산

- 사업기간 : 2002 - 2005

- 총 사업비 : 35억원

(단위 : 억원)

====================================================

사 업 명        계          추진년도

2002  2003  2004  2005

----------------------------------------------------

고해상도 위성영상확보    29    14    5     5     5

위성영상 위탁운용     5.5     1   1.5   1.5   1.5

----------------------------------------------------

합  계        34.5    15   6.5   6.5   6.5

====================================================

4. 위성영상 관리 및 운용계획

Ｏ 위성영상은 위탁관리제로 운영

- 확보한 위성영상은 관련기관이 원활하게 공동으로 활용할 수 있도록 영상

관리 지원시스템이 있어야 하며, 이를 위해 우리부 자체 운용 또는 외부

전문기관에 위탁하여 운용하는 방안이 있음

- 전문기관에 위탁할 경우, 위탁비용이 다소 고가이지만 영상의 안전관리,

각 활용기관의 On-Line 영상검색용이, 고급 출력장비와 영상처리 전문인력

의 지원을 받을 수 있는 반면,

- 우리부 자체 운영체제를 갖출 경우 단기적 운영비는 절약할 수 있으나,

고정인력 확보, 자료보관공간 및 관리시스템을 확보해야 하는 어려움이

있어,

+---------------------------------------------------------------+

|비용을 자체 운영비 수준으로 낮춘 위탁관리제로 운영함이 바람직함|

+---------------------------------------------------------------+

5. 향후 추진일정

Ｏ 2002년 소요예산 반영 요구 : 2001. 6-8월

Ｏ 고해상도 영상활용에 관한 관련기관 의견수렴 : 2001. 11-12월

Ｏ 위성영상확보 용역 계약추진 : 2002. 3월