제주국제공항항공안전시설확충기본계획 수립.고시

----------------------------------------------

건설교통부 항공국 공항시설과 500-4177

<> 건설교통부는 제주국제공항의 항공안전시설을 확충하여 항공사고를 미연

에 방지하기 위하여 제조공항항공안전시설 확충기본계획을 수립.고시하

였다.

<> 이번에 고시한 기본계획의 주요 내용은

o 기존의 착륙대의 폭 75m를 150m로 확장하고

o 관제탑과 지상감시레이더를 신설하는 등

o 총사업비 76,152백만원을 투입하여 2003년까지 연차적으로 시행할 계획

이다.

<> 이 사업이 완료되면 제주국제공항의 안전시설이 확충됨으로써 항공안전

에 크게 이바지할 것으로 기대된다.

<참고>

<> 건설교통부 고시 제2001-217호

1. 항공법 제91조 및 같은법 시행령 제25조 제1항의 규정에 의하여 제주

공항항공안전시설확충사업(공항개발) 기본계획을 다음과 같이 고시합

니다.

2. 관계도서는 건설교통부 부산지방항공청(토목과), 제주도(지역정책과),

제주시(도시과)에 비치하고 일반에게 보입니다.

<> 제주공항항공안전시설확충사업(공항개발) 기본계획

1. 공항개발 중장기계획

o 항공기 안전운항에 필요한 시설을 최우선 확보하고 국제수준에 걸맞

는 환경친화적이고 이용객 중심의 공항개발

- 사업기간 : 2000년-2003년

- 사업비 : 76,152백만원(설계비 포함)

2. 공항확장 예정지역

o 제주도 제주시 용담동, 도두동 제주국제공항 일원

3. 공항시설 규모 및 배치

o 공항시설 규모

=================================================================

현시설          확장 후         비고

-----------------------------------------------------------------

착륙대(m)             북측 : 75     북측 : 150      착륙대 폭 75m

확충

남측 : 150    남측 : 150

-----------------------------------------------------------------

관제탑(평방미터)      1,470(기존)   1,720(신설)

-----------------------------------------------------------------

지상감시레이더(ASDE)      -            신설          관제탑

-----------------------------------------------------------------

도로이설                  -         1,800mx12.0m     도두동 진입

도로

-----------------------------------------------------------------

토취장개발                -         72,090평방미터   계류장 2단계

확장지역

=================================================================

4. 환경관리계획

o 식물 등 자연생태계 보호, 환경오염 최소화, 공사중 주변피해 최소화

등 환경피해를 최소화하는 대책을 실시계획에 반영.시행

5. 공항예정지역안의 수용 또는 사용할 토지의 범위 및 규모

o 제주도 제주시 용담동, 도두동 제주국제공항 일원

6. 기타사항

o 본 기본계획 수립.고시와 관련하여 관계기관에서 제시한 의견 등에

대하여는 실시계획에서 협의하여 처리함.