국내개발 인터넷방송용 전송기술 국제표준으로 채택

------------------------------------------------

기술표준원 정보표준과 509-7333

<> 산업자원부  기술표준원은 우리나라에서  개발한 인터넷용  멀티캐스트

(Multicast) 프로토콜인 ECTP(Enhanced Communication Transport Protocol)가

지난 1월 15일 실시된 회원국 투표에서 국제표준화기구(ISO)의 정보

기술 국제표준으로 채택되었다고 발표하였다.

※ 인터넷용 멀티캐스트 프로토콜이란? 인터넷 상에서 데이터를

동시에 다수의 수신자에게 전송시킬 수 있는 통신규약임.

<> 이번에 국제표준으로 채택된 ECTP는 한국전자통신연구원 강신각

박사가  이끄는  통신프로토콜 표준연구팀이   개발하여 1997년  12월에

국제표준으로 제안한 기술이며, 인터넷기술에 대한 표준을 개발하는

국제 연구팀인 IETF(Internet Engineering  Task Force)가 개발한

RMT(Reliable  Multicast  Transport)기술보다 먼저   국제표준으로

채택된 것이다.

o 현 온라인 방송에서의 통신방식은 유니캐스트(Unicast)방식과

멀티캐스트의 2대기술을 채택하여 사용하고 있음.

<> 이에따라  기존에 인터넷  TV 방송,  원격교육 방송과  같은  온라인

방송 서비스에  사용하고 있던  유니캐스트방식은 인터넷  방송국과

사용자가 1 : 1로  접속하여 데이터를 전송받음에 따라 회선용량에  한계가

있어 다수의  수신자가 동시에 접속할  경우 화면질의 불량,  연속성

차단 등 단점이 있었으나,

o 데이터를 다수의 수신자에게 동시에 전달할 수 있는 멀티캐스트의

핵심기술인 ECTP는 화면불량이나 연속성 차단 등의 문제점이 시정

되어 실시간 인터넷 방송의 화면품질이 크게 개선될 것으로서 개발에

성공하여 이를 국제표준으로 선점함에 따라, 성장 잠재력이 큰 인터넷

방송분야의 기술수출이 크게 늘어날 것으로 기대된다.

※ 한국전자통신연구원에서 조사한 자료에  의하면 국내시장은 2003년에

1000억원 이상이고, 2004년에는  년간 50억달러 이상의  수출효과가

있을 것으로 전망됨

<> 또한,  이외에도 ECTP  관련기술  5종이 국제표준으로  제안된

상태에   있다. 이중에서  서비스  품질관리기능에  대한  표준(ECTP-2)이

o 금년  3월에   스위스에서  개최예정인   국제표준화기구  정보기술

총회에서 국제표준으로 채택될  예정이고, 양방향 통신규격(ECTP-3) 등

4종에 대해서도 국제표준화기구의 일정에 따라 국제표준으로 채택될

전망이어서 인터넷 통신  관련 표준기술을 사실상 우리나라가  주도하게

되었다.

<첨부 1>

○ ECTP(Enhanced Communication Transport Protocol)

- 개요

인터넷상에서 다수의 수신자에게 동시에  데이터를 전송할 수 있

도록 해주는 통신 규약(protocol)이다.

- 기술내용

인터넷  데이터   전송방식은  유니캐스트(Unicast)와   멀티캐스트

(Multicast)로 구분되는데, ECTP는 멀티캐스트 전송을 위한 프로

토콜로 멀티캐스트  전송 트래픽에  대한 오류복구 기능  및 세션

연결 설정, 유지 및 관리 기능을 제공하고 있다.

▶ 유니캐스트 전송방식은 인터넷상에서 송신측과 수신측이 일대

일(1:1)로 전송하는 방식으로써 동시에 접속할 수 있는 사용자

수의 한계를 가지고 있다.

▶ 반면, 멀티캐스트 전송방식은 송신측과 수신측이 일대다수

(1:N)로 전송하는 방식으로써 동시에 다수의 사용자가  접속할

수 있는  장점을 가지고 있어  최근 각광을  받고 있는 인터넷

TV 방송과  같은 온라인  방송 서비스에 적합한  전송 방식이다.

- 장점

ECTP 프로토콜은 멀티캐스트  전송 트래픽에 대한  오류복구 기

능 및 세션  연결 설정, 유지 및  관리 기능을 제공함으로써 인터

넷 망의 속성상 멀티캐스트 전송시 발생하는 데이터의 손실에 대

한 문제를 해결해 줌으로써 멀티미디어 전송에 대한 신뢰성을 보

장 한다.

멀티캐스트 기술을 통해 하나의  데이터 패킷이 수많은 수신자에

게 동시에 전달되므로, 망자원 이용  측면에서 유니캐스트에 비해

매우 효율적이며, 또한 송신서버측의 처리용량  부담을 현저히 감

소 시킬 수 있어서 보다 많은 가입자 확보할 수 있다.

○ ECTP 국제표준화 추진경위

① 1997년 12월

JTC1/SC6(정보통신기술) 스웨덴 회의에서 작업문서로 채택

② 1998년 9월

JTC1/SC6 북경 회의에서 공식(CD : Committee Draft) 문서 승인

③ 2001년 4월

JTC1/SC6 일본 회의에서 전송방식 및 기능에 따라 아래 표1과

같이 세부적으로 ECTP 규격에 대한 분할이 의결됨.

<표1> ECTP 관련 규격명

o ECTP-1(14476-1)

Enhanced Communication Transport Protocol

: Specification of Simplex Multicast Transport

o ECTP-2(14476-2)

Enhanced Communication Transport Protocol

: Specification of QoS Management for Simplex Multicast Transport

o ECTP-3(14476-3)

Enhanced Communication Transport Protocol

: Specification of Duplex Multicast Transport

o ECTP-4(14476-4)

Enhanced Communication Transport Protocol

: Specification of QoS Management for Duplex Multicast Transport

o ECTP-5(14476-5)

Enhanced Communication Transport Protocol

: Specification of N-plex Multicast Transport

o ECTP-6(14476-6)

Enhanced Communication Transport Protocol

: Specification of QoS Management for N-plex Multicast Transport

④ 2001년 12월

ECTP-2는 2nd CD 투표 통과

⑤ 2002년 1월

2002년 1월15일 ECTP-1는 최종투표(IS 14476-1)를 거쳐

국제규격으로 최종 승인됨

⑥ 2002년 3월

JTC1/SC6 스위스  회의에서 ECTP-2를  FCD(Final  Committee

Draft)로 상정하여  투표 후에 2002년  말에 최종투표를 거쳐  국

제 규격으로 최종승인 받을 예정임.

⑦ 향후

ECTP-3,4,5,6의 경우, 추후 인터넷에서의 다자간 그룹통신  서비

스의 보급 진척 상황에 따라 표준 규격 개발이 이루어질 예정임

○ 산업체 기대 (파급) 효과

- 최근 급격히 성장하고 있는,  인터넷 TV 방송, 교육,  증권, 뉴스,

홍보 등의  다자간 멀티미디어  통신서비스 시장에 핵심  기반 기

술로 활용.

- 기존  서비스의 경우에는  유니캐스트 전송에   의존하고 있어 동

시접속자  수의  한계 및   멀티미디어 서비스품질의 심각한   저하

현상이   발생하고 있는  상황임으로  ECTP 기술   기반의 멀티캐

스트   전송 서비스   구현 및  보급을  통하여  국내 다자간   멀티

미디어  서비스  시장의   성장을 촉진시키고   외국 업체에   대한

국내 관련 산업체의 기술적 우위 선점을 도모할 수 있음.

○ 인터넷 아키텍처 위원회(IAB : Internet Architecture Board)란?

- 기능

인터넷의 방침이나 장기적인 기획 및  기술 정책 등을 심의 결정

하기 위한 조직으로 1983년 발족하여 인터넷을 설계하고 통신 규

약의 표준  규격을 정하며  유지 보수하기 위한  활동을 협의하고

조정하는 협력 위원회.

- 산하조직

인터넷의 운영, 관리  및 기술 문제를  다루는 인터넷 엔지니어링

태스크 포스(IETF : Internet Engineering Task Force)와 네트워

킹  기술 연구를  수행하는 인터넷  태스크 포스(IRTF  : Internet

Research Task Force ) 등의 조직이 있다.

▶ IETF(Internet Engineering Task Force)

인터넷의 운영,  관리 및  기술적인 쟁점  등을 해결하는  것을

목적으로 망  설계자, 관리자, 연구자,  망 사업자 등으로  구성

된 개방된  공동체. 분야별로 40개가  넘는 그룹으로  구성되어

있다. IAB의 최종 승인을 얻기 위해 제출되는 통신 규약 표준

제안의 중요한 원천이 되며, 1년에 3회의 모임을 갖는다.

▶ IRTF(Internet Research Task Force)

네트워킹에 관한 연구를 촉진하고 새로운 기술을 개발하기 위

한 전문 연구자들의 공동체.