홍수대책상황실 설치.운영

------------------------

건설교통부 수자원국 하천관리과 2110-8238

<> 건설교통부는 재해대책기간인 6월 15일부터 10월 15일까지 "홍수대책

상황실"을 설치 운영한다.

- 홍수대책 상황실(상황실장 수자원국장)은 수자원반, 주택반, 도로반,

수송반, 항공반 등 5개 반으로 편성.운영되며, 재해대책기간 중 도로,

하천 등 건설교통부 소관시설물에 대한 수해예방활동 및 수해복구활동

등을 지휘한다.

- 또한, 한강 등 5개 홍수통제소 및 지방국토관리청 등 산하기관도 별도의

홍수대책 상황실을 설치하여 홍수예보와 수해예방 및 수해복구활동을 각

각 수행할 계획이다.

<> 한편, 기상청에 따르면 금년에는 장마가 예년보다 다소 빨리 시작되어 제주

도와 남부지방은 6월 중순경부터 장마권에 들겠으며, 6월 하순부터는 전국이

본격적인 장마전선의 영향을 받을 전망이다.

< 참 고 >

<> 조직체계도

+------------+

|   장  관   |

+------------+

|

+------------+

|   차  관   |

+------------+

|

+------------+

|  상황실장  |

|(수자원국장)|

+------------+     +--------------------+

|           |    총괄보고담당    |

|-----------|   (하천관리과장)   |

|           +--------------------+

|

+-----------+-------------+-----------+------------+

|           |             |           |            |

+---------+  +---------+  +---------+  +---------+  +---------+

| 수자원반|  |  도로반 |  |  주택반 |  |  수송반 |  |  항공반 |

+---------+  +---------+  +---------+  +---------+  +---------+

<> 근무체제

============================================================================

근무체제                 상황                         근무인원

------------------------------

계     수자원반   기타반

----------------------------------------------------------------------------

준비체제   기상특보(호우, 태푸)가 발령되어

댐 도는 하천수위를 계속 주시할      6명       2명       1명

필요가 있을 때

경계체제   홍수예보(주의보, 경보)가 발령되어  18명       6명       3명

피해발생 우려시

비상체제   전국적인 홍수발생 또는 막심한      30명      10명       5명

홍수피해 발생 예상시

============================================================================

* 호우주의보 : 24시간 강우량이  80mm이상 예상될 때

* 호우  경보 : 24시간 강우량이 150mm이상 예상될 때

<> 다목적댐 저수현황

(2002.6.14)

============================================================================

구분              기본제원                     현재

------------------------------ --------------------- 예년   예년

홍수위 제한    총     홍수   수위  저수량 저수율 저수율  대비

수위  저수량  조절양                       (B,%) (A/B,

%)

(EL,m)(EL,m)(백만톤)(백만톤)(EL,m)(백만톤) (A,%)

----------------------------------------------------------------------------

계         -      -   12,398  2,192     -    4,924   39.7  39.0  101.9

----------------------------------------------------------------------------

한강

소양강댐  198.0  190.3  2,900    500   162.7  1,066   36.8  43.5   84.6

충주댐  145.0  138.0  2,750    616   123.6  1,173   42.7  41.2  103.6

횡성댐  180.0  178.2     87     10   166.9     30   34.5  29.6  116.7

금강

대청댐   80.0   76.5  1,490    250    67.3    735   49.3  41.3  119.3

용담댐  265.5  261.5   815     139   245.4    282   34.6    -     -

낙동강

안동댐  162.5  160.0  1,248    110   143.9    554   44.4  40.8  108.8

임하댐  164.7  161.7    595     80   147.9    249   41.8  26.9  155.6

합천댐  179.0  176.0    790     80   154.1    313   39.6  30.4  130.3

남강댐   46.0   38.0    309    270    36.3     61   19.7   8.1  242.5

밀양댐  210.2  207.2     74      6   185.2     32   43.2    -     -

섬진강

주암댐  110.5  108.5    707     80    90.0    214   30.3  43.7   69.3

섬진강댐  197.5  196.5    466     32   180.5    141   30.3  25.3  119.4

기타

부안댐   43.8   41.2     50      9    36.0     28   55.7  63.6   87.5

보령댐   75.5   74.0    117     10    63.5     46   39.0  51.3   76.0

============================================================================