'02년 여름철 전력수급 안정대책 발표

-----------------------------------

- 최대전력수요 4,610만㎾, 예비율 13.6% 전망 -

산업자원부 전력산업과 2110-5472

<> 금년 여름철의 최대전력수요는 전년(4,313만㎾)대비 6.9%(297만㎾) 증가한

4,610만㎾(이상고온시 4,791만㎾)로 전망되며, 공급능력은 전년(4,870만㎾)

대비 7.6%(369만㎾) 증가한 5,239만㎾를 확보하여, 전력공급 예비율은 13.6%

(이상고온시 9.4%)가 될 것으로 전망됨

□산업자원부는 연중 전력소비가 가장 많은 여름철에 전력을 안정적으로 공급함으

로써 국민생활과 생산활동에 안정을 기하기 위하여 [2002년도 여름철 전력수급

안정대책]을 발표하였음

□동 대책에 따르면 금년 최대전력수요는 전년대비 6.9% 증가한 4,610만㎾가 될

것으로 전망되었으며,

ㅇ 그중 냉방으로 인한 전력수요는 전년대비 8.2%(71만㎾) 증가한 931만㎾(총

수요의 20.2%)로, 이상고온 현상이 발생할 경우는 냉방수요가 1,112만㎾까지

상승하여 최대전력수요가 4,791만㎾까지 상승할 것으로 예상되었음

□산업자원부가 전력수요 증가에 대비하여 추진해 온 전력공급 및 수요관리 대책

을 보면

ㅇ 전력공급능력은 영광원자력 5호기, 태안화력 5·6호기 등 12개 신규 발전설

비 348만㎾를 준공하고, 자가용 발전설비의 잉여전력 구매를 확대하는 등의

조치를 통하여 전년(4,870만㎾)대비 7.6%(369만㎾) 증가한 5,239만㎾로 확대

하였으며

- 금년 5월말에 국내 최초로 765kV 송전선로(신서산∼신안성)를 준공하고

2개의 변전소를 신규 준공하는 등 송·변전설비도 확충하였음

ㅇ 또한, 최대전력수요를 낮추기 위하여 7∼8월중 전력수요가 많은 기간에 [휴

가·보수기간 조정지원제] 및 [자율절전 지원제]를 실시하고, 축냉식·가스

식 냉방설비 및 고효율 조명기기 등 절전기기의 보급을 확대하여 226만㎾의

전력수요 절감계획을 수립하였음

□이와 같은 전력공급 및 수요관리 대책을 계획대로 시행할 경우 금년 여름철 최

대전력수요 발생시 전력공급 예비율은 13.6%(예비전력 629만㎾)로 전망되었으며

이상고온 현상이 발생하더라도 전력공급 예비율이 9.4%(예비전력 448만㎾)로 전

력수급에는 문제가 없을 것이라고 산업자원부는 밝혔음

□한편, 이상고온 현상이 발생하거나 대형 발전설비의 고장 등으로 전력수급에 차

질이 우려될 경우에 대비해서 석탄화력발전기의 출력을 상향 운전하고 비상시

수요관리 조치를 통하여 170만㎾의 비상전력을 추가로 확보하였으며,

□동 대책을 차질없이 추진하기 위하여 7월∼9월중에 산업자원부 내에 [전력수급

대책본부](본부장 : 자원정책실장 김동원)를 구성·운영하고,

ㅇ 한전에 전력거래소·발전회사 등과 합동으로 [비상수급대책반](반장: 한전

부사장)을 구성·운영토록 할 예정임

□아울러, 여름철 전력수요 절감 및 전기소비절약을 위한 홍보 대책으로 TV·라디

오 등 매스컴을 통한 홍보는 물론, 민간단체와 5만여명의 청소년봉사단을 활용

하여 전기소비절약 운동을 집중적으로 전개할 계획임

□또한, 민간의 전기설비 사고로 인한 전력공급 차질을 최소화하기 위하여 전기

안전공사로 하여금 안전점검 활동을 강화하고 정전사고 복구 및 비상발전기 가

동에 대한 신속한 기술지원 체제를 구축·운영하도록 하였음

< '02년 여름철 전력수급 전망 >

(단위 : 만㎾, %)

============================================================================

구  분      '01 실적(a)              2002 전망               증감(b-a)

----------------------------

정상기온시(b)    이상고온시

----------------------------------------------------------------------------

설비용량      4,963              5,280        5,280             317

공급능력      4,870              5,239         5,239            369

최대수요      4,313              4,610         4,791            297

(증가율)      (5.2)             (6.9)        (11.1)

예비전력        557                629           448             72

(증가율)      (12.9)            (13.6)         (9.4)

============================================================================

* 설비용량 및 공급능력은 최대전력수요 발생시점 기준

<< 2002년 여름철 전력수급 안정대책 >>

I. 최근 전력소비 동향

<> 전력소비량

o 1-5월중 전력소비량은 1,148억kWh로 전년대비 9.3%(99억kWh) 증가

- 1월은 전년대비 14.3% 증가한 243억kWh로 월간 최대소비 기록

- 2-5월은 난방용 전력수요 감소로 전년대비 6-9% 증가

o 용도별 소비동향

- 산업용은 경기회복추세에 따라 전년대비 7.8% 증가

- 주택용.일반용은 소비심리확산으로 전년대비 11% 이상 증가

============================================================================

01.5    6    7     8     9     10   11    12  02.1   2     3     4     5

----------------------------------------------------------------------------

전력소비량

204   211  214   224   222   211  216   229   243  225   228   228   223

----------------------------------------------------------------------------

증가율

6.8   7.0  3.2   4.4   9.7   7.2  6.8  10.2  14.3  6.6   7.8   9.0   8.9

============================================================================

<> 최대전력 수요

o 1-5월중 최대전력수요는 4,107만kW로 전년동기대비 2.4% 증가

============================================================================

1월        2월       3월         4월       5월

----------------------------------------------------------------------------

최대전력(만kW)           4,107      4,010     4,015      3,859      3,824

증가율(%)                 2.4        1.6       1.2        0.6        4.5

----------------------------------------------------------------------------

공급예비율(%)             16.7       18.2      17.6       20.1       15.3

============================================================================

주) 축열식 심야전력기기의 사용시간을 분산시킨 결과 전력 소비량 증가에 비해

최대수요 증가량이 낮음(분산용량 332만kW)

II. 하절기(7-9월) 전력수요 예측

<> 수요예측의 전제

o 경제성장 : 금년 GDP 성장률 5%(재경부 전망, 02.4월) 전제

* 한국은행 5.7%, KDI 5.8%, 삼성경제(연) 4.5%, LG경제(연) 5.0%

* 금년 1/4분기 GDP성장률(실적) : 5.7%(한국은행 발표)

o 기상전망 : 과거 30년간 평년수준의 기상 전제

- 기온 32.3도씨, 불쾌지수 82.27THI(5대도시 평균, 피크시간 기준)

<> 수요예측 결과

o 금년 최대전력수요(수요관리 시행후)는 전년보다 6.9%(297만kW) 증가한 4,610

만kW 정망

- 수요관리(226만kW)를 시행하지 않을 경우 4,836만kW 전망

* 냉방수요는 전년대비 8.2%(71만kW)의 증가한 931만kW 예상

o 이상고온시 최대전력수요는 4,791만kW(냉방부하 181만kW 추가)

* 이상고온 : 불쾌지수가 과거 30년간(71-00년)의 평균불쾌지수(82.27THI)보

다 2THI 높은 경우

* 금년은 불쾌지수 1THI 증가시 냉방수요 90.6만kW 증가 예상

<최근 하절기 최대전력 예측 실적>

(단위 : 만kW, %)

============================================================================

97         98       99        00        01       02

----------------------------------------------------------------------------

예측치              3,643      3,491     3,721    4,118     4,344    4,610

실적치              3,585      3,300     3,729    4,101     4,313

오차율                1.6        5.8      -0.2      0.4       0.7

============================================================================

주) 과거 5년간 최대전력수요는 7.26-9.10일 사이에 발생

III. 전력공급능력 확충 대책

<> 발전설비 확충(전년 peak 대비)

o 발전설비 적기준공, 정비시기 조정 등을 통하여 공급능력을 전년(4,870만kW)

대비 7.6%(369만kW) 증가한 5,239만kW 확보

- 발전설비 증설 : 317만kW('01 : 4,963만kW --> '02 : 5,280만kW)

. 영광원자력 5호기 등 12개 발전설비 348만kW 준공

* 7월말 준공예정인 보령화력 45만kW를 제외한 11개 발전설비는 기 준공

. 부산화력 3, 4호기(21만kW) 및 영월화력 1, 2호기(10만kW)는 폐지

- 계획예방정비 시기 조정, 민간전력 구매 등 : 52만kW

<> 송.변전설비 보강

o 765kV 수도권 연계선로(신서산-신안성) 1회선 준공 운영(02.5월)

o 345kV 변전소 2개소 준공(신양재 : 01.11월, 신부평 : 02.06월)

o 무효전력 감소장치 설치로 송전능력 확대(59만kW)

<> 전력설비 고장 예방(지속 점검실시)

o 발전기의 완벽한 설비운영 및 정비 실시

- 계획예방정비의 시기를 하절기 이전에 완료

- 간이정비 및 사전예방정비 강화

o 기자재 및 인력 확보로 고장시 조기 복구능력 확보

o 변압기 등 노후 취약설비의 교체 및 보강공사 조기 실시

o 송.배전선로 수시 점검 및 정비 실시

o 전기수용설비 사고예방을 위한 점검 실시

IV. 전력수요관리 대책

<> 수요관리를 통한 peak 억제

o 수요관리를 통하여 전력수요 226만kW 억제

- 수요분산을 위한 부하관리요금제도 시행 : 203만kW

. 휴가보수조정 115만kW, 자율절전지원 : 88만kW

- 축냉.가스냉방기기 보급으로 냉방수요 억제 : 11만kW

. 축냉기기 5만kW, 가스냉방기기 6만kW

- 절전기기 보급으로 전력수요 억제 : 12만kW

. 고효율조명기기 9만kW, 인버터 등 3만kW

<'02년 수요관리계획>

(단위 : 만kW)

============================================================================

02년

'01 누계(a)  --------------------------   증감(b-a)

당년계획     누계(b)

----------------------------------------------------------------------------

부하관리요금제도          194             203         203            9

축냉.가스냉방 보급         98              11         109           11

고효율 조명기기 등         35              12          47           12

----------------------------------------------------------------------------

계                        327             226         359           32

============================================================================

<수요관리에 따른 최대수요 변화추이>

(단위 : 천kW)

============================================================================

98          99          00          01         02

----------------------------------------------------------------------------

수요관리전          35,002      39,130      43,336      45,301     48,351

수요관리후          32,996      37,293      41,007      43,125     46,096

============================================================================

<> 전기소비전략 홍보활동 강화(6-8월)

o 전력수요 피크시 에너지절약 캠페인 실시 : 12회

- 에너지관리공단에서 각 지사별로 실시

- 필요시 장관님 TV 광고 실시

o 각종 매스컴을 통하여 여름철 적정실내온도(26-28도씨) 유지 및 피크부하

관리를 위한 냉방기기 사용 절전지혜 홍보

- TV, 라디오, 신문 등을 이용한 절전홍보 실시 : 1,200회

o 20개 민간단체 및 시민연대를 중심으로 에너지절약운동 전개

o 에너지절약 조기교육 등 청소년의 절전운동 참여 유도

- 청소년 봉사단 50,000명, 에너지절약 관련학교 460개교 운영

V. 전력수급대책본부 운영

o 전력수급 안정을 위해 산자부에 여름철 "전력수급대책본부"를 구성.운영

- 운용기간 : 7월-9월중

- 운영방법 : 수급상황 경보(1-3급)에 따라 적정인원 합동근무

* 3급 : 예비력 200-300만kW, 2급 : 100-200만kW 미만, 1급 : 0-100만kW 미

만

- 대책본부 구성 및 역할

. 본부장 : 자원정책실장

. 수요.총괄반(에너지산업심의관), 운영대책반(전기위원회 사무국장, 안전

대책반(자원정책심의관) 등 3개반으로 구성 운영

o 한전.전력거래소.발전회사 등 관계기관 합동으로 "비상수급대챌반" 구성.운영

- 총괄은 한전이 담당(반장 : 부사장)

VI. 금년 여름철 전력수급 전망

o 최대전력수요는 전년보다 6.9% 증가한 4,610만kW 전망

- 이상고온시 최대전력수요는 4,791만kW

o 공급능력은 전년대비 7.6% 증가한 5,239만kW 확보

o 따라서, 정상기온시 공급예비율은 13.6%(예비전력 : 629만kW)로 전력수급에는

차질이 없을 것으로 전망

<'02년 여름철 전력수급 전망>

(단위 : 만kW, %)

============================================================================

2002 전망

01 실적(a)  ----------------------------------  증감(b-a)

정상기온시(b)    이상고온시

----------------------------------------------------------------------------

설비용량           4,963             5,280           5,280          317

----------------------------------------------------------------------------

공급능력           4,870             5,239           5,239          369

----------------------------------------------------------------------------

최대수요           4,313             4,610            4791          297

(증가율)            5.2               6.9            11.1

----------------------------------------------------------------------------

예비전력             557               629             448           72

(공급예비율)       12.9              13.6             9.4

============================================================================

주) 설비용량 및 공급능력은 최대전력수요 발생시점 기준

<최근 5년간 전력수급 추이>

(단위 : 만kW, %)

============================================================================

98          99          00           01          02

----------------------------------------------------------------------------

공급능력         37,928      43,418      46,078       18,699      52,338

최대수요         32,996      37,293      41,007       43,125      46,096

냉방수요          5,834       7,325       8,101        8,699       8,306

============================================================================

VII. 비상시 대책

o 비상시 공급능력 170만kW(최대수요의 3.7%) 추가 확보

o 발전기 공급능력 84만kW 추가 확보

- 석탄화력발전기 출력 상향운전 : 64만kW

- 여름철 이후 준공예정 발전기 시운전 출력 활용 : 20만kW

o 비상시 부하제어 가능량 86만kW 확보

- 직접부하제어 시행 : 42만km(113호)

- 부하이전 요금할인제도 시행 : 44만kW(61호)

* 직접부하제어와 유사한 제도이나, 부하차단을 수용가에게 요청하여 시행

o 필요시 500kW 이상 비상발전기 보유업체의 비상발전기 가동 요청

- 발전가능용량 17만kW(251대)확보

VIII. 추진상황 및 향후 추진계획

o '02.6.29 : 관계기관 회의 개최

- 한전, 전력거래소, 발전사업자, 에너지관리공단, 전기안전공사

o '02.7-9월 : 전력수급안정대책 추진

- 전력수급 총괄(산자부)

- 전력수급대책본부(7-9월중)

. 전력수급대책본부 운영(산자부)

. 비상수급대책반 운영(한전.전력거래소.발전회사 합동)

- 전력계통 운영(전력거래소)

- 전력공급능력 확충

. 발전설비 공급능력 확충(발전회사)

. 송.변전설비 보강을 통한 전력수송의 원활화(한전)

. 전력설비 고장 예방대책 수립.추진(한전, 발전회사)

- 전력수요관리를 통한 peak 억제

. 수요분산을 위한 부하관리 요금제도 시행 등(한전)

. 전기소비절약 홍보활동 강화(에너지관리공단)

- 전기수용설비 안전점검 및 비상발전기 가동 지원(전기안전공사)

. 안전점검 강화 및 정전사고 복구지원

. 비상발전기 가동을 위한 기술인력 지원

o '02.9월중 : 여름철 전력수급대책 시행결과 평가

<참고1> 전력수급대책본부 운영

<> 전력수급대책본부

============================================================================

+------------------+

|      본부장      |

|  (자원정책실장)  |

+------------------+

|

+----------------------+---------------------+

|                      |                     |

+------------------+  +------------------+   +----------------+

|  총괄.수요대책반 |  |    운영대책반    |   |   안전대책반   |

+-------------------  +------------------+   +----------------+

|(반장 : 에너지산업|  |(반장 : 전기위원회|   |(반장 : 자원정책|

|        심의관)   |  |     사무국장)    |   |        심의관) |

+------------------+  +------------------+   +----------------+

|                      |                     |

+--------------------+  +--------------+    +-----------------+

| 총괄               |  | 공급능력확보 |    | 설비고장 방지   |

| 수요관리, 수요조절 |  | 계통운영     |    | 안전대책        |

| 대국민홍보 등      |  | 시장관리 등  |    | 전기소비절약 등 |

+--------------------+  +--------------+    +-----------------+

============================================================================

주) 반별로 2인 1조로 구성.운영(상황에 따라 인원 증감)

<> 비상수급대책반

============================================================================

+-------------------------+

|    전력수급대책본부     |

| (본부장 : 자원정책실장) |

+-------------------------+

|

+----------------------+

|    비상수급대책반    |

| (반장 : 한전 부사장) |

+----------------------+

|            +-----------------+

+------------| 수급조절협의회  |

|            +-----------------+

+----------------------+---------------------+

|                      |                     |

+------------------+  +------------------+   +-----------------+

|    수요대책팀    |  |    운영대책팀    |   |   공급대책팀    |

+-------------------  +------------------+   +-----------------+

|(팀장 : 한전수요관|  |(팀장 : 전력거래소|   |(팀장 : 중부발전 |

|        리실장)   |  |     계통기술처장)|   |        발전처장)|

+------------------+  +------------------+   +-----------------+

|                      |                     |

+------------------+  +------------------+  +------------------+

| 수요관리         |  | 수급전망         |  | 공급능력확보     |

| 수급조절시행     |  | 계통운영         |  | 출력상향 조정 등 |

| 대국민홍보       |  | 긴급복구 등      |  |                  |

+------------------+  +------------------+  +------------------+

============================================================================

<참고2> 전기소비절약 홍보계획(6-8월)

1. 매스컴을 통한 홍보

가. 일반홍보(330회)

o TV(90회)

o 라디오(90회)

o 신문.잡지(150회)

* 세부 추진계획

o 언론계를 통한 수시 홍보

- 드라마 등 프로그램에 전기절약 내용이 포함될 수 있도록 추진

- 각종 프로그램 진행자의 절전 맨트 및 인터뷰 추진

- 특집기사, 연재 및 일반기사 추진

나. 캠페인 및 광고(966회)

o TV 캠페인(455회)

o 라디외 캠페인(480회)

o 기획특집 및 협찬(1편)

o 신문.잡지광고(30회)

* 세부 추진계획

o 효율적 에너지사용 홍보

- 효율적 사용기법 등을 방송

- 출퇴근시 집중 방송

- 국내의 절전기술 및 우수사례, 고효율기기 이용 등의 소재를 기획 추진

- 종합일간지, 경제지, 잡지 등 광고 게재를 통해 전력 수급안정이 우리 생

활에 미치는 영향을 알리고 실천을 촉구

2. 계몽강연 및 시청각 홍보(계속)

* 각종 교육, 강연 등을 통한 홍보 및 시청각 자료를 활용 홍보

3. 옥의홍보물 이용 홍보(351개)

o 현수막(175개)

o 전광판, 옥상광고판 등(176개)

* 세부 추진계획

o 유동인구가 많은 장소의 대형홍보판 활용

- 전국 주요 도시

- 서울시내 주요 도로변, 김포공항 등

4. 민간단체 연계 홍보(20개 단체)

* 민간단체와 협력하여 실천력 높은 아이템을 선정 녹색조명 아파트 만들기운동

등 추진

5. 각종 행사를 통한 전력 수급 안정 홍보

o 에너지절약의 날 활성화(매월 1회)

* 매월 첫째주 금요일 에너지절약의 날에 전기절약 운동 추진

o 에너지 절약 작품 현상 공모(1회)

* 에너지절약작품 공모를 통한 전기절약의식 고취

o 에너지절약 가두캠페인(12회)

* 전력수요 피크시 전국 가두캠페인 실시

6. 교육을 통한 에너지 절약 홍보

o 청소년봉사단 운영(50,000명)

* 전국 초.중.고 학생을 대상으로 자기가정 및 이웃가정, 인근상가 등의 에너

지 사용 실태조사 및 절전 캠페인 전개

o 교육계몽 홍보(200회)

* 교육기관, 민간단체 연계 등

o 에너지절약 정책연구학교, 재량활동학교 운영(32개교, 427개교)

* 에너지절약 정책연구학교 및 재량활동학교를 운영, 학생들에 대한 절전 조기

교육을 강화하고 절전일기 공모 등 추진

o 에너지관리자 연수교육(6,882명)

* 에너지관리자 교육과정에 전력수요관리 필요성 및 실천내용을 교육내용에 포

함

7. 홍보물 제작.보급(13종 67만부)

* 팜플렛, 포스터, 표어 등 제작.배포

8. 기타홍보

o 지역회보(자치단체)

* 공단 지사를 통하여 지자체 발행 지역회보 홍보 추진

o 에너지절약 홍보관 관람객 홍보(5만명)

* 홍보관 관람객을 대상으로 절전홍보 추진

o 인터넷활용 홍보(계속)

* 인터넷을 이용한 절전홍보 강화

o 사보 활용 홍보(계속)

* 유관기관 및 대기업 발행 사보 등에 절전 홍보 게재 유도

<참고3>

1. 전력소비량 및 최대전력수요

<> 최근 3년간 월별 전력소비량

===========================================================================

1월         2월         3월         4월         5월         6월

---------------------------------------------------------------------------

1999년   16,858      16,034      16,826      17,172      17,014      17,698

2000년   19,635      18,946      19,811      19,096      19,134      19,682

2001년   21,300      21,097      21,179      20,933      20,435      21,057

2002년   24,345      22,494      22,835      22,821      22,279

===========================================================================

===========================================================================

7월         8월         9월        10월        11월        12월

---------------------------------------------------------------------------

1999년   18,391      19,013      19,118      18,410      18,570      19,109

2000년   20,636      21,493      20,252      19,642      20,369      20,792

2001년   21,356      22,434      22,212      21,064      21,768      22,906

===========================================================================

<> 용도별 전력소비실적

(단위 : 백만kWh)

============================================================================

주택용      일반용       산업용       기타        계

----------------------------------------------------------------------------

1999년  1-12월       38,432      41,478      126,075      8,230      214,215

1-5월       16,289      15,324       49,119      3,173       83,905

2000년  1-12월       44,968      47,700      137,372      9,495      239,535

1-5월       19,165      17,933       55,830      3,693       96,621

2001년  1-12월       52,289      52,623      142,160     10,659      257,731

1-5월       23,844      19,929       57,143      4,029      104,945

2002년   1-5월       26,490      22,201       61,610      4,473      114,774

============================================================================

<> 최근 5년간 최대전력수요

============================================================================

'97         '98         '99         '00         '01

----------------------------------------------------------------------------

최대전력(천kW)      35,851      32,996      37,293      41,007      43,125

발생일자          8.20(수)    9.10(목)    8.17(화)    8.18(금)    7.26(목)

최고온도(도씨)          33          33          35          33          32

예비율(%)              7.3        14.9        13.5        12.4        12.9

============================================================================

2. 경제전망 및 기상전망

<> 경제성장률

============================================================================

정부         KDI       한국은행     삼성경제     LG경제

(연)        (연)

----------------------------------------------------------------------------

GDP성장률(%)

당초             4.0         4.1          3.9          3-5          3.5

('01.12)    ('01.12)     ('01.12)     ('01.10)     ('01.11)

재전망           5.0        5.8           5.7          4.5          5.0

('02.04)    ('02.04)    ('02.04)      ('02.01)     ('02.03)

----------------------------------------------------------------------------

차이              1.0        1.7          1.8             -         1.5

============================================================================

<> 기상전망

o 월별 예보

============================================================================

월평균 기온                            월강수량

----------------------------------------------------------------------------

6월        평년(평균기온 16-23도씨)과           평년(106-279mm)과 비슷하거나

비슷하거나 조금 높겠음               조금 많겠음

----------------------------------------------------------------------------

7월        평년(평균기온 19-26도씨)과           평년(154-345mm)과 비슷하겠음

비슷하겠음

----------------------------------------------------------------------------

8월        평년(평균기온 19-27도씨)과           평년(174-375mm)과 비슷하겠음

비슷하겠음

============================================================================

o 기온 : 6월에는 기온이 일시적으로 평년보다 다소 높겠으며, 7, 8월에는 무

더운 날씨를 보일 때가 많겠음.

o 강수량 : 6월 중순부터 7월까지는 장마전선의 영향으로 지역에 따라 많은

비가 오겠음.

3. '02년 최대전력수요 전망

<> 예측전제

o 경제지표 : 2002년 GDP성장율은 전년대비 5% 성장

o 기상전망 : 평년수준의 정상기온(기온 : 32.3도씨, 불쾌지수 :82.27)

<> 예측방법

o "시간변도계수를 갖는 공적분 및 오차수정모형" 이용

o 전력판매실적을 토대로 주택용, 상업용, 산업용으로 구분하여 전력판매량

예측

- 소득, 산업생산지수, 전력가격 등의 추세를 감안

o 예측된 전력판매량과 기온효과 등을 고려하여 주별 최대전력 예측한 후, 높

은 수치를 최대전력으로 선정

<> 예측결과

(단위 : 천kW)

============================================================================

수요관리(전)       수요관리량            수요관리(후)  최대전력

최대전력       ('02년 증가분) -----------------------------------------

정상기온시           이상고온시

----------------------------------------------------------------------------

46,411             315            46,096               47,908

============================================================================

* 이상고온시 최대전력 : 불쾌지수 2단위 증가 전제

- 47,908천kW = 46,096천kW(정상기온시) + 906천kW(냉방민감도) X 2

4. '02년 냉방부하 전망

<> 에어컨 보급현황

(단위 : 천대)

============================================================================

'98         '99         '00         '01     '02전망

----------------------------------------------------------------------------

보급대수             6,701       7,004       7,743       8,660     9,482

룸에어컨            3,641       3,686       3,963       4,462     4,937

패키지형            3,060       3,318       3,780       4,198     4,545

============================================================================

* 출하(전망)된 공급량에 잔존율을 곱하여 연도별로 합산한 대수임.

<> 냉방부하 전망

============================================================================

'98           '00             '01         '02전망

----------------------------------------------------------------------------

민감도(MW/THI,%)       727(9.7)      803(10.5)       843(5.0)      906(7.5)

냉방부하(MW,%)      7,325(25.6)    8,101(10.6)     8,599(6.1)    9,305(8.2)

최대전력(MW,%)     37,293(15.5)   41,007(10.0)    43,125(5.2)   46,096(6.9)

냉방부하 비중(%)     19.6           19.8            19.9          20.2

============================================================================

* 냉방 민감도 : 906MW/THI

- 불쾌지수 72이상에서 불쾌지수 1단위 상승에 따라 변동되는 전력부하(불쾌

지수 72는 냉방부하가 시작되는 점)

* 냉방부하 : 민감도(MW/ THI) X 불쾌지수 증가분(82.27-72)

* 이상고온시 냉방부하 추가 증가량 : 1,812MW

- 민감도(906MW/THI) X 불쾌지수 2(THI) 증가

* 평년 불쾌지수 : 82.27THI

- 과거 30년간('71-'00년) 피크 발생일의 불쾌지수 평균

5. 발전설비 현황

<> 발전회사별 발전설비 현황('02.06.30 현재)

(단위 : 천kW)

============================================================================

발전회사            기타             계                %

----------------------------------------------------------------------------

수력               2,836            1,039            3,875             7.4

기력              21,749                -           21,749            41.6

복합화력           8,535            3,201           11,736            22.4

내연력               273                -              273             0.5

원자력            14,716                -           14,716            28.1

----------------------------------------------------------------------------

총계              48,109            4,240           52,349             100

============================================================================

<> '01년도 하절기 이후 발전소 준공실적 및 계획

(단위 : 천kW)

============================================================================

실비용량             준공(예정)일            비고

----------------------------------------------------------------------------

영천소수력                  1                 2001.8.1

용담수력                 24.4                 2001.9.25

산청양수 #1               350                 2001.9.28

태안화력 #5               500                 2001.10.16

밀양소수력                1.3                 2001.10.23

산청양수 #2               350                 2001.11.8

산청소수력                0.4                 2001.12.29

한종 S/T #4               150                 2002.1.1

영월화력 #1,2            -100                 2002.1.1               폐지

부산화력 #3,4            -210                 2002.1.1               폐지

보령S/T #2                150                 2002.5.16

영광원자력 #5           1,000                 2002.5.21

태안화력 #6               500                 2002.5.28

보령S/T #1,3,4            450                 2002.7.31             공사중

----------------------------------------------------------------------------

합계                  3,167.1

============================================================================