남강, 횡성 및 충주다목적댐 홍수조절용 방류 시작

-----------------------------------------------

농림부 수자원국 하천관리과 2110-8238

□금번 강우시 홍수조절기능이 없어 댐 유입량을 전량 방류할 수 밖에 없었던 춘

천, 청평, 의암, 팔당댐 등과 같은 발전전용댐과는 달리 전국 14개 다목적댐은

그동안 총 15억톤의 홍수를 저류하여 하류 수위를 조절해 오고 있었으나,

- 집중호우가 계속됨에 따라 추가적인 강우에 대비하여 남강댐 등 일부 다목적

댐은 홍수조절용량 확보를 위한 방류를 시작하였다.

□남강댐은 지난 8.4일 이후 13백만톤의 홍수를 저류시켜 하류 수위를 조절하여

왔으나, 금번 강우로 댐내 수위가 계속 상승함에 따라 금일 13시에 방류를 시작

하여 17시 현재 초당 2,252톤을 방류중이며,

- 횡성댐은 지난 8.4일 이후 30백만톤의 홍수를 저류하고 있으며, 금일 14시부터

방류를 개시하여 17시 현재 초당 180톤을 방류중이다.

- 또한, 충주댐도 댐 상류 강우상황, 수위 상승속도 및 하류의 수위상황 등을

감안하여 금일 20시부터 최대 7,000톤을 방류할 계획이다.

□현재 전국 14개 다목적댐 평균 저수율은 55%(예년 55%, 전년 48%)로서 총 57억

톤의 홍수조절용량을 확보하고 있으며, 이는 약 460mm의 추가 강우를 저류할 수

있는 양이다.

□앞으로도 건설교통부와 수자원공사는 효율적인 다목적댐 운영을 통하여 홍수피

해를 최소화하기 위하여 계속 노력할 계획이다.

□다목적댐 저수현황

(2002.8.7.)

============================================================================

구 분               기본 제원                    현재          예년  전년

-------------------------------- --------------------

홍수위   제한     총    홍수    수위   저수량 저수율  저수  저수

수위   저수량  조절양                         율    율

(EL,m)  (EL,m) (백만톤)(백만톤) (EL,m) (백만톤) (%)    (%)  (%)

----------------------------------------------------------------------------

계        -       -    12,398   2,192     -     6,604    55    55    48

----------------------------------------------------------------------------

한 소양강댐 198.0   190.3   2,900     500   177.2   1,651    57    57    57

강 충주댐   145.0   138.0   2,750     616   135.9   1,969    72    60    46

횡성댐   180.0   178.2      87      10   176.7      69    79    59    59

----------------------------------------------------------------------------

금 대청댐    80.0    76.5   1,490     250    65.6     662    45    60    46

강 용담댐   265.5   261.5     815     139   248.2     335    41     -     -

----------------------------------------------------------------------------

낙 안동댐   162.5   160.0   1,248     110   151.0     812    65    51    41

동 임하댐   164.7   161.7     595      80   142.7     179    30    43    38

강 합천댐   179.0   176.0     790      80   157.1     355    45    49    47

남강댐    46.0    38.0     309     270    38.2      99    32    11    20

밀양댐   210.2   207.2      74       6   199.0      52    71     -     -

----------------------------------------------------------------------------

섬 주암댐   110.5   108.5     707      80    97.1     186    41    62    63

진 섬진강댐 197.5   196.5     466      32   180.6     142    30    39    47

----------------------------------------------------------------------------

기 부안댐    43.8    41.2      50       9    36.6      29    58    78    77

타 보령댐    75.5    74.0     117      10    67.3      64   554    68     -

============================================================================