지난 달 4대강 수질 대체로 개선

------------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 주요 상수원은 양호한 수질 유지

o 팔당호, 낙동강 하류는 Ⅱ급수, 대청호, 주암호는Ⅰ급수

<> 계절적 요인으로 팔당 수질오염도는 약간 증가

<> 환경부가 발표한 '7월중 4대강 주요지점 수질현황'에 따르면, 4대강 주요지점

의 수질이 지난 6월에 비해 대체로 개선되었으며, 주요 상수원은 수질환경기준

Ⅰ∼Ⅱ등급의 양호한 수질상태를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

<> 한강수계의 경우 지난 달 팔당호의 수질오염도는 지난 6월에 비해 오염도가 약

간 증가(BOD1.6㎎/L → 1.7㎎/L)하였다.

o 금년들어 4월 이후 팔당호 수질오염도가 계속 높은 이유는 4∼7월이 수온상승,

강우로 인한 비점오염물질이 다량 유입되는 등 주로 계절적 요인의 영향을 많

이 받는 시기이기 때문이다(과거 같은 기간의 수질도 높게 나타남).

o 팔당하류 수질의 경우 지난 6월과 비교해 볼 때 대체로 비슷하거나 개선되었

으며, 특히 하류인 노량진과 가양지점에서 개선폭이 두드러지게 나타났다.

<> 낙동강수계는 상류 안동 지점은 지난 6월에 이어 계속 수질환경기준 Ⅰ등급의

수질을 유지하였고, 부산 경남지역의 주상수원인 물금을 포함한 남지이하 낙동

강 하류 지점도 수질환경기준 Ⅱ등급에 해당하는 양호한 수질을 유지하고 있는

것으로 조사되었다.

<> 금강수계의 경우 주요지점의 수질은 지난 6월에 비해 강우량 증가 등의 영향을

받아 전지점에서 개선되었으며, 중부권 최대 상수원인 대청댐의 수질은 0.9㎎/L

로서 지난 4월 이후 계속 수질환경기준 Ⅰ등급의 양호한 수질상태를 유지하고

있다.

<> 영산강수계는 같은 수치를 보인 담양 지점을 제외한 나머지 지점에서 BOD 0.4∼

3.8㎎/L정도 수질이 개선되었다.

o 호남권 최대 상수원인 섬진강 수계의 주암호는 BOD가 지난 6월과 같은 0.7㎎/L

로 수질환경기준 Ⅰ등급에 해당하는 양호한 수질상태를 계속 유지하고 있는

것으로 나타났다.

<참고1> 2002년도 7월중 주요지점 수질상태(BOD) 분석

<> 한강수계 수질현황(BOD)

o 팔당호의 7월중 평균 수질(BOD)은 1.7㎎/L로서 지난 6월(1.6㎎/L)보다 0.1㎎/L

증가한 것으로 조사되었는데

- 금년들어 4월 이후 팔당호 수질오염도가 계속 높은 이유는 이기간이 수온상

승, 강우로 인한 비점오염물질이 다량 유입되는 등 주로 계절적 요인의 영

향을 많이 받는 시기이기 때문이다(과거 같은 기간의 수질도 비교적 높게

나타남).

o 전년도 같은 달(2001.7월)과 비교해서는 0.4㎎/L가 증가하였다.

<연도별 팔당호 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

1월  2월  3월  4월  5월  6월  7월  8월  9월 10월 11월 12월 평균

----------------------------------------------------------------------------

'95       1.1  1.4  1.4  1.2  1.3  1.5  1.5  1.6  1.2  1.2  1.2  1.2  1.3

'96       1.1  1.2  1.2  1.4  1.5  1.4  1.4  1.6  1.6  1.3  1.4  1.4  1.4

'97       1.4  1.4  1.6  1.9  2.1  1.7  1.4  1.4  1.4  1.2  1.3  1.3  1.5

'98       1.3  1.6  2.0  2.0  1.8  1.6  1.5  1.3  1.3  1.5  1.1  1.2  1.5

'99       1.4  1.4  1.4  1.9  1.9  1.7  1.7  1.3  1.6  1.5  1.3  1.3  1.5

'00       1.1  1.1  1.2  1.6  1.9  1.5  1.8  1.8  1.2  1.3  1.3  1.1  1.4

'01       0.9  1.0  0.9  1.3  1.8  1.6  1.3  1.3  1.5  1.5  1.4  1.2  1.3

'02       1.1  1.0  1.2  1.4  1.7  1.6  1.7                           1.4

============================================================================

o 팔당하류 수질의 경우 지난 6월과 비교해 볼 때 대체로 비슷하거나 개선되었

으며, 특히 하류인 노량진과 가양지점에서 개선폭이 두드러지게 나타났다.

o 전년도 같은 달(2001년 7월)에 비해서는 도곡, 노량진, 가양을 제외한 전 지

점에서 0.3∼0.9㎎/L 정도 오염도가 증가되었다.

<팔당하류 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

도곡           1.4           1.1           1.4           1.6           1.5

구리           2.4           2.1           1.2           2.0           1.7

암사           1.4           1.5           1.1           1.7           1.9

구의           1.9           1.7           1.3           1.9           2.0

잠실           1.6           1.6           1.3           1.9           2.0

노량진         3.0           2.1           2.5           4.1           4.1

가양           3.3           2.6           2.6           4.5           4.3

============================================================================

<> 낙동강수계 수질현황(BOD)

o 지난 달(2002년 6월)에 비하여

- 상류 안동 지점은 지난 6월에 이어 계속 수질환경기준 Ⅰ등급의 수질을 유

지하였고, 남지이하 낙동강 하류 지점도 수질환경기준 Ⅱ등급에 해당하는

양호한 수질을 유지하고 있는 것으로 조사되었다.

o 전년도 같은 달(2001년 7월)에 비하여

- 구포에서 BOD 0.7㎎/L정도 개선되었으며, 그 외지점에서 비슷한 수치를 보

였다.

<낙동강 수계 주요지점 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

안동           0.9           1.0           1.1           0.9           1.0

고령           6.0           4.0           4.0           4.3           4.5

남지           3.3           2.8           2.7           4.0           3.1

물금           2.0           2.5           2.8           3.1           3.0

구포           1.6           2.2           2.9           2.8           3.1

============================================================================

<> 금강수계 수질현황(BOD)

o 지난 달(2002년 6월)에 비하여

- 금강수계 주요지점의 수질은 지난 6월에 비해 강우량 증가 등의 영향을 받

아 전지점에서 개선되었으며, 금강수계 최대 상수원인 대청댐의 수질은 0.9

㎎/L로서 지난 4월 이후 계속 수질환경기준 Ⅰ등급의 양호한 수질상태를 유

지 하고 있다.

o 전년도 같은 달(2001년 7월)에 비하여

- 지난해 같은 달에 비해서는 전 지점에서 BOD 0.1∼0.4㎎/L 정도 수질이 개

선된 것으로 조사되었다.

<금강수계 주요지점 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

옥천           1.1           0.8           1.2           1.2           1.2

대청           1.0           0.9           1.0           1.0           1.1

청원           3.0           2.6           3.0           3.6           2.9

공주           4.3           3.4           3.8           3.9           3.4

부여           4.3           3.8           4.1           4.1           3.8

============================================================================

<> 영산강 섬진강수계 수질현황(BOD)

o 지난 달(2002년 6월)에 비하여

- 영산강 수계의 경우 같은 수치를 보인 담양 지점을 제외한 나머지 지점에서

0.4∼3.8㎎/L정도 수질이 개선되었다.

- 특히, 나주지점에서 9.2→5.4㎎/L로 수질환경기준 Ⅴ등급이었던 수질이 Ⅲ

등급으로 회복되는 등 크게 개선이 되었는데 이는 강우량이 증가(105 →

227.1mm)하여 정체수역이 감소하고 하천유량이 증가한 것이 주요인으로 분

석된다.

- 섬진강 수계의 주암호는 지난 6월과 BOD가 같은 0.7㎎/L로 수질환경기준 Ⅰ

등급에 해당하는 양호한 수질상태를 계속 유지하고 있는 것으로 나타났다.

o 전년도 같은 달(2001년 7월)에 비하여

- 영산강 수계의 경우 무안지점을 제외하고 전년도에 비해 BOD 0.2∼1.9㎎/L

오염도가 증가하였으며

- 섬진강 수계 주암호는 전년도 7월과 동일한 수치(BOD 0.7㎎/L)로 조사되었다.

<영산강·섬진강 수계 주요지점 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

영산강

담양          0.7           0.7           0.5           0.7           0.8

우치          4.2           3.0           2.0           2.9           3.4

광주          5.5           4.0           2.5           4.5           4.9

나주          9.2           5.4           3.5           6.4           7.1

무안          2.9           2.5           2.8           2.2           1.7

섬진강

주암          0.7           0.7           0.7           0.7           0.7

============================================================================

<참고2> 4대강 수질측정분석 결과(BOD, mg/L)

<> 한강수계

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

의암           1.0           1.0           1.0           1.0           1.0

충주           0.7           0.7           0.7           0.7           0.7

팔당           1.6           1.7           1.3           1.4           1.2

노량진         3.0           2.1           2.5           4.1           4.1

가양           3.3           2.6           2.6           4.5           4.3

============================================================================

<> 낙동강수계

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

안동           0.9           1.0           1.1           0.9           1.0

고령           6.0           4.0           4.0           4.3           4.5

남지           3.3           2.8           2.7           4.0           3.1

물금           2.0           2.5           2.8           3.1           3.0

구포           1.6           2.2           2.9           2.8           3.1

============================================================================

<> 금강수계

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

옥천           1.1           0.8           1.2           1.2           1.2

대청           1.0           0.9           1.0           1.0           1.1

청원           3.0           2.6           3.0           3.6           2.9

공주           4.3           3.4           3.8           3.9           3.4

부여           4.3           3.8           4.1           4.1           3.8

============================================================================

<> 영산강수계

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

담양           0.7           0.7           0.5           0.7           0.8

우치           4.2           3.0           2.0           2.9           3.4

광주           5.5           4.0           2.5           4.5           4.9

나주           9.2           5.4           3.5           6.4           7.1

무안           2.9           2.5           2.8           2.2           1.7

주암           0.7           0.7           0.7           0.7           0.7

============================================================================

<참고3> 2002 4대강 하천수질현황

(BOD, ㎎/L)

============================================================================

수계 및  환경    1월     2월     3월     4월     5월     6월     7월    평균

지점     기준

----------------------------------------------------------------------------

한강

의암    Ⅰ     1.0     1.0     1.1     1.0     1.1     1.0     1.0     1.0

충주    Ⅰ     0.7     0.8     0.7     0.8     0.7     0.7     0.7     0.7

팔당    Ⅰ     1.1     1.0     1.2     1.4     1.7     1.6     1.7     1.4

노량진  Ⅱ     3.6     3.9     6.0     6.3     4.0     3.0     2.1     4.1

가양    Ⅲ     3.5     4.2     6.6     6.6     4.4     3.3     2.6     4.5

낙동강

안동    Ⅰ     0.8     0.7     0.9     0.9     1.2     0.9     1.0     0.9

고령    Ⅱ     3.2     2.2     5.6     5.9     3.0     6.0     4.0     4.3

남지    Ⅱ     3.0     3.3     6.6     6.2     2.8     3.3     2.8     4.0

물금    Ⅱ     4.0     2.6     5.1     3.0     2.2     2.0     2.5     3.1

구포    Ⅱ     4.7     2.7     4.6     2.4     1.6     1.6     2.2     2.8

금강

옥천    Ⅰ     1.0     1.4     1.5     1.4     1.1     1.1     0.8     1.2

대청    Ⅰ     1.0     1.2     1.2     1.0     1.0     1.0     0.9     1.0

청원    Ⅰ     4.0     3.8     4.0     4.1     3.8     3.0     2.6     3.6

공주    Ⅱ     3.5     3.6     4.2     4.3     4.0     4.3     3.4     3.9

부여    Ⅱ     4.0     3.8     4.2     4.4     4.0     4.3     3.8     4.1

영산강

담양    Ⅰ     0.5     0.7     1.0     0.9     0.6     0.7     0.7     0.7

우치    Ⅰ     1.6     1.1     2.5     4.1     3.5     4.2     3.0     2.9

광주    Ⅱ     2.5     1.6     4.8     7.5     5.6     5.5     4.0     4.5

나주    Ⅱ     4.4     3.9     6.6     9.4     5.9     9.2     5.4     6.4

무안    Ⅱ     1.3     2.0     2.8     2.1     1.8     2.9     2.5     2.2

주암    Ⅰ     0.7     0.6     0.7     0.8     0.8     0.7     0.7     0.7

============================================================================

<참고4> 주요호소 수질측정분석 결과(COD, mg/L)

<> 한강수계

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

소양댐         2.2           2.3           2.5           2.2           2.4

의암댐         2.8           2.9           3.3           2.6           2.7

청평댐         2.5           2.8           3.0           3.0           2.7

충주댐         1.9           1.7           2.1           2.0           1.8

팔당댐         3.8           4.0           3.5           3.7           3.4

============================================================================

<> 낙동강수계

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

안동댐         2.6           2.7           2.5           2.5           2.5

임하댐         2.7           2.3           2.6           2.7           2.6

합천댐         2.6           2.6           2.7           2.6           2.6

영천댐         3.5           3.5           3.7           3.5           3.7

============================================================================

<> 금강수계

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

대청댐         3.1           3.6           3.2           3.1           3.0

금강하구언     6.6           7.5           5.0           8.7           6.0

============================================================================

<> 영산강수계

============================================================================

7월                 7월까지의 평균

2002.6월      ------------------------- ------------------------

2002년        2001년        2002년        2001년

----------------------------------------------------------------------------

담양댐         2.2           2.7           3.0           2.2           3.7

광주댐         2.4           3.7           5.0           3.1           4.4

장성댐         1.9           3.7           3.8           2.7           3.8

나주댐         2.2           3.6           5.0           3.3           4.3

주암댐         2.5           2.7           2.7           2.5           2.4

============================================================================

※ 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<참고5> 수계별 강수량·댐방류량·하천유출량

<> 수계별 강수량

(단위 : mm)

============================================================================

2002

수계             ----------------------------------------------------------

6월                   7월          전년동월(2001.7월)

----------------------------------------------------------------------------

한강                  338.8                 226.9                  72.8

낙동강                204.4                 218.9                  62.3

금강                  236.9                 191.5                  66.2

영산강                245.3                 227.1                 105.1

============================================================================

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

============================================================================

2002

댐명             ----------------------------------------------------------

6월                   7월          전년동월(2001.7월)

----------------------------------------------------------------------------

팔당댐                834.3                 841.6                632.4

소양댐                136.6                 121.3                115.2

충주댐                409.5                 322.7                510.0

============================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

============================================================================

2002

댐명             ----------------------------------------------------------

6월                   7월          전년동월(2001.7월)

----------------------------------------------------------------------------

계                 400.4                 618.3                 508.3

----------------------------------------------------------------------------

안동댐                60.0                  64.8                  91.3

임하댐               123.7                  93.6                  14.2

합천댐                45.8                  55.0                  53.0

남강댐               170.9                 404.9                 349.8

============================================================================

o 금강수계

(단위 : 백만톤/월)

============================================================================

2002

댐명             ----------------------------------------------------------

6월                   7월          전년동월(2001.7월)

----------------------------------------------------------------------------

대청댐                254.8                 173.2                137.5

============================================================================

o 영산강수계

(단위 : 만톤/월)

============================================================================

2002

댐명             ----------------------------------------------------------

6월                   7월          전년동월(2001.7월)

----------------------------------------------------------------------------

계                  665.0                 406.9                  83

----------------------------------------------------------------------------

장성댐                275.2                  64.7                41.5

담양댐                161.4                 288.3                13.0

광주댐                  5.4                   5.4                 5.2

나주댐                223.0                  48.5                23.3

============================================================================

<> 하천유출량

(단위 : 억톤/월)

============================================================================

2002년

지점             -------------------------     전년 동월      예년 평균

6월            7월       (2001년 7월)

----------------------------------------------------------------------------

한강(노량진)             8.2           12.8           34.1           48.3

낙동강(진동)             2.7            8.9           10.8           27.8

금강(공주)               1.6            1.7            2.4           10.0

영산강(나주)            0.38           0.62            1.4            3.4

섬진강(송정)            0.58            1.9            6.5            7.8

============================================================================

※ 예년평균은 해당 수계 주요댐 건설이후 기간의 값을 평균(자료 : 건교부 물공

급전망)