지난 달 4대강 주요지점 수질 대체로 개선

---------------------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 한강, 낙동강 본류 수질 Ⅱ급수

<> 금강, 영산강 본류 수질도 전반적으로 개선

<> 환경부가 발표한 '8월중 4대강 주요지점 수질현황'에 따르면, 4대강 주요지점

의 수질이 지난 7월에 비해 대체로 개선되었으며, 주요 상수원은 수질환경기준

Ⅰ∼Ⅱ등급의 양호한 수질상태를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

<> 한강수계의 경우 지난 달 팔당호의 평균 수질은 BOD 1.5㎎/L로서 지난 7월(BOD

1.7㎎/L) 보다 0.2㎎/L 개선되었다.

o 팔당호 수질은 '98년 11월 '팔당호등 한강 수질개선특별대책' 추진 이후 점차

개선(BOD 1.5㎎/L('99년) → 1.3㎎/L('01년))되고 있으나, 매년 5∼8월의 수

질은 수온상승, 강우로 인한 육상오염물질 유입 증가 등의 영향으로 연평균

수질보다 다소 높은 편이다.

o 팔당하류 한강본류 수질의 경우 지난 7월과 비교해 볼 때 구리를 제외한 전

지점에서 대체로 개선되었다.

<> 낙동강수계는 전 지점에서 수질환경기준 Ⅱ등급에 해당하는 대체로 양호한 수

질상태로 조사되었다.

o 지점별로는 안동과 구포 지점이 지난 7월과 비슷한 오염도를 보인 반면 고령,

남지, 물금 지점에서는 BOD 0.6∼1.3㎎/L 정도 개선되었다.

o 지난 7월에 비해 낙동강 주요지점의 수질이 전반적으로 개선된 것은 7∼8월

집중호우로 하천유량이 크게 증가했기 때문으로 분석된다.

<> 금강수계의 경우 충청권 최대 상수원인 대청호의 수질은 BOD 0.9㎎/L로서 지난

4월 이후 계속 수질환경기준 Ⅰ등급(BOD 기준)의 양호한 수질상태를 유지하고

있다.

o 상류 옥천 대청 지점의 수질오염도는 BOD 1.0㎎/L 이하로 수질환경기준 Ⅰ등

급에 해당하는 양호한 수질을 유지하고 있으며, 청원, 공주, 부여 등 중 하류

지점의 수질은 BOD 0.3∼0.6㎎/L 정도 개선되었다.

<> 영산강수계는 담양(최상류) 지점은 BOD 0.7㎎/L로 지난 7월과 같은 수준이나,

그 외 나머지 지점은 BOD 0.3∼1.8㎎/L 정도 수질이 개선되었다.

o 섬진강 수계의 주암호는 BOD 0.8㎎/L로 양호한 수질상태를 유지하고 있는 것

으로 나타났다.

<참고1> 2002년도 8월중 주요지점 수질상태(BOD) 분석

<> 한강수계 수질현황(BOD)

o 지난 8월 팔당호의 평균 수질은 BOD 1.5㎎/L로서 지난 7월(BOD 1.7㎎/L) 보다

0.2㎎/L 개선되었고, 전년도 같은 달(2001.8월)과 비교해서는 0.2㎎/L 증가하

였다.

o 팔당호 수질은 '98년 11월 '팔당호등 한강 수질개선특별대책' 추진 이후 점차

개선(BOD 1.5㎎/L('99년) → 1.3㎎/L('01년)) 되고 있으나, 매년 5∼8월의 수

질은 수온상승, 강우로 인한 육상오염물질 유입 증가 등의 영향으로 연평균

수질보다 다소 높은 편이다.

<연도별 팔당호 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

1월  2월  3월  4월  5월  6월  7월  8월  9월 10월 11월 12월 평균

----------------------------------------------------------------------------

'95         1.1  1.4  1.4  1.2  1.3  1.5  1.5  1.6  1.2  1.2  1.2  1.2  1.3

'96         1.1  1.2  1.2  1.4  1.5  1.4  1.4  1.6  1.6  1.3  1.4  1.4  1.4

'97         1.4  1.4  1.6  1.9  2.1  1.7  1.4  1.4  1.4  1.2  1.3  1.3  1.5

'98         1.3  1.6  2.0  2.0  1.8  1.6  1.5  1.3  1.3  1.5  1.1  1.2  1.5

'99         1.4  1.4  1.4  1.9  1.9  1.7  1.7  1.3  1.6  1.5  1.3  1.3  1.5

'00         1.1  1.1  1.2  1.6  1.9  1.5  1.8  1.8  1.2  1.3  1.3  1.1  1.4

'01         0.9  1.0  0.9  1.3  1.8  1.6  1.3  1.3  1.5  1.5  1.4  1.2  1.3

'02         1.1  1.0  1.2  1.4  1.7  1.6  1.7  1.5                      1.4

============================================================================

o 팔당하류 수질의 경우 지난 7월과 비교해 볼 때 구리를 제외한 전 지점에서

대체로 개선되었다.

- 이는 댐방류량이 증가하면서 한강 본류의 유지수량이 증가하여(12.8→69.5

억톤/월) 수질개선에 영향을 준 것으로 보여진다.

o 전년도 같은 달(2001년 8월)에 비해서는 구리, 노량진, 가양을 제외한 나머지

지점에서 BOD 0.1∼0.6㎎/L 정도 개선되었다.

<팔당하류 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

도  곡            1.1          1.0          1.6          1.5          1.5

구  리            2.1          2.7          1.3          2.1          1.6

암  사            1.5          1.3          1.6          1.6          1.8

구  의            1.7          1.3          1.9          1.8          2.0

잠  실            1.6          1.6          1.7          1.9          2.0

노량진            2.1          1.8          1.6          3.8          3.8

가  양            2.6          2.0          1.8          4.2          4.0

============================================================================

<> 낙동강수계 수질현황(BOD)

o 지난 달(2002년 7월)에 비하여

- 안동과 구포 지점은 지난 달과 비슷한 오염도를 보인 반면 고령, 남지, 물

금 지점에서는 BOD 0.6∼1.3㎎/L 정도 개선되어 전지점에서 수질환경기준

Ⅱ등급에 해당하는 양호한 수질로 조사되었다.

- 지난 달에 비해 낙동강 주요지점의 수질이 전반적으로 개선된 것은 7∼8월

집중호우로 하천유량이 크게 증가했기 때문으로 분석된다.

o 전년도 같은 달(2001년 8월)에 비하여

- 전 지점에서 BOD 0.1∼2.1㎎/L 정도 개선되었으며, 특히 고령과 남지 지점

에서의 개선폭이 커 지난 해 수질환경기준 Ⅲ등급에서 금년에는 Ⅱ등급으로

개선되었다.

<낙동강 수계 주요지점 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

안  동           1.0           1.1          1.2          0.9          1.0

고  령           4.0           2.7          4.8          4.1          4.6

남  지           2.8           1.8          3.6          3.7          3.2

물  금           2.5           1.9          2.4          2.9          3.0

구  포           2.2           2.2          2.9          2.8          3.1

============================================================================

<> 금강수계 수질현황(BOD)

o 지난 달(2002년 7월)에 비하여

- 충청권 최대 상수원인 대청호의 수질은 BOD 0.9㎎/L로서 지난 4월 이후 계

속 수질환경기준 Ⅰ등급(BOD 기준)의 양호한 수질상태를 유지하고 있다.

- 상류 옥천 대청 지점의 수질오염도가 약간 증가하였으나 BOD 1.0㎎/L이하로

수질환경기준 Ⅰ등급에 해당하는 양호한 수질을 유지하고 있으며, 청원, 공

주, 부여 등 중 하류 지점의 수질은 BOD 0.3∼0.6㎎/L 정도 개선되었다.

o 전년도 같은 달(2001년 8월)에 비하여

- 지난해 같은 달에 비해서 상류 지점에서는 수질이 개선되었으나 중 하류지

점에서 BOD 0.3∼0.4㎎/L 정도 오염도가 증가하였다.

<금강수계 주요지점 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

옥  천           0.8           1.0          1.0          1.2          1.2

대  청           0.9           0.9          1.0          1.0          1.0

청  원           2.6           2.3          1.9          3.4          2.8

공  주           3.4           2.8          2.4          3.8          3.3

부  여           3.8           3.2          2.9          4.0          3.7

============================================================================

<> 영산강 섬진강수계 수질현황(BOD)

o 지난 달(2002년 7월)에 비하여

- 영산강 수계의 경우 담양(최상류) 지점은 BOD 0.7㎎/L로 같은 수준이나, 그

외 나머지 지점은 0.3∼1.8㎎/L 정도 수질이 개선되었다.

- 이는 7∼8월 내린 집중호우로 하천유량이 증가하여 수량에 의한 오염물질

희석 효과가 수질 개선에 영향을 주었기 때문으로 보여진다.

- 섬진강 수계의 주암호는 BOD 0.8㎎/L로 양호한 수질상태를 유지하고 있는

것으로 나타났다.

o 전년도 같은 달(2001년 8월)에 비하여

- 영산강 수계의 경우 전 지점에서 수질이 개선(BOD 0.4∼1.5㎎/L 정도) 되었

으며

- 섬진강 수계 주암호는 전년도 8월과 비슷한 BOD 0.8㎎/L로 조사되었다.

<영산강·섬진강 수계 주요지점 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

영산강

담  양          0.7           0.7          1.4          0.7          0.9

우  치          3.0           1.2          2.5          2.6          3.3

광  주          4.0           3.0          3.4          4.3          4.7

나  주          5.4           4.9          5.3          6.2          6.9

무  안          2.5           2.2          3.7          2.2          2.0

----------------------------------------------------------------------------

섬진강

주  암          0.7           0.8          0.7          0.7          0.7

============================================================================

<참고2> 4대강 수질측정분석 결과(BOD, mg/L)

<> 한강수계

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

의  암           1.0           1.0          1.1          1.0          1.0

충  주           0.7           0.8          0.8          0.7          0.7

팔  당           1.7           1.5          1.3          1.4          1.3

노량진           2.1           1.8          1.6          3.8          3.8

가  양           2.6           2.0          1.8          4.2          4.0

============================================================================

<> 낙동강수계

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

안  동           1.0           1.1          1.2          0.9          1.0

고  령           4.0           2.7          4.8          4.1          4.6

남  지           2.8           1.8          3.6          3.7          3.2

물  금           2.5           1.9          2.4          2.9          3.0

구  포           2.2           2.2          2.9          2.8          3.1

============================================================================

<> 금강수계

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

옥  천           0.8           1.0          1.0          1.2          1.2

대  청           0.9           0.9          1.0          1.0          1.0

청  원           2.6           2.3          1.9          3.4          2.8

공  주           3.4           2.8          2.4          3.8          3.3

부  여           3.8           3.2          2.9          4.0          3.7

============================================================================

<> 영산강수계

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

담  양           0.7           0.7          1.4          0.7          0.9

우  치           3.0           1.2          2.5          2.6          3.3

광  주           4.0           3.0          3.4          4.3          4.7

나  주           5.4           4.9          5.3          6.2          6.9

무  안           2.5           2.2          3.7          2.2          2.0

주  암           0.7           0.8          0.7          0.7          0.7

============================================================================

<참고3> 2002 4대강 하천수질현황

(BOD, ㎎/L)

============================================================================

수계지점 환경   1월    2월    3월    4월    5월    6월    7월    8월   평균

기준

----------------------------------------------------------------------------

한강

의암     Ⅰ    1.0    1.0    1.1    1.0    1.1    1.0    1.0    1.0    1.0

충주     Ⅰ    0.7    0.8    0.7    0.8    0.7    0.7    0.7    0.8    0.7

팔당     Ⅰ    1.1    1.0    1.2    1.4    1.7    1.6    1.7    1.5    1.4

노량진   Ⅱ    3.6    3.9    6.0    6.3    4.0    3.0    2.1    1.8    3.8

가양     Ⅲ    3.5    4.2    6.6    6.6    4.4    3.3    2.6    2.0    4.2

----------------------------------------------------------------------------

낙동강

안동     Ⅰ    0.8    0.7    0.9    0.9    1.2    0.9    1.0    1.1    0.9

고령     Ⅱ    3.2    2.2    5.6    5.9    3.0    6.0    4.0    2.7    4.1

남지     Ⅱ    3.0    3.3    6.6    6.2    2.8    3.3    2.8    1.8    3.7

물금     Ⅱ    4.0    2.6    5.1    3.0    2.2    2.0    2.5    1.9    2.9

구포     Ⅱ    4.7    2.7    4.6    2.4    1.6    1.6    2.2    2.2    2.8

----------------------------------------------------------------------------

금강

옥천     Ⅰ    1.0    1.4    1.5    1.4    1.1    1.1    0.8    1.0    1.2

대청     Ⅰ    1.0    1.2    1.2    1.0    1.0    1.0    0.9    0.9    1.0

청원     Ⅰ    4.0    3.8    4.0    4.1    3.8    3.0    2.6    2.3    3.5

공주     Ⅱ    3.5    3.6    4.2    4.3    4.0    4.3    3.4    2.8    3.8

부여     Ⅱ    4.0    3.8    4.2    4.4    4.0    4.3    3.8    3.2    4.0

----------------------------------------------------------------------------

영산강

담양     Ⅰ    0.5    0.7    1.0    0.9    0.6    0.7    0.7    0.7    0.7

우치     Ⅰ    1.6    1.1    2.5    4.1    3.5    4.2    3.0    1.2    2.7

광주     Ⅱ    2.5    1.6    4.8    7.5    5.6    5.5    4.0    3.0    4.3

나주     Ⅱ    4.4    3.9    6.6    9.4    5.9    9.2    5.4    4.9    6.2

무안     Ⅱ    1.3    2.0    2.8    2.1    1.8    2.9    2.5    2.2    2.2

주암     Ⅰ    0.7    0.6    0.7    0.8    0.8    0.7    0.7    0.8    0.7

============================================================================

<참고4> 주요호소 수질측정분석 결과(COD, mg/L)

<> 한강수계

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

소양댐           2.3           2.6          2.4          2.2          2.4

의암댐           2.9           2.7          2.8          2.6          2.7

청평댐           2.8           5.8          3.0          3.3          2.8

충주댐           1.7           1.8          2.6          2.0          1.9

팔당댐           4.0           3.7          2.9          3.7          3.2

============================================================================

<> 낙동강수계

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

안동댐           2.7           2.6          2.6          2.5          2.5

임하댐           2.3           2.8          2.7          2.7          2.6

합천댐           2.6           4.0          3.3          2.7          2.7

영천댐           3.5           3.6          3.8          3.5          3.7

============================================================================

<> 금강수계

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

대청댐           3.6           3.3          3.6          3.1          3.1

금강하구언       7.5           9.5          4.7          8.8          5.8

============================================================================

<> 영산강수계

============================================================================

8월               8월까지의 평균

2002.7월     ------------------------- -----------------------

2002년       2001년       2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

담양댐           2.7           2.2          2.4          2.2          3.5

광주댐           3.7           3.6          3.8          3.2          4.3

장성댐           3.7           5.9          2.5          3.1          3.6

나주댐           3.6           3.6          4.3          3.3          4.3

주암댐           2.7           2.8          2.6          2.6          2.5

============================================================================

※ 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<참고5> 수계별 강수량·댐방류량·하천유출량

<> 수계별 강수량

(단위 : mm)

============================================================================

2002

수 계               -------------------------------------------------------

7월                  8월         전년동월(2001.8월)

----------------------------------------------------------------------------

한  강                 104.4                 491.1                226.9

낙동강                  92.8                 619.0                218.9

금  강                  99.4                 584.3                191.5

영산강                 113.2                 703.2                227.1

============================================================================

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

============================================================================

댐    명             2002.7월             2002.8월        전년동월(2001.8월)

----------------------------------------------------------------------------

팔 당 댐               841.6               6,284.1              4,018.4

소 양 댐               121.3                 215.3                121.1

충 주 댐               322.7               2,254.7                496.0

============================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

============================================================================

댐    명             2002.7월             2002.8월        전년동월(2001.8월)

----------------------------------------------------------------------------

계                  618.3              54,417.6               416.8

----------------------------------------------------------------------------

안 동 댐                64.8               5,462.6                91.3

임 하 댐                93.6               5,450.8                31.1

합 천 댐                55.0               1,475.5                60.8

남 강 댐               404.9              42,028.6               233.6

============================================================================

o 금강수계

(단위 : 백만톤/월)

============================================================================

댐    명             2002.7월             2002.8월        전년동월(2001.8월)

----------------------------------------------------------------------------

대 청 댐               173.2                168.8                177.4

============================================================================

o 영산강수계

(단위 : 만톤/월)

============================================================================

댐    명             2002.7월             2002.8월        전년동월(2001.8월)

----------------------------------------------------------------------------

계                  406.9               2,130.2               345.6

----------------------------------------------------------------------------

장 성 댐                64.7               1,685.2               181.5

담 양 댐               288.3                 374.4                99.2

광 주 댐                 5.4                   5.4                 6.1

나 주 댐                48.5                  65.2                58.8

============================================================================

<> 하천유출량

(단위 : 억톤/월)

============================================================================

2002년

지   점           ------------------------      전년 동월      예년 평균

7월            8월       (2001년 8월)

----------------------------------------------------------------------------

한  강(노량진)           12.8           69.5           23.2           38.4

낙동강(진동)              8.9           69.3            4.3           21.9

금  강(공주)              1.7            7.5            2.2            8.6

영산강(나주)             0.62            5.8            0.2            2.6

섬진강(송정)              1.9           17.3            1.5            6.6

============================================================================

※ 예년평균은 해당 수계 주요댐 건설이후 기간의 값을 평균(자료 : 건교부 물공

급전망)