전기분야 부품·소재개발 TRM(기술로드맵)작성 본격 추진

-----------------------------------------------------

산업자원부 반도체전기과 2110-5682

□ 전기부품산업의 전략적 육성과 기술개발 효율성 제고를 위하여

전기분야 부품·소재개발 TRM "전문위원회"를 구성하여 주요분야

핵심품목을 선정, 본격적으로 로드맵 작성 추진

ㅇ 이번에 작성될 TRM은 기술수준, 생산기반 분석을 통하여 향후

기술개발방향 제시 등 전기산업발전 비전을 제시

□ 전기분야 부품·소재산업은 그 동안 내수중심의 경영 지속 및 생산

제조기술 위주의 완제품 개발에 치중하고 있어 소재 및 부품 등

핵심기술에 대한 연구개발 저조

ㅇ 핵심부품 및 소재 기술은 도입선으로 부터 공급받아 자체

기술개발력이 뒤처지고 있으며, 특히 해외기술 65%를 일본에 의존

□ 이번에 추진중인 부품·소재개발 TRM은

ㅇ 전력제어 보호장치, 초전도 및 고강도 전선, 산업용 전동기 및

구동장치, 전기전자정보기기용 소형정밀모터 4개 핵심분야

의 산·학·연·관 관련 전문가 참여

ㅇ 10월중 소위회별 초안을 마련, 11월에 공청회 등 의견수렴절차를 거

쳐 12월까지 완성할 예정임

ㅇ 이번에 만들어질 전기분야 부품·소재 로드맵은 장단기

발전비전 수립은 물론 부품소재기술개발 집중육성분야 선정에

활용할 계획임

ㅇ 아울러, TRM에 따라 연구개발시, 2006년 기준  20,460억원의

수출증대 및 수입대체 효과가 예상됨

< 첨부 1 >    전기분야 TRM 개요

□ 목적 및 배경

ㅇ전기분야의 장단기 발전비전 수립으로 R&D투자의 효율성을 제고

□ 추진현황

ㅇ전기분야를 4개 소위원회로 구성

- 전력제어 보호장치

- 초전도 및 고강도 전선

- 산업용 전동기 및 구동장치

- 전기전자정보기기용 소형정밀모터

ㅇ 향후계획

- 11월 중 공청회 개최 등 의견수렴

- 12월까지 TRM(기술로드맵) 완성 예정

□ 검토대상 품목선정

ㅇ 선정기준

- 완제품 수출규모의 확대 및 지속적 유지를 지원하기 위한 품목

- Global sourcing 참여 촉진 확대를 지원하기 위한 품목

- 새로운 시스템의 도입에 따라 수요가 유발되는 품목

- 최소한의 산업 존립기반 유지를 위해 필요한 품목

ㅇ 주요 대상품목

- 전력제어 보호장치: SA용 IED,  GIS, 진동분석 센서 및 데이터

처리장치, 케이블 변압기

- 초전도 및 고강도 전선: 초전도선, 고강도 전선

- 산업용 전동기 및 구동장치: 선박용 전동기, 초고속 회전기, 산

업용 유도전동기, 제어용 인버터, 선형전동기, 저손실강판

- 소형정밀모터: 전력용 반도체 및 구동IC, 고속용  베어링, 마그네트,

자기센서, 초정밀 소형모터

□ 기대효과 (2006년 기준)

ㅇ 수출증대 효과: 11,560억원

ㅇ 수입대체 효과: 8,900억원

□ 전문위원회 명단

ㅇ 위원장

- 백수현 교수 (동국대)

ㅇ 위 원

- 송종환 수석연구원 (효성연구소)

- 서승현 이사 (일진전기)

- 권혁선 소장 (LG 산전 전력연구소)

- 김종구 책임연구원 (현대중공업)

- 송호송 과장 (한국전력 송변전기술팀)

- 박기호 소장 (KTC 연구소)

- 김동욱 실장 (LG 전선)

- 최재호 교수 (충북대)

- 김상현 교수 (경상대)

- 김익수 책임연구원 (한국전기연구원)

- 권영길 책임연구원 (한국전기연구원)

- 박경엽 책임연구원 (한국전기연구원)

- 강도현 책임연구원 (한국전기연구원)

- 임태빈 본부장 (전자부품연구원)

- 성하경 센터장 (전자부품연구원)

- 이동일 책임연구원 (전력연구원)

- 조현춘 선임연구원 (전력연구원)

- 서두석 수석연구원 (산업기술평가원)

- 김문식 사무관 (산자부 반도체전기과)

- 석영철 연구위원 (산업기술재단)

<첨부 2>   관련용어 설명

ㅇ TRM(Technology Road Map)  : 미래시장에 대한  예측을 바탕으

로 미래수요를 충족시키기 위해 기업 또는 산업차원에서 향후  개

발하여야 할 필요기술과  제품을 예측하여  최선의 기술대안을

선택하여 집중적으로 지원하는 유망 기술 기획방법

ㅇ SA용   IED(Substation   Automation용   Intelligent    Electronic

Device) : 변전소 자동화를 위한  지능형 전자장치(자동화된 변전

소의 감시 제어장치)

ㅇ GIS(Gas Insulated Substation) :  변압기를 제외한 변전소에 설치된

송배전 계통 보호장치 및 전류 차단 장치로 Gas로 절연되어 있음.

ㅇ 케이블 변압기 : 변압기  권선이 코일이 아닌 케이블로 구성되어

있고 절연유를 사용하지 않으므로  화재의 위험성이 적으므로

지하변전소등에 주로 사용됨.