지난 달 4대강 수질 개선

-----------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 계속된 호우로 오염물질 감소 등 영향

<> 주요지점 대부분 환경기준 Ⅰ∼Ⅱ등급 수질

<> 환경부가 발표한 '9월중 4대강 주요지점 수질현황'에 따르면, 4대강 주요지점

의 수질이 지난 8월에 비해 대체로 개선되었으며, 주요 상수원은 수질환경기준

Ⅰ∼Ⅱ등급의 양호한 수질상태를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

<> 한강수계의 경우 지난 달 팔당호의 수질은 BOD 1.4㎎/L로서 지난 8월(BOD 1.5

㎎/L)보다 0.1㎎/L 개선되었다.

o 팔당호 하류 수질은 지난 8월에 비해 대체로 개선되었는데 도곡, 구리, 암사,

노량진 지점이 수질환경기준 Ⅰ등급에 해당하는 양호한 수질로 나타났다.

<> 낙동강수계는 전 지점이 지난 8월에 비해 수질이 개선되어 수질환경기준 Ⅰ∼Ⅱ

등급에 해당하는 양호한 수질상태로 조사되었다.

o 특히, 예년 9월 정기적으로 발생하던 조류 증식현상도 나타나지 않았는데, 이

는 장마철 이후 9월까지 계속된 집중호우로 인해 수계내 쌓였던 오염물질 감

소, 자정능력 향상 등의 영향으로 판단된다.

<> 금강수계의 경우 중부권 최대 상수원인 대청호의 수질이 BOD 0.9㎎/L로서 지난

4월 이후 계속 수질환경기준 Ⅰ등급(BOD 기준)의 양호한 수질상태를 유지하고

있다.

o 최상류 옥천 지점은 지난달 BOD 1.0㎎/L에서 0.8㎎/L로 개선되었으며, 청원,

공주, 부여 등 중 하류 지점의 수질은 BOD 1.1∼1.7㎎/L 정도 개선되어 대체

로 양호한 수질로 나타났다.

<> 영산강수계는 장마철 이후 계속된 강우의 영향으로 지난 8월과 같은 오염도로

조사된 상류 우치 지점 이외 전 지점에서 수질이 개선되었는데, 나주 지점을

제외하고는 전 지점에서 수질환경기준 Ⅰ∼Ⅱ등급에 해당하는 양호한 수질상태

로 나타났다.

o 섬진강 수계의 주암호는 BOD 1.2㎎/L로 지난 8월에 비해 오염도가 약간 증가

한 것으로 나타났다.

<참고1> 2002년도 9월중 주요지점 수질상태(BOD) 분석

<> 한강수계 수질현황(BOD)

o 지난 9월중 팔당호의 평균 수질은 BOD 1.4㎎/L로서 지난 8월(BOD 1.5㎎/L)과

전년도 같은 달(BOD 1.5㎎/L)과 비교해 볼 때 개선된 것으로 나타났다.

<연도별 팔당호 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

1월  2월  3월  4월  5월  6월  7월  8월  9월 10월 11월 12월 평균

----------------------------------------------------------------------------

'95         1.1  1.4  1.4  1.2  1.3  1.5  1.5  1.6  1.2  1.2  1.2  1.2  1.3

'96         1.1  1.2  1.2  1.4  1.5  1.4  1.4  1.6  1.6  1.3  1.4  1.4  1.4

'97         1.4  1.4  1.6  1.9  2.1  1.7  1.4  1.4  1.4  1.2  1.3  1.3  1.5

'98         1.3  1.6  2.0  2.0  1.8  1.6  1.5  1.3  1.3  1.5  1.1  1.2  1.5

'99         1.4  1.4  1.4  1.9  1.9  1.7  1.7  1.3  1.6  1.5  1.3  1.3  1.5

'00         1.1  1.1  1.2  1.6  1.9  1.5  1.8  1.8  1.2  1.3  1.3  1.1  1.4

'01         0.9  1.0  0.9  1.3  1.8  1.6  1.3  1.3  1.5  1.5  1.4  1.2  1.3

'02         1.1  1.0  1.2  1.4  1.7  1.6  1.7  1.5  1.4                 1.4

============================================================================

o 팔당호 하류 수질의 경우 지난 8월에 비해 대체로 수질이 개선되었는데 그간

계속된 강우로 수계내 쌓였던 오염물질 감소, 하천자정능력 향상 등의 영향을

받은 것으로 보여진다.

- 지점별로는 도곡, 구리, 암사, 노량진 지점이 수질환경기준 Ⅰ등급에 해당

하는 수질로 나타났고, 구의, 잠실, 가양 지점은 수질환경기준 Ⅱ등급의 양

호한 수질로 조사되었다.

o 전년도 같은 달(2001년 9월)에 비해서 도곡, 구리 등 상류 지점과 노량진, 가

양 등 하류지점의 수질이 개선되었고, 나머지 지점의 오염도는 비슷하거나 약

간 상승한 것으로 나타났다.

<팔당하류 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

도  곡                1.0         1.0         1.1         1.5          1.5

구  리                2.7         1.0         1.1         2.0          1.6

암  사                1.3         1.0         1.0         1.6          1.7

구  의                1.3         1.3         1.1         1.7          1.9

잠  실                1.6         1.3         1.2         1.8          1.9

노량진                1.8         1.0         1.9         3.5          3.6

가  양                2.0         1.1         1.7         3.8          3.8

============================================================================

<> 낙동강수계 수질현황(BOD)

o 지난 달(2002년 8월)에 비하여

- 낙동강수계 전 지점에서 BOD 0.1∼0.6㎎/L 정도 개선되어 안동지점은 수질

환경기준 Ⅰ등급을 회복하였으며, 나머지 전지점도 수질환경기준 Ⅱ등급에

해당하는 양호한 수질로 조사되었다.

- 지난 달에 이어 낙동강 주요지점의 수질이 지속적으로 개선되고 있는 것은

7∼8월 집중호우로 계속해서 댐방류량이 증가(1,755.4 → 2,565.5 백만톤/

월)하고 있으며, 예년 9월 정기적으로 발생하던 조류의 증식이 올해는 나타

나지 않은 결과로 판단된다.

o 전년도 같은 달(2001년 9월)에 비하여

- 전 지점에서 BOD 0.1∼2.0㎎/L 정도 개선되었으며, 특히 중ㆍ하류 지점의

수질이 크게 개선되어 지난 해 수질환경기준 Ⅲ등급에서 금년에는 Ⅱ등급으

로 나타났다.

<낙동강 수계 주요지점 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

안  동                1.1         1.0         1.1         0.9          1.0

고  령                2.7         2.4         4.4         3.9          4.5

남  지                1.8         1.6         3.5         3.5          3.2

물  금                1.9         1.5         3.1         2.8          3.0

구  포                2.2         1.6         3.3         2.6          3.1

============================================================================

<> 금강수계 수질현황(BOD)

o 지난 달(2002년 8월)에 비하여

- 중부권 최대 상수원인 대청호의 수질은 BOD 0.9㎎/L로서 지난 4월 이후 계

속 수질환경기준 Ⅰ등급(BOD 기준)의 양호한 수질상태를 유지하고 있다.

- 최상류 옥천 지점은 지난달 BOD 1.0㎎/L에서 0.8㎎/L로 개선되었으며, 청원,

공주, 부여 등 중 하류 지점의 수질은 BOD 1.1∼1.7㎎/L 정도 개선되어 대

체로 양호한 수질로 나타났다.

o 전년도 같은 달(2001년 9월)에 비하여

- 지난해 같은 달에 비해 전 지점에서 수질이 개선되어 상류 지점의 수질이

수질환경기준 Ⅰ등급을 회복하였으며, 중 하류 지점에서도 BOD 1.4∼1.7㎎/L

정도 수질이 개선되었다.

<금강수계 주요지점 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

옥  천                1.0         0.8         1.1         1.1          1.2

대  청                0.9         0.9         1.2         1.0          1.1

청  원                2.3         1.2         2.6         3.2          2.8

공  주                2.8         1.5         3.2         3.5          3.3

부  여                3.2         1.5         3.2         3.7          3.6

============================================================================

<> 영산강 섬진강수계 수질현황(BOD)

o 지난 달(2002년 8월)에 비하여

- 영산강 수계의 경우 장마철 이후 계속된 강우의 영향으로 지난 8월과 같은

수치를 나타낸 상류 우치지점을 제외하고 나머지 전 지점에서 BOD 0.7∼1.1

㎎/L 정도 수질이 개선되었다.

- 지점 별로는 나주 지점을 제외하고는 나머지 지점에서 수질환경기준 Ⅰ∼Ⅱ

등급에 해당하는 양호한 수질상태로 조사되었다.

- 섬진강 수계의 주암호는 BOD 1.2㎎/L로 지난 8월에 비해 오염도가 약간 증

가한 것으로 나타났다.

o 전년도 같은 달(2001년 9월)에 비하여

- 영산강 수계의 경우 같은 수준을 보인 담양을 제외한 전 지점에서 BOD 1.0

∼2.1㎎/L 정도로 개선되었다.

- 섬진강 수계 주암호는 작년 9월에 비해 오염도가 BOD 0.5㎎/L 증가하였다.

<영산강·섬진강 수계 주요지점 수질오염도>

(단위 : BOD, ㎎/L)

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

영산강

담  양               0.7         0.6         0.6         0.7          0.9

우  치               1.2         1.2         2.2         2.5          3.2

광  주               3.0         2.3         4.4         4.1          4.7

나  주               4.9         3.8         5.9         5.9          6.7

무  안               2.2         1.4         2.6         2.1          2.0

----------------------------------------------------------------------------

섬진강

주  암               0.8         1.2         0.7         0.8          0.7

============================================================================

<참고2> 4대강 수질측정분석 결과(BOD, mg/L)

<> 한강수계

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

의  암                1.0         0.9         1.0         1.0          1.0

충  주                0.8         0.7         0.8         0.7          0.7

팔  당                1.5         1.4         1.5         1.4          1.3

노량진                1.8         1.0         1.9         3.5          3.6

가  양                2.0         1.1         1.7         3.8          3.8

============================================================================

<> 낙동강수계

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

안  동                1.1         1.0         1.1         0.9          1.0

고  령                2.7         2.4         4.4         3.9          4.5

남  지                1.8         1.6         3.5         3.5          3.2

물  금                1.9         1.5         3.1         2.8          3.0

구  포                2.2         1.6         3.3         2.6          3.1

============================================================================

<> 금강수계

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

옥  천                1.0         0.8         1.1         1.1          1.2

대  청                0.9         0.9         1.2         1.0          1.1

청  원                2.3         1.2         2.6         3.2          2.8

공  주                2.8         1.5         3.2         3.5          3.3

부  여                3.2         1.5         3.2         3.7          3.6

============================================================================

<> 영산강수계

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

담  양                0.7         0.6         0.6         0.7          0.9

우  치                1.2         1.2         2.2         2.5          3.2

광  주                3.0         2.3         4.4         4.1          4.7

나  주                4.9         3.8         5.9         5.9          6.7

무  안                2.2         1.4         2.6         2.1          2.0

주  암                0.8         1.2         0.7         0.8          0.7

============================================================================

<2002 4대강 하천수질현황>

(BOD, ㎎/L)

============================================================================

수계   환경기준  1월   2월   3월   4월   5월   6월   7월   8월   9월   평균

지점

----------------------------------------------------------------------------

한강

의암      Ⅰ     1.0   1.0   1.1   1.0   1.1   1.0   1.0   1.0   0.9   1.0

충주      Ⅰ     0.7   0.8   0.7   0.8   0.7   0.7   0.7   0.8   0.7   0.7

팔당      Ⅰ     1.1   1.0   1.2   1.4   1.7   1.6   1.7   1.5   1.4   1.4

노량진    Ⅱ     3.6   3.9   6.0   6.3   4.0   3.0   2.1   1.8   1.0   3.5

가양      Ⅲ     3.5   4.2   6.6   6.6   4.4   3.3   2.6   2.0   1.1   3.8

낙동강

안동      Ⅰ     0.8   0.7   0.9   0.9   1.2   0.9   1.0   1.1   1.0   0.9

고령      Ⅱ     3.2   2.2   5.6   5.9   3.0   6.0   4.0   2.7   2.4   3.9

남지      Ⅱ     3.0   3.3   6.6   6.2   2.8   3.3   2.8   1.8   1.6   3.5

물금      Ⅱ     4.0   2.6   5.1   3.0   2.2   2.0   2.5   1.9   1.5   2.8

구포      Ⅱ     4.7   2.7   4.6   2.4   1.6   1.6   2.2   2.2   1.6   2.6

금강

옥천      Ⅰ     1.0   1.4   1.5   1.4   1.1   1.1   0.8   1.0   0.8   1.1

대청      Ⅰ     1.0   1.2   1.2   1.0   1.0   1.0   0.9   0.9   0.9   1.0

청원      Ⅰ     4.0   3.8   4.0   4.1   3.8   3.0   2.6   2.3   1.2   3.2

공주      Ⅱ     3.5   3.6   4.2   4.3   4.0   4.3   3.4   2.8   1.5   3.5

부여      Ⅱ     4.0   3.8   4.2   4.4   4.0   4.3   3.8   3.2   1.5   3.7

영산강

담양      Ⅰ     0.5   0.7   1.0   0.9   0.6   0.7   0.7   0.7   0.6   0.7

우치      Ⅰ     1.6   1.1   2.5   4.1   3.5   4.2   3.0   1.2   1.2   2.5

광주      Ⅱ     2.5   1.6   4.8   7.5   5.6   5.5   4.0   3.0   2.3   4.1

나주      Ⅱ     4.4   3.9   6.6   9.4   5.9   9.2   5.4   4.9   3.8   5.9

무안      Ⅱ     1.3   2.0   2.8   2.1   1.8   2.9   2.5   2.2   1.4   2.1

주암      Ⅰ     0.7   0.6   0.7   0.8   0.8   0.7   0.7   0.8   1.2   0.8

============================================================================

<참고3> 주요호소 수질측정분석 결과(COD, mg/L)

<> 한강수계

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

소양댐                2.6         2.8         2.3         2.3          2.4

의암댐                2.7         2.9         2.6         2.7          2.7

청평댐                5.8         2.7         4.5         3.3          3.0

충주댐                1.8         3.1         2.8         2.1          2.0

팔당댐                3.7         2.8         3.7         3.6          3.3

============================================================================

<> 낙동강수계

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

안동댐                2.6         2.6         2.5         2.5          2.5

임하댐                2.8         3.7         2.9         2.8          2.7

합천댐                4.0         3.7         2.5         2.8          2.7

영천댐                3.6         4.0         3.9         3.6          3.8

============================================================================

<> 금강수계

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

대청댐                3.3         3.7         3.8         3.2          3.2

금강하구언            9.5         6.9         5.2         8.6          5.8

============================================================================

<> 영산강수계

============================================================================

9월              9월까지의 평균

2002.8월    ---------------------- ----------------------

2002년      2001년      2002년       2001년

----------------------------------------------------------------------------

담양댐                2.2         3.9         3.7         2.4          3.5

광주댐                3.6         4.8         4.8         3.4          4.3

장성댐                5.9         5.2         4.7         3.4          3.7

나주댐                3.6         4.8         5.7         3.5          4.5

주암댐                2.8         2.4         2.6         2.6          2.5

============================================================================

※ 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<참고4> 수계별 강수량·댐방류량·하천유출량

<> 수계별 강수량

(단위 : mm)

============================================================================

2002

수 계                  ----------------------------------------------------

8월                 9월       전년동월(2001.9월)

----------------------------------------------------------------------------

한  강                     491.1               69.1               56.3

낙동강                     619.0              105.7              103.6

금  강                     584.3               72.9               49.7

영산강                     703.2               98.5               80.7

============================================================================

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

============================================================================

댐    명                 2002.8월           2002.9월     전년 동월(2001.9월)

----------------------------------------------------------------------------

팔 당 댐                  6,284.1            2,840.2             674.7

소 양 댐                    215.3              405.0             176.5

충 주 댐                  2,254.7            1,595.5             301.1

============================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

============================================================================

댐    명                 2002.8월           2002.9월     전년 동월(2001.9월)

----------------------------------------------------------------------------

계                     1,755.4            2,565.5             197.7

----------------------------------------------------------------------------

안 동 댐                    176.2              542.6              72.9

임 하 댐                    175.7              509.4              29.5

합 천 댐                     47.7              440.3              48.7

남 강 댐                  1,355.8            1,073.2              46.6

============================================================================

o 금강수계

(단위 : 백만톤/월)

============================================================================

댐    명                 2002.8월           2002.9월     전년 동월(2001.9월)

----------------------------------------------------------------------------

대 청 댐                   168.8              935.7               78.1

============================================================================

o 영산강수계

(단위 : 만톤/월)

============================================================================

댐    명                 2002.8월           2002.9월     전년 동월(2001.9월)

----------------------------------------------------------------------------

계                     2,130.2            1,523.2             244.9

----------------------------------------------------------------------------

장 성 댐                  1,685.2              943.8             103.6

담 양 댐                    374.4              130.7              51.8

광 주 댐                      5.4                5.4              19.6

나 주 댐                     65.2              443.3              69.9

============================================================================

<> 하천유출량

(단위 : 억톤/월)

============================================================================

2002년

지   점           -------------------------    전년 동월       예년 평균

8월            9월      (2001년 9월)

----------------------------------------------------------------------------

한  강(노량진)           69.5           28.1            6.6           27.7

낙동강(진  동)           69.3           41.1            2.9           18.3

금  강(공  주)            7.5            6.6           0.89            8.6

영산강(나  주)            5.8            1.4           0.36            1.8

섬진강(송  정)           17.3            4.9           0.96            4.7

============================================================================

※ 예년평균은 해당 수계 주요댐 건설이후 기간의 값을 평균(자료 : 건교부 물공

급전망)