지하댐 개발 추진 계획

---------------------

건설교통부 수자원국 수자원정책과 504-9041

<> 건교부는 장래 물부족에 대비하여 환경친화적인 중소규모댐 건설과 함께, 다양

한 신규수원개발의 일환으로 지하댐 개발을 체계적으로 추진할 계획임.

<> 지하댐은 지하수가 흐르는 대수층 내에 인공적인 물막이벽을 설치하고, 집수정

을 이용하여 지하수를 안정적으로 취수하기 위한 시설로서

o 국내의 경우 강원 속초 쌍천 지하댐 등 6개소(농업용수용 5개소, 생활용수용

1개소)가 건설되어 운영중이며

<> 건교부는 이와 같은 지하댐의 체계적인 개발을 위해 "지하댐 개발방안 조사"

('01.7-'02.10)를 실시하였으며

o 기존 자료조사, 도상검토, 현장답사 및 입지조건 평가 등을 통해 전국적으로

지하댐 개발이 유망한 후보지 21개소를 선정하였음.

* 총 개발계획량은 약 1.97억입방미터/년이나, 향후 사업추진시 면밀한 타당성

조사를 실시하여 개발규모 결정 필요

<> 건설교통부는 우선 지하댐 개발계획을 금년말에 수립예정인 "지하수관리기본계

획"에 반영하고

o 광역/공업 급수권역과 연계성, 보조/비상수원으로 개발가능성 및 용수공급 시

급성을 감안하여 단계적으로 개발해 나갈 계획임.

* 참고

(21개 지하댐 후보지 현황)

- 한강(7) : 여주 홍천, 평택 진위, 고성 북천.천진.용천, 강릉 옥계, 삼척

원덕

- 낙동강(12) : 예천 호명, 상주 사벌, 구미 선산, 울진 평해, 영덕 강구, 포

항 기계, 경주 양북, 포항 청하, 포항 송라(2), 울산 강동

- 금강(2) : 천안 수신, 부여 석성

- 섬진강(1) : 남원 산동