산자부, 차세대 전략기술 개발과제 선정

-------------------------------------

- 19개 과제에 총 2,300억원 개발자금 지원 -

산업자원부 산업기술개발과 2110-5181

<> 산업자원부는 자동차, 기계, 반도체 등 주력기간산업과 NT, BT 등 차세대 신기

술 분야의 전략기술 개발과제 19개를 선정하고 향후 5-10년간 총 2,300억원의

개발자금을 지원한다고 발표하였다.

<> 이번에 선정된 과제들은 자동차, 철강, 화학, 기계 등 향후 우리 산업이 경쟁

력 확보를 위해 반드시 개발해야 할 필수 전략기술들로서

o 제조업의 경쟁력 강화를 위한 IT 접목 기술

o 나노기술의 사업화를 위한 응용기술 및 제조장비 개발

o 차세대 디지털.전자.통신 기술.장비 개발

o 수출전략 모델 개발 등으로 이루어져 있다.

<기계>	고기능 에어제트 룸 개발

소선회식 고정밀 미니굴삭기 개발

지식기반 차세대 생산시스템 기술개발

<수송기계>	배기가스 규제대응 차세대 디젤엔진 개발

자기부상열차 실용화모델 개발

<철강>	고강도.고성형성 고망간강 자동차강판

<화학>	내열성.내약품성 고분자소재.필름기술 개발

환경친화형 고기능성 정밀화학 소재개발

광통신용 기능성 유무기소재 개발

<섬유>	고감성 폴리에스터의 초극세사 차별기술 개발

<전자>	차세대 멀티미디어 DMB 수신기 개발

Post PC기반 디지털가전 응용제품 및 솔루션 개발

IT적용 신전력기기 개발

휴먼인터페이스 접목 응용기술개발

<반도체>	차세대 리튬폴리머 배터리 및 핵심제조장비 개발

<NT>	기능성 순수 나노입자 제조.응용기술 개발

기능성 카본 나노박막 재료 및 장비개발

이온빔 이용 나노가공 및 나노분말 기술개발

<BT>	생물소재생산 지능형 생물정보시스템 개발

<> 차세대 전략기술 개발은 다수의 기업, 대학, 연구기관이 공동개발 컨소시엄을

구성하여 추진되는데,

과제개발에 참여를 희망하는 기관은 오는 6월까지 컨소시엄을 구성하고 사업계

획서를 제출하면 된다.

산업자원부는 7월중 사업자 선정을 완료하고 8월부터 개발에 착수할 예정이다.

<< 전략기술 세부 설명자료 >>

<중기거점 : 고기능 에어제트룸 등 개발>

<> 개발필요성

o 섬유.패션의 고급화, 다양화, 기능화 변화로 제직기술은 고속화, 단기 납기,

저소음 등 친환경 형태로 개발 추세

o 세계의 직기수요는 고속 워터제트(Water Jet Loom)에서 고급화, 다품종, 소량

생산에 적용되는 고성능 에어제트(Air Jet Loom) 및 Rapier직기로 수요 변화

* 기존제품은 고가이고 성능이 낮아 시장경쟁력이 저조

<> 개발목표

o 최적의 다색적용 Computerized AJL 개발:4 Nozzle, 7,500rpm --> 8 Nozzle,

1,400rpm

o Computerized Rapier직기, 도비기 개발:기계식 구동, 500rpm --> 전자제어식

구동, 800rpm

o IT기반 쌍방향 통신Module, 지능형 Controller 개발

<> 개발내용

o 기계식 작동부를 동시제어 Motor시스템화(가변, 밀도제어 등)

o 8 Nozzle 채용 기술개발(노즐변환, 분사제어, 주.보조노즐 등)

o 시스템 최적화 원천설계, 해석 및 평가 기술개발

o 급속패턴변환 Rapier(800rpm), 보조구동 Terry(타올)직기 개발

<> 기대효과

o 경제적 효과

- AJL 및 Rapier직기 년간 직수출 160백만불(2,000대, 세계 10%)

- Rapier직기는 다품종 소량생산 및 산업용 섬유제직 등 적용범위 방대

o 기술적 효과

- 핵심부품, IT제어Controller, 원천설계 기술개발로 산업기반기술력 향상

<중기거점 : 배기가스 규제대응 차세대 디젤엔진 개발>

<> 개발필요성

o 외국의 이산화탄소 규제와 디젤차량으로부터 배출되는 질소산화물 및 매연 규

제에 대응

<> 개발목표

o 외국의 이산화탄소 규제를 해결할 수 있는 엔진 및 부품기술 개발

o 선진국의 배기규제(유럽 2005년, 미국 2007년)에 대응한 배기 가스정화 장치

설계기술 개발

<> 개발내용

o 디젤엔진 핵심부품(가변터보챠저, 전자제어장치 등) 개발

o 배기가스 정화 부품 설계.해석 및 모듈화 시스템 개발

- 매연 및 질소산화물 정화기술(DPF, 촉매 등) 개발

- 모듈화 시스템 설계기술 및 평가기술 개발

o 엔진 및 모듈화 시스템 최적화 및 실용성 평가

<> 기대효과

o 경제적 효과

- '04-'07년 기간 유럽 순 수출 증가량 65만대, 65억 달러 이상

- 디젤엔진 사용 농기계, 발전설비, 건설장비등 수출시장 확대

o 기술적 효과 : 디젤관련 친환경 핵심기술 기술종속성 탈피

<중기거점 : 고강도.고성형성 고망간강 자동차강판 개발>

<> 개발필요성

o 자동차 경량화를 위한 고강도, 고성형성 박판 강재 수요 증가

- 두께 감소를 통한 연비 향상 및 환경규제(배출가스 저감) 대응

o 개발성공시 자동차 강판재 시장 경쟁력 획기적 증대 예상

<> 개발목표

o 고강도 자동차강판용 고망간강 판재 제조 기술 개발

- 판재 두께 감소 및 고 성형성.강도 (80-100kg/mm2) 확보

<> 개발내용

o 고망간강 강판소재 합금제조 기술 확보

- 용광로 용해, 내화물과의 반응성 및 주조 조건 최적제어기술

o 고망간강 판재 대량 제조기술 및 제품화 연구

- 판재의 냉연(압연) 가공 및 제품화 기술 개발

<> 기대효과

o 수입대체 및 수출 : 2,500억원/년

* 과제성공시 연 200만톤 수요 예상(세계시장점유율 5% 가정)

o 독자 기술의 자동차용 판재 개발로 철강 기술력 우위 확보

<중기거점 : 고감성 폴리에스터의 초극세사 차별기술 개발>

<> 개발필요성

o 우리나라 최대 섬유생산 품목 폴리에스터 섬유는 세계 최고수준의 제조기술을

확보하고 있으나

o 차별화제품 생산 등의 응용기술은 선진국의 80% 수준에 불과하여 세계 섬유시

장에서의 가격과 상품인지도의 하락이 우려

<> 개발목표

o 다양한 차별화 제품생산의 기본이 되는 폴리에스터 초극세사 개발

o 제품의 염색견뢰도 및 제품성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 염색가공 기계

와 염료, 조제, 가공제 및 그 응용기술을 개발

<> 개발내용

o 폴리에스터 초극세사 성능 개선

- 후가공에서 주름 발생을 최소화할 수 있는 원사개발

- 산업용에서 요구하는 고발색성, 고견뢰성 염색용 원사 개발

o 폴리에스터 초극세사 후가공 기술개발

- 초극세사용 표면가공기, 확포식 염색기 등 관련기계 개발

- 초극세사용 염료.가공제, 최적 염색가공기술 개발

<> 기대효과

o 경제적 효과 : 현재 단가하락으로 어려움을 겪고 있는 섬유산업의 부가가치제

고에 기여 (15억$ 이상 수출 증대)

o 기술적 효과 : Up stream에서 down stream에 이르는 전반적인 기술개발로 우

리나라 섬유 기술의 획기적 upgrade

<중기거점 : 내열성.내약품성 고분자소재.필름기술 개발>

<> 개발필요성

o 세계적으로 고기능성 고분자소재의 기존시장 대체와 함께 시장규모가 급증하

는 추세

- 최근 들어 새로운 응용분야로 전자.의료용 기능성 고분자 소재에 대한 연구

필요성이 증대

- 현재 광.전자산업의 경량화, 박막화, 단소화 등을 위한 기능성 필름에 대한

요구가 급속히 증가

<> 개발목표

o 경량성, 고성형성 등이 우수한 고분자소재의 단점인 내열성, 내약품성 등이

개선된 고분자 필름과 전도성, 절연성 등의 기능성이 부여된 광.전자산업용

필름소재 개발

<> 개발내용

o 전자용 기능성/재활가능한 환경친화형 복합소재의 개발

o 휴대용 정보기기/수송기기용 투명유리대체 고분자필름 개발

o 내약품성/내스크래치성/기체차단성 투명 필름 개발

o 반도체 폐키지용 전도성/전자산업용 열방출 필름 개발 등

<> 기대효과

o 고기능성 필름의 국내 수요는 약 3,000억원으로 대부분이 수입에 의존, 개발

시 수입대체 및 수출증대 효과가 큼

- 광.전자산업의 신제품 개발시 반드시 필요한 소재로, 개발시 경쟁력 확보와

더불어 신시장의 창출에 기여

o 잠재적 시장규모가 매우 크고, 산업계가 즉각 반영할 수 있는 현장 적용성이

큼

<중기거점 : 차세대 멀티미디어 DMB수신기 개발>

<> 개발필요성

o 아날로그 AM과 FM 라디오 방송이 디지털로 대체되고, 저비용으로 CD수준의 고

품질 오디오와 이동 환경에서 고속 대용량의 멀티미디어 데이터 서비스를 제

공하는 환경으로 변화

o 듣는 방송에서 보고 듣는 방송으로 라디오방송 개념이 확장됨에 따라 고품질

오디오, 영상 및 부가서비스를 언제 어디서든 저렴한 비용으로 수신가능한 새

로운 개념의 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 수신기술 개발이 필요

<> 개발목표

o 차세대 멀티미디어 DMB 수신을 위한 핵심부품 및 수신기 통합기술, 디지털 음

향기술 개발

<> 개발내용

o 실시간 이동 멀티미디어 DMB Baseband 칩셋 개발

o DMB용 저전력 Dualband RF 칩셋 개발

o 초소형 고효율 DMB용 안테나 개발

o 고음질 다기능 Digital AMP 및 Speaker 개발

o DMB 응용 방송기술 개발

o DMB 송수신 정합기술 개발

<> 기대효과

o 관련 핵심기술 확보를 통한 수출증대 (260억불, 2012년 예상)

o DMB망을 이용한 이동TV 핵심기술확보를 통한 국제표준화 선도

o 차세대 디지털 방송 산업 기반기술 선도 및 관련 인프라 구축

o DMB기술과 향후 3G 및 Telematics와 연계를 통한 신규시장 창출

<중기거점 : 차세대 리튬폴리머 배터리 및 핵심제조장비 개발>

<> 개발필요성

o 휴대폰, PDA 등 휴대용 첨단전자부품에 필요한 핵심 부품으로 차세대 수출주

력산업

- 일본에 이어 세계 2번째로 양산체제를 구축하여 세계시장 점유율을 확대하

고 있으나,

- 세계시장이 점차 확대되고 있는 리튬폴리머 전지는 상대적으로 기술력이 취

약

* 리튬폴리머전지 : 얇고 구부릴수 있는 대용량의 차세대 2차전지

* 국내업체의 세계시장 점유율 추이 : '00년 (2.5%) --> '01년 (9.6%) -->

'02년(15.8%)

<> 개발 목표

o 대용량, 대면적 리튬폴리머(2차전지) 개발

- 제조기술 및 Cell.소재.장비의 일괄개발로 시너지효과 극대화

<> 개발 내용

o 휴대폰용 고용량, 고출력 리튬폴리머(2차전지) 개발

o 고용량, 저가격 환경친화적 신소재 및 핵심 장비 개발

<> 기대 효과

o 개발이 완료되는 2007년 30억불 수출로 수출주력산업화

* 시장 규모 : ('02) 131억불 --> ('07) 158억불

* 수출 전망 : ('02) 3억불 --> ('07) 30억불

o 차세대 전지의 설계 및 제조기술 보유로 2차전지 기술선진국 진입 및 휴대폰,

노트북 PC 등 전방산업의 경쟁력 제고에 기여

<중기거점 : 기능성 카본 나노박막 재료 및 장비 개발>

<> 개발필요성

o 기능성 카본 나노박막 재료는 첨단 전자정보분야와 에너지, 소재 등에 다양하

게 응용될 수 있는 나노분야의 핵심기술

* 기능성 카본 나노박막 : 탄소원자만으로 구성된 물질로 보통의 물질에는

없는 전기적, 열전도 등 다양한 특성과 기능 구

현

<> 개발 목표

o 화학증착법에 의한 기능성 카본 나노재료(탄소나노튜브) 양산기술 및 저온 성

장장비 개발

<> 개발 내용

o 화학증착법(PECVD)에 의한 대면적 저온 카본 나노재료 합성기술개발

- 카본 나노재료의 길이, 직경, 밀도, 구조제어 기술개발

o 화학증착법에 의한 카본 나노재료 양산기술 및 장비 개발

<> 기대 효과

o 2010년 1,000억불 이상의 시장규모를 형성할 나노소재 분야의 핵심기술로 기

술개발 성공시 기술적.경제적 파급효과가 막대

o 고부가가치의 전자방출소자, 나노센서 등 첨단전자정보산업, 고효율 에너지소

재, 고기능 복합소재, 환경친화적인 기능성 소재부품 산업 등 신규 산업 창출

<중기거점 : 생물소재생산 지능형 생물정보시스템 개발>

<> 개발필요성

o 생물정보학 기술은 유전체, 단백질체 연구 등 생물학 연구에 의해 생성된 대

규모의 데이터를 대용량 컴퓨터를 이용하여 저장-분석-활용하는 기술

o 생명공학기술(BT) 및 정보기술(IT)이 발달하고 게놈프로젝트의 성과가 가시화

됨에 따라, 두 기술이 융합된 바이오인포매틱스 관련 기술 및 산업이 발달하

기 시작

<> 개발목표

o 세계적 수준 및 고부가가치를 갖는 생물정보 관련 S/W 개발 및 상품화

o 생물정보기술을 이용한 신약개발 시스템 구축

<> 개발내용

o 유전체 및 단백체 정보를 활용한 의약개발 표적 단백질 검색 시스템 개발

o 표적 단백질을 대상으로 신약후보물질 탐색 프로그램 개발

o 단백질 상호작용을 이용한 의약후보물질 탐색 시스템 개발

o 약물동태 예측 (ADME/Tox, PK) 시스템 개발

o 생물정보 관련 DB의 표준 및 통합화를 통한 범용화 시스템 개발

<> 기대효과

o 경제적 효과 : 신약개발 관련 생물정보기술 시장의 10% 이상을 확보

- 세계시장 전망 : ('00)25억불 --> ('04)110억불 이상(연평균 45%의 고성장)

o 기술적 효과 : 신약개발(탐색과정) 경쟁력을 국제 수준으로 제고하고 신약 후

보물질 탐색 개발기간(현재 10여년)을 50% 이상 단축

<중기거점 : 소선회식 고정밀 미니 굴삭기 개발>

<> 개발필요성

o 도시 소규모공사 증가로 "좁은 공간에서도 선회작업이 가능한 미니(5톤 이하)

굴삭기" 수요가 증대 (국내 제작기술 전무)

<> 개발목표

o 차량 진입 공간에서 후방선회시 차폭내에서 회전 가능한 소선회식 미니 굴삭

기 국산화

- 장비중량 5톤 이하 / 바켓용량 0.11세제곱미터 이하 / 엔진출력

29ps/2,400rpm 이하

<> 개발내용

o 소선회 미니 굴삭기 구조기술 개발(차체 구조물 및 작업관절 개발, 시험인증

등)

o 고집적 Layout 설계기술 개발(동력 및 유압계통 최적화 등)

o 핵심부품 개발(소선회 운전실, 내장시스템, 단축형 펌프 등)

o 시스템통합 및 시험평가 기술개발(소음진동설계, 표준화 등)

<> 기대효과

o 경제적 효과 : 매년 수입대체 200억원 및 수출 300억원

(초소형 굴삭기 등 기술접목시 500억원 이상 잠재효과)

o 기술적 효과 : 원천설계/생산기술 독자확보로 초소형 굴삭기 개발능력 배양

<중기거점 : 자기부상열차 실용화 모델 개발>

<> 개발필요성

o 자기부상열차는 Rail과 차체간의 접촉이 없어 진동.소음이 적고(65㏈, 일반차

75㏈), 탈궤우려가 없으며(차체가 궤도를 감쌈), 차체가 가볍고 궤도 건설비

가 저렴(500억원/Km, 중량전철 1,000억원/km)하여 시장규모가 1,000억불 초과

전망(건설비 포함)

o 세계적으로 독일과 일본이 기술적우위 보유(60년 말부터 개발), 우리나라가

이들 국가를 추적하고 있는 상황

- 원천기술개발 후 상용화는 독일이 최초(상해-푸동공항간 30km, 02.12월 개

통)

- 우리나라는 과기부의 지원을 받아 원천기술(자석의 힘으로 물체를 뜨게 하

는 힘)은 개발(89.12-98.8, 정부 93.5억원)하였으나 기업구조조정 등 내부

문제로 실용화단계에 진입하지 못함

* 시속 50km 수준, 충돌방지기능, 정위치 정차기능, 비상착지기능 등 안전

기준이 미비하여 실용화에 한계 (핵심부품 전량수입)

o 향후 4-5년 내 자기부상열차 상용화가 이루어지지 않을 경우 해외뿐만 아니라

국내시장도 이들 국가가 잠식

<> 개발 목표

o 무인운전, 시속 120km, 비정상운행조건(각종돌발사태 대응), 고정밀제어기술,

안전유지기술, 경량화, 신호연계기술, 핵심부품개발

<> 개발 내용

o 실용화 모델 차량(최고속도 120 km/h, 무인 자동운전, 2량1편성)

o 신호시스템 기술(고성능 속도 및 위치 검지장치, 정위치 정차)

o 고성능 분기기(고정밀 제어기, 신호와 연계기술)

o 전원공급시스템(성능보완), 표준사양 제정(신뢰성 구축)

<> 기대효과

o 우리나라(수도권 광역교통계획) 52개 노선 920km 경전철 건설계획 (50조원)

o 중국, 홍콩, 태국, 말레이, 호주, 남미 등에서 130노선 1,100km 건설계획(60

조원)

o 자기부상열차가 실용화될 경우, 기존 고무 또는 철제바퀴형 경전철대체 및 고

속자기부상열차 개발기반 구축

<중기거점 : Post PC기반 디지털가전 응용제품 및 솔루션개발>

<> 개발필요성

o 현재 장기적인 침체상태에 있는 IT 산업은 언제, 어디서나, 어떤 네트워크 단

말기로도 정보 서비스를 주고받을 수 있는 새로운 유비쿼터스 산업으로 파라

다임이 급속히 변화

o 미래기술의 핵심이 될 유비쿼터스 환경을 효과적으로 지원하기 위하여 다양한

스마트 기기들에 무선노드 기능을 내장시켜 사용자에게 최적의 정보통신 서비

스 환경을 제공

<> 개발목표

o 유비쿼터스 환경에 응용될수 있는 소형 무선네트워크 칩셋, 소프트웨어 아키

텍쳐 및 응용서비스 솔루션 핵심기술 개발

<> 개발내용

o 소형.저전력 무선 네트워크 핵심 기술 개발

o 스마트 어플라이언스용 부가모듈 개발

o 유비쿼터스 지향 소프트웨어 아키텍쳐 및 미들웨어 개발

o 유비쿼터스 지향 응용서비스 솔루션기술 개발

<> 개발효과

o 수입대체 및 수출증대

- 관련 세계시장규모: 2007년 4,181억불 예상(코어 1,619억불, 응용

2,562억불)

- 수입대체 70억불(2007년), 수출증대 150억불(2007년) 예상

o NT, BT, ET 등의 기술과 융합으로 타 산업과 동반성장 가능

o 유비쿼터스 관련 표준화 선점 및 핵심 기술인력 양성

<차세대 : 지식기반 차세대 생산시스템 기술개발>

<> 개발목표

o 지식기반의 최적화된 e-Manufacturing 체제를 구현하여 다음과 같은 정량적

목표를 달성함

- 제조공정 불량률 96% 감축 : 150 ppm --> 5 ppm

- 부품 제조생산성 100% 향상 : 60 units/hour --> 120 units/hour

<> 개발내용

o 1단계 : 실시간 제품개발 정보공유 환경 구축

o 2단계 : 웹기반 제어 가공설비 및 초정밀 조립장비 개발

o 3단계 : 지식기반의 최적화된 제품 개발/제조 공정 구현

<> 기대효과

o 경제적 효과

- 종업원 1인당 노동생산성 150% 향상 : 2.6억원 --> 6.5억원

- 제품개발 정보공유 지원 S/W 시장(2005년 1조 1천억 예상)의 1/10 점유 기

대

o 기술적 효과

- 부품 가공정밀도 150% 향상 : 5um --> 2um

- 인건비, 물류비, 통신비 등의 증가 없이 경제 단위의 글로벌화에 유연한

대응 가능

<차세대 : 광통신용 기능성 유무기소재 개발>

<> 개발필요성

o 미래의 정보.전자소자 및 생체응용 소자의 핵심기능은 빛, 전자 이동 등의 상

호제어를 통한 새로운 정보/생체 융합 기술로서 세계적으로는 기술개발 초기

단계

o 유/무기소재는 분자설계/구조제어 등에 의해 특성을 용이하게 변형/획득할 수

있어, 미래의 정보·전자/생체/광에너지이용 융합기술 소재로 활용 가능

<> 개발목표

o 유/무기소재의 분자설계/구조제어 기법을 통한 광.전 특성/투광성, 흡광성 및

생체 적합성의 유/무기 입자 소재 응용성을 극대화하는 융합기술개발과 나노

기술과의 융합기술개발

<> 개발내용

o 생체친화성 유기입자/생체적합성 인공생체막 및 응용기술 개발

o 전하 수송 및 제어 기능소재, 다기능성 유/무기 블랜드 소재의 분자구조 및

미세계면 개질.접착제어 기술

o 나노스케일 복합화 및 분산기술 개발

o 고굴절, 광로 조절용 유/무기 입자 제조 및 응용기술 개발

<> 기대효과

o 2010년 약 200억불 이상의 세계시장규모가 예측되는 생체 적합용 유/무기소재

시장의 선점

o 원천 소재기술 확보로 국내 IT/BT/NT/ET 산업제품의 산업경쟁력에 파급효과

막대

<차세대 : 휴먼인터페이스 접목 응용기술개발>

<> 개발필요성

o 미래의 정보 전달 및 인터페이스 방식은 기존의 기기 중심 방식에서 인간의

시각, 후각, 동작, 언어, 감성 등에 기반하여 인간 친화적인 실감형 방식으로

변모될 것으로 전망

o UWB(Ultra Wideband) 통신 기술은 저전력을 사용하여 초고속으로 정보를 전송

하기 위하여 초광대역의 주파수 대역으로 디지털 데이터를 전송하는 획기적인

차세대 무선 통신 방식으로 인간 중심의 디지털 환경 시스템 구축에 적합

<> 개발목표

o Gbps급의 UWB 통신 핵심 원천 기술 개발

o 다중 생체 정보를 이용한 실감형 디바이스 및 상황 인식 시스템 개발

o UWB 기반 휴먼 인터페이스 및 응용 기술 개발

<> 개발내용

o UWB 무선 통신용 칩셋 및 응용 네트워크 기술 개발

o UWB용 초고속 임펄스 제너레이터, 안테나 및 RF 부품 개발

o 다중 생체 정보 기반 실감형 디바이스 개발

o 지능형 휴먼 인터페이스 터미널 및 상황 인식 시스템 개발

<> 기대효과

o 기존의 정보 및 가전 기기에 응용 접목되어 선진 외국과의 경쟁에서 우위를

유지하며 세계 시장을 주도하기 위한 신개념 제품군 창출의 초석 역할

o UWB 통신 기술은 앞으로 홈 네트워크, WPAN(Wireless Personal Area Network)

시장을 주도할 것으로 예측되며, 의학 및 국방 기술의 응용에도 폭넓게 적용

될 것으로 전망

o 전체 시장 규모는 휴먼 인터페이스 응용 관련 생체 인식 기기, 몸체 부착형

터미널, 서버, 통신 모듈을 포함하여 2007년 500억불로 예상

<차세대 : 이온빔 이용 나노가공 및 나노분말 기술개발>

<> 개발필요성

o 이온빔을 이용한 나노가공 기술은 기존 기술로 구현할 수 없는 나노급(㎚)

회로를 형성할 수 있는 극미세 나노 가공기술

* 이온빔 이용 나노가공기술 : 수천개의 기체 원자을 이온빔으로 가속하여

가공하는 기술

<> 개발 목표

o 30nm 이하의 이온빔 집속 장비 및 가공 공정기술 개발

<> 개발 내용

o 나노가공시스템 설계 및 이온집속 장비 개발

- 가속장치 운용기술 및 고성능, 저잡음 이온 검출장치 개발

- 진공용 나노 스테이지 개발

o 시스템 성능 평가 및 나노 분말 적용 가공 공정 기술 개발

<> 기대 효과

o 에너지 빔 공정 기반의 나노제품의 세계시장은 2010년 500억불로 예측되며,

기술개발 성공시 고부가가치 나노급 신공정기술 확보에 따른 파급효과가 막대

o 초고감도 표면분석, 고품위 박막형성이 가능하여 나노급 반도체, 나노센서 등

의 고부가가치화에 기여 전망

<중기거점 : 고부가가치 기능성 순수 나노입자 제조 및 응용 기술개발>

<> 개발필요성

o 나노입자는 표면적이 넓고 흡수성이 뛰어나 미래 지향적 차세대제조 기술이

며 그램당 수백달러 이상의 제품 가격을 형성하고 있어 고부가가치 첨단기술

의 신규시장에 필수적 제조기술임.

o 최근 미국, 일본, 독일 등 선진국 중심으로 개발되는 기술분야인 NT-BT-ET의

융합에 의한 나노급 순수 미세입자의 제조와 이를 응용한 의약, 전자반도체,

정밀화학 및 환경분야의 적용이 활발

<> 개발목표

o 나노입자제조 핵심요소 및 고부가가치의 기능화 제품 기술 개발

<> 개발내용

o 초임계 추출 분리, 유탁침전, 냉동분쇄, 졸겔, 분사식 입자화, 고순도.고함량

화 및 입도제어 기술 개발

o 파일롯 및 상용화 공정설계 기술개발

<> 기대효과

o 경제적 (2010년 예상 시장 규모)

- 나노입자 수요 : 국내 1000억원, 세계 2조원

- 나노입자 응용제품 수요 : 국내 1조원, 세계 20조원

(근거자료: 2001년 Business Comm. Co.보고서 및 2002년 Am. Ceram. Soc.

Bull. 3월호)

<> 기술적

- 세계 5위권 독자적 핵심요소기술 확보, 응용 및 제조기술의 연계개발로 첨

단기술의 상용화 가능

- 국가주력 및 미래유망 산업분야인 전자, 의약, 화학, 구조재료 및 에너지산

업 분야의 핵심기술로 연계 가능

<중기거점 :  환경친화형 고기능성 정밀화학 소재개발>

<> 개발 필요성

o 기존의 정밀화학소재에 의한 환경 오염 해결

o 폐기물로 버려지는 부산물의 처리 및 재활용

o 자원 리사이클링에 의한 친환경 정밀화학 산업의 기반구축

<> 개발목표

o 환경친화형 고기능 정밀화학 소재 개발

<> 개발 내용

o 수질 환경보호를 위한 고분자계 수처리제/계면활성제 개발

o 폐자원(수지, 고분자 왁스, 흡착소재)의 재활용 및 고기능화 기술 개발

o 환경친화형 공기정화용 흡착제 및 나노분말 컴파운드 개발

<> 기대효과

o 경제적 효과

- 폐자원 재이용에 의한 수입 대체 (년간 5,000억원 이상)

- 폐기물 처리 비용 절감 (매립지 확보 및 폐수처리 비용 절감)

- GR 대응 신기능 제품 개발/생산에 의한 국제경쟁력 확보

o 기술적 효과

- 6시그마 이상의 분리정제 기술 확보

- 폐기물 제로 기술 및 공정 확보

- NT, ET를 접목한 환경친화형 정밀화학 소재 제조 기술 확보

<중기거점 : IT적용 신전력기기 개발>

<> 개발필요성

o 전력산업의 IT화 추세에 따른 개별 전력기기의 IT화 절실

o 친환경, 고성능, 원가절감형 전력기기의 개발을 통해 국내 전력기기 산업의

국제 경쟁력을 제고함으로써 해당산업을 우리나라의 차세대 수출 주력산업으

로 육성 필요

<> 개발목표

o IT기술을 적용한 초고압 및 배전급의 미래형 전력기기 개발

<> 개발내용

o 170/362kV급 개폐제어형 차단기 개발

o 25.8kV 25kA Intelligent 복합절연 Switchgear 개발

o 245kV 40kA Motor-drive형 초고압 GIS 개발

o 전류 0점후 아크 Parameter 측정 및 해석기술 개발

<> 기대효과

o 경제적 : 필수기간산업인 전력기기산업 + IT의 융합기술 개발을 통한 국내

전력기기 산업의 국제 경쟁력 제고

- 수출: 7,500억원 수입대체: 2,800억원 (2010년 기준)

o 기술적 : 개별 전력기기용 IED(Intelligent Electronic Device)개발

- 고성능/고신뢰성/경제형 전력기기 설계기술 확보