차세대 방송 인프라 구축

-----------------------

정보통신부 방송위성과

1. 개요

o 방송서비스는 다양한 통신.방송인프라 연동을 바탕으로 언제, 어디서나 시청

자가 참여할 수 있는 고품질(HD급 영상, CD급 음향) 양방향 지능형 서비스로

발전할 전망

- T-Government/Commerce 등 다양한 비즈니스 모델 창출

===========================================================================

구분    지상파 DTV       위성 DTV      지상파 DMB    위성 DMB   DCATV

---------------------------------------------------------------------------

수신환경      고정     고정 및 차량이동    휴대이동    휴대이동    고정

---------------------------------------------------------------------------

수신요금      무료           유료         무료(유료)      유료     유료

---------------------------------------------------------------------------

채널수/편성 소수/종합편성  다수/전문편성  소수/종합편성    다수/    다수/

전문편성 전문편성

===========================================================================

o 지상파, 케이블, 위성, DMB 등 기존 방송 인프라의 디지털화와 함께 통신망.

방송망간 연동이 되는 통신.방송 융합망으로 발전

- 통.방 융합형 셋탑박스가 가정 내 정보플랫폼 역할 수행

2. 지상파방송 인프라

2.1 개요

가. 서비스 개념

o 기존 아날로그 방송보다 5~6배 선명한 영상(HD급)과 음향(CD급 멀티채널)

을 고정 및 이동환경에서 수신하면서 다양한 멀티미디어 부가서비스를 양

방향으로 이용 가능한 지능형 방송서비스

- 양방향 데이터 방송, T-Commerce(TV전자상거래), T-Government 등 멀티

미디어 부가서비스 제공

나. 인프라 구조

o 고화질 및 다채널 고정.이동수신을 위한 지상파 방송망과 초고속 차세대

인터넷 및 이동통신망을 연동한 양방향 방송망 구성

2.2 국내.외 시장 및 기술발전 전망

가. 세계시장

o 지상파 디지털TV는 2007년에 509억불, STB는 158억불 규모로 전망

- 주요 선진국들의 디지털방송 본격 추진으로 세계시장 확대

<지상파 디지털 TV 및 STB 세계시장 전망>

===========================================================================

2003       2004       2005       2006       2007

---------------------------------------------------------------------------

TV sets   (천대)     6,895     12,650     22,080     33,300     50,386

-----------------------------------------------------------------

(백만불)   10,925     17,089     25,486     34,114     50,890

---------------------------------------------------------------------------

STBs     (천대)    58,200     72,900     93,300    115,300    133,500

-----------------------------------------------------------------

(백만불)   13,298     14,575     16,169     16,231     15,816

===========================================================================

* 출처 : Cahners In-Stat(2002.5), Strategy Analytics(2002.6) 재구성

나. 국내시장

o 지상파 디지털TV는 2007년에 375만대(4조9천억원), STB는 115만대 규모로

성장할 것으로 전망되며, 서비스 조기 개시로 인한 국산제품 품질 안정

및 수출증가에 기여할 것으로 예상

<지상파 디지털TV 및 STB 국내시장 전망>

===========================================================================

2003       2004       2005       2006       2007

---------------------------------------------------------------------------

TV sets   (천대)       800      1,400      2,100      3,150      3,450

-----------------------------------------------------------------

(백만불)   21,072     27,765     33,492     42,730     45,791

---------------------------------------------------------------------------

STBs     (천대)       100        150        170        250        310

-----------------------------------------------------------------

(백만불)      288        306        326        457        477

===========================================================================

* 출처 : ETRI(2002.12) 통계를 기준으로 한 추정치

2.3 국내산업 경쟁력 분석

===========================================================================

강점                              약점

---------------------------------------------------------------------------

o 기존 아날로그TV 시장의 높은 인지도    o 디지털방송 콘텐츠 부족

o 디지털TV 기술경쟁력 및 생산능력 우위  o 통신.방송 융합에 따른 대응 지연

o 세계최고의 초고속 정보통신망 구축     o 방송제작 장비의 국산화 미흡

---------------------------------------------------------------------------

기회                              위협

---------------------------------------------------------------------------

o 세계시장 급성장(2007년 667억불)예상   o 내수시장 축소로 선순환구조 파괴

o 데이터방송 등 신규서비스시장 창출     o 원가경쟁력을 갖춘 중국의 급성장

===========================================================================

2.4 주파수정책

가. 세계 주파수 분배 및 이용 동향

o 미국은 VHF.UHF 대역을 지상파방송용으로 사용

- 디지털 방송용으로 6MHz를 추가 할당하고 디지털 전환 완료시 사업자가

아날로그 또는 디지털 방송용 주파수중 선택.반납

o 일본은 VHF.UHF 대역을 아날로그 방송용, UHF 대역을 디지털 방송용으로

사용

- 주파수 간섭문제로 디지털방송을 2003년으로 연기

- 비교적 이용이 적은 UHF 대역을 디지털 방송용으로 이용

o 영국은 UHF 대역을 지상파 아날로그 및 디지털방송에 사용

- 디지털방송에서 고화질보다는 다채널 제공을 중시하여 멀티플렉스

(Multiplex)라는 새로운 디지털방송 사업자 개념 도입

- 멀티플렉스 사업자 면허는 기존 방송사업자에게 우선 부여하고, 아날로

그방송의 동시방송 의무 부과

나. 국내 주파수 정책방향

o 서비스 조기 도입을 위해 2002년에 VHF대를 시험 방송용으로 할당하였으

며, 향후 사용 주파수는 가급적 UHF 대역을 중심으로 할당

o 미래 수요에 대응하기 위해 아날로그 방송의 디지털 전환 후 발생하는 여

유 주파수(약 100MHz)의 효과적인 활용방안 수립(2007년)

* 여유 주파수 일부는 지상파 DMB용으로 이용 추진중

2.5 기술개발 정책

가. 국내.외 기술개발 현황

o 미국 Linx사는 단일 주파수망(SFN)에 적용 가능한 수신기술을, ATI사는

실내수신 개선을 위한 안테나 기술 개발

* SFN(Signal Frequency Network) : 난시청 지역 해소 및 방송구역 확

장을 위해 추가되는 중계기와 송신기에 주 송신기와 동일한 주파수를

배정하여 단일 주파수의 방송망을 구성하는 방식

o Canal+사, OpenTV사 등은 인터넷 접속 및 부가데이터 기능을 포함한 데이

터방송용 단말을, Philip사, Sony사 등은 초보적인 지능형 방송서비스 제

공이 자능한 PVR을 개발

* PVR : Personal Video Recorder

o 유럽은 ACTS 프로젝트를 통해, 일본은 TAO를 중심으로 실감방송 기반 기

술인 다시점 3DTV 기술 개발중

o 국내에서 가전업체와 ETRI, 대학 등에서 수신성능 개선 기술 및 SFN용

OCR 기술 연구 개발중

o ETRI는 데이터방송용 ATSC-DASE 미들웨어 및 단말기술을 확보하고, PVR이

가능한 HDD 내장형 초기 지능형방송 단말 개발중

나. 추진전략 및 체계

o SFN을 위한 송.수신기 기술 개발은 산.학.연 공동으로, 수신단말 기술은

ETRI와 산업체가 공동개발 추진

o 통신.방송 융합 관련 프로토콜.콘텐츠 변환기술 및 멀티미디어 프레임워

크 기술은 ETRI와 학계 공동으로 연구 개발

o ETRI를 통해 양방향 데이터방송, 디지털 시네마 등 신규시장 창출을 위한

선도적 기술개발 추진

o 전송, 콘텐츠 관련 기술은 국책연구소와 방송사 중심으로, STB.미들웨어

는 국책연구소와 산업체 중심의 공동개발로 추진

o 차세대 방송을 위한 실감방송 원천기술은 ETRI를 중심으로 미국, 일본의

대학, 연구소 등과 국제공동기술개발을 통해 확보

다. 개발목표

o 지상파 방송 성능 고도화 기술, 이동송수신 기술, 신방식 디스플레이 기

술, 디지털 콘텐츠 제작 기술 등 경쟁력 강화 기술

o 양방향 데이터방송, 지능형 방송서비스 기술, 멀티미디어 프레임워크 기

술 등 신시장 창출을 위한 기술

o 홀로그래피 3차원 오디오 비디오 방송기술, 초고선명 TV를 위한 신호처리

및 방송시스템 기술 등 미래형 TV 기술

===========================================================================

구분      기술개발과제          세부개발내용              추진방안

---------------------------------------------------------------------------

경쟁력    지상파 방송 성능    o 등화기 기술                 산.연 공동

강화기술  고도화 기술

o 매체 통합단말 기술

-----------------------------------------------------------------

지상파 방송         o SFN(Signal Frequency        산.연 공동

이동송수신 기술       Network) 기술

o OCR(On Channel Repeater)

기술

o 이동수신 안테나 기술

o 이동수신 단말 기술

-----------------------------------------------------------------

디지털방송          o 네트워크 분산제작 기술      산업체 주도

콘텐츠 제작 기술

o 콘텐츠 생성.제작 기술

o 콘텐츠 관리.제어 기술

---------------------------------------------------------------------------

신시장    양방향 데이터방송   o 대화형 콘텐츠 저작.관리     산.연 공동

창출기술  기술                  기술

o 대화형 전송 서버 및

표준 기술

o 데이터방송 미들웨어 기술

-----------------------------------------------------------------

지능형 방송         o 지능형 방송 서버 기술       산.연 공동

서비스 기술

o 지능형 방송 단말 기술

o 지능형 방송 콘텐츠 저작

기술

-----------------------------------------------------------------

방송.통신연동       o 방송망간 프로토콜 변환 및   산.학.연 공동

및 융합기술           접속기술

o 방송.통신망 연동 및 제어

기술

-----------------------------------------------------------------

멀티미디어          o 디지털 아이템 생성/재생     산.학.연 공동

프레임워크 기술       기술

o 디지털 아이템 변환 기술

o 디지털 아이템 보호.관리.

유통 기술

-----------------------------------------------------------------

디지털 시네마       o 디지털 시네마 콘텐츠        산.학.연 공동

기술                  부복호화 기술

o 디지털 시네마 콘텐츠

전송 기술

o 디지털 시네마용 프로젝터

기술

---------------------------------------------------------------------------

미래형    실감 방송 기술      o 다시점 3D AV 컨텐츠         연구소 주도

TV기술                          제작기술

o 다시점 3D AV 부복호화/전송

기술

o 다시점 3D 입체단말 기술

o 홀로그래픽 3차원 AV 기술,

오간 기술

-----------------------------------------------------------------

UDTV 기술           o UDTV용 이미징 센서기술      산.연 공동

o 대용량 UDTV 컨텐츠

부복호화 기술

o 초고선명 디스플레이 기술

o UDTV 방송서비스 시스템 기술

-----------------------------------------------------------------

유비쿼터스 기반     o 착용형 방송단말 기술        산.학.연 공동

방송서비스 기술

o 유비쿼터스 기반 방송

시스템 기술

===========================================================================

라. 추진일정

<경쟁력 강화 기술>

===========================================================================

2003       2004       2005      2006      2007

---------------------------------------------------------------------------

지상파 DTV 성능      적응 동화기 기술

고도화 기술         ---------------------->

매체통합 단말 기술

------------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------

지상파 DTV 이동      SFN/OCR 기술

송수신 기술         ---------------------->

이동수신 안테나 기술

--------------------------------->

이동수신 단말 기술

--------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------

디지털 방송 콘텐츠   콘텐츠 생성/제작 기술

제작 기술           --------------------------------->

네트워크 분산 제작 기술

------------------------------------------->

콘텐츠 관리/제어 기술

------------------------------------------------------>

===========================================================================

<신시장 창출 기술>

===========================================================================

2004          2005         2006         2007

---------------------------------------------------------------------------

양방향 데이터        대화형 콘텐츠 저작/전송 서버 기술

방송 기술           ------------->

미들웨어 기술 및 표준화

------------->

---------------------------------------------------------------------------

지능형 방송             지능형 콘텐츠 저작/전송 서버 기술

서비스 기술         ---------------------------------------->

지능형 방송 단말 기술

---------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------

통신.방송융합        방송망간 연동 기술

기술                --------------------------->

통신 방송망 연동 기술

-------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------

멀티미디어                    디지털 아이템 보호/관리/유통 기술

프레임워크 기술     ------------------------------------------------------>

디지털 아이템 생성/변환 기술

------------------------------------------------------>

---------------------------------------------------------------------------

디지털 시네마                             콘텐츠 부복호화 및 전송기술

기술                              ---------------------------------------->

디지털 시네마용 프로젝트 기술

---------------------------------------->

===========================================================================

<미래형 TV 기술>

===========================================================================

2004          2005         2006         2007

---------------------------------------------------------------------------

실감 TV 기술         다시점 3D AV 저작/서버 기술

방송 기술           ---------------------------->

다시점 3D AV 부복호화 기술

------------------------------------------------------>

3D 입체단말 및 오감 기술

---------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------

UDTV 기술                                           UDTV용 이미지 센서 기술

------------>

부복호화 및 전송 기술

------------>

초고선명 디스플레이 기술

------------>

---------------------------------------------------------------------------

ubiquitours 기반                                      착용용 방송 단말 기술

방송 서비스 기술                                              ------------>

ubiquitours 기반 방송 시스템 기술

------------>

===========================================================================

2.6 표준화 정책

가. 국제 표준화 동향

o 세계적으로 미국방식과 유럽방식으로 양분

===========================================================================

구분                      미국식             유럽식

---------------------------------------------------------------------------

전송기술표준               ATSC(8-VSB)         DVB-T(COFDM)

---------------------------------------------------------------------------

데이터방송기술표준             ATSC-DASE            DVB-MHP

===========================================================================

- ATSC는 전송성능 향상을 위한 E-VSB 성능 개선안에 대한 필드 테스트를

완료하였으며(2002년), 최종 규격개정 실시 예정(2004년)

- 중국은 미국방식의 변형규격인 Offset-QAM 방식과 유럽방식인 COFDM 방

식을 변형한 독자 규격 채택 예정(2003년 말)

- 일본은 유럽방식의 변형규격인 ISDB-T 독자 규격 채택(1999년)

- 지상파와 케이블 데이터 방송(OCAP)간 연계를 위해 미국은 DASE 기반

DCAP을, 유럽은 MHP 기반 GEM 표준 제정 추진중

o 지능형 방송 콘텐츠 관련 TVAF는 홈네트워크 기반 양방향 메타데이터 서

비스 표준을 2003년부터, MPEG은 통신.방송 융합에 대비한 적응형 비디오

압축 기술 표준을 2002.5월부터 추진중

o 실감방송 요소기술인 3차원 동영상 및 오디오 압축/전송 등에 대한 기술

표준화를 MPEG 3D AV 그룹에서 2002.12월부터 진행중

나. 표준화 전략

o 지상파 디지털 방송 전송규격은 현 NTSC 방식과의 호환성 , HDTV 지원 및

국내산업의 세계시장 진출에 유리한 ATSC 방식을 TTA 단체표준으로 채택

(1997년)

o ETRI는 SmarTV 사업에서 확보한  ATSC 성능개선에 필요한 핵심기술(E-

xVSB)을 Philips와 공도으로 국제표준화 추진중

o 국내 디지털 방송 전송 규격 호환 및 세계시장 진출을 위해 국내 데이터

방송규격은 ATSC-DASE I 을 잠정 채택(2001년 6월)

o 국제 표준화에 채택된 국내 핵심 요소기술의 국제 및 국내 산업 상용화를

통해 기술 경쟁력 확보

o 국내 지능형방송 서비스 관련 표준화에 앞서 기 확보된 MPEG-4/7 기술을

기반하여 유럽연합 공동과제를 통해 ATSC.DVB 표준 반영 추진

o MPEG, ATSC, DVB, TVAF 등 방송분야 국제 표준화 사업 지원 확대를 통해

국제 표준 전문가를 육성하여 국가 경쟁력 확보

2.7 서비스 정책

가. 세계 동향

o 주요 선진국의 디지털 지상파 TV방송이 본격화되어 2010년 이후 디지털TV

로 완전 전환 예정

- 미국은 디지털TV 방송 확대 및 고화질 디지털TV 보급 촉진을 위해 2007

년까지 모든 TV에 디지털 튜너 내장을 의무화

- 영국, 프랑스 등은 2010년에 아날로그 방송 중단 예정

- 일본은 HD급 기반으로 2003년 3대 도시권(도쿄, 오사카, 나고야), 2006

년 전국, 2011년 이후 아날로그 방송 중단 예정

나. 국내 추진방향

o 6대 광역시에서 디지털 지상파TV 본방송을 실시(2003.11)하고 2004년 도

청소재지의 본방송 실시를 거쳐 2005년 전국망 완성

- 도청 소재지의 디지털 지상파TV 방송국 허가 : 2003.6

. 강원, 충북, 제주 등 5개 도시의 KBS1.2, 민방 등 34개 방송국

- 전국 6대 광역시 소재 디지털 지상파TV 본방송 실시 : 2003.11

- 도청소재지 디지털 지상파TV 본방송 실시 : 2004

- 시.군 소재지 디지털 지상파TV 본 방송 실시로 전국망 완성 : 2005

o 디지털TV 수신기가 95% 이상 보급되는 시점에 아날로그TV 방송 중단(중단

시점은 2010년 예정)

3. 디지털 케이블 인프라

3.1 개요

가. 서비스 개념

o 케이블 HFC망을 통하여 초고속 인터넷, 디지털 방송, 통신.방송 융합서비

스(VOD, HDTV, 인터넷TV, VolP, 양방향 데이터방송), T-Government/T-

Commerce 등의 서비스 제공

나. 인프라 구조

o 케이블 방송 인프라는 분배망, 방송국, 전송망으로 구성

===========================================================================

구성요소                             기능

---------------------------------------------------------------------------

분배망          프로그램 공급자가 방송 컨텐츠를 방송국에 공급

---------------------------------------------------------------------------

방송국(SO)       방송컨텐츠의 편성/제어/송출

---------------------------------------------------------------------------

전송망          HFC망을 통해 가입자에게 방송컨텐츠를 분배

===========================================================================

3.2 국내.외 시장 전망

가. 세계시장

o 북미 및 유럽에서는 디지털 케이블 방송을 실시하고 있으며, 특히 미국의

경우 일부 HDTV 방송 서비스 개시

o 디지털 케이블망을 이용한 VOD, T-Commerce 등 양방향 서비스를 위한 제

품 출시

나. 국내시장

o 2003년부터 2007년까지 케이블 기반의 차세대 초고속 인프라 구축 관련

산업 생산규모는 약 19조원으로 전망

3.3 국내산업 경쟁력 분석

===========================================================================

강점                               약점

---------------------------------------------------------------------------

o 세계 최고 수준 초고속 가입자 보유   o 국내 기가급 변복조 기술 취약

o 초고속망 구축경험 및 전문인력 풍부  o 국내 케이블 사업자의 영세성

---------------------------------------------------------------------------

기회                               위험

---------------------------------------------------------------------------

o 국내 개발기술의 국제표준 반영       o 초고속 변복조 핵심부품 미국 출시

o 통.방융합 서비스의 세계시장 선도    o xDSL 보급 확대

===========================================================================

3.4 기술개발정책

가. 국내.외 기술개발 현황

o OpenCable 규격의 수신제한 모듈(POD module)을 미국의 모토로라,

Scientific Atlanta 및 SCM Microsystems에서 상용화

o OpenCable 규격의 Set-Top Box를 삼성전자, LG전자, 휴맥스 및 Sony 등에

서 상용화 개발중

- 휴맥스 등 국내 업체에서 금년 상반기 중 기술개발을 완료하고 금년 하

반기에 양산화 예정

o DOCSIS 케이블 모뎀을 삼성전자, 주홍정보통신 및 테라온 등에서 상용화

- 국내업체는 케이블모뎀의 기술기준은 높으나, CMTS, 핵심칩 등의 기술

수준은 낮음

나. 추진전략 및 체계

o 국가적인 역량을 효율적으로 결집하기 위해 산.학.연 역할 분담에 의한

단계별 기술개발 추진

- 1단계(2004년~2005년)에서 기반기술 성격이 강한 분야를 ETRI 주관으로

산업체와 공동 연구

- 2단계(2006년~2007년)는 산업체 중심의 상용화

o 응용기술은 케이블 사업자 및 산업체 위주로 수행하여 조기 상용화 추진

다. 개발목표

o 차세대 Gigabit급 케이블모뎀 및 CMTS 개발

- 2005년까지 하향 100Mbps급 케이블모뎀 및 CMTS 개발

- 2007년까지 하향 1Gbps급 케이블모뎀 및 CMTS 개발

- 케이블모뎀 국제 표준인 차세대 DOCSIS 표준안 개발

* CMTS(Cable MODEM Termination System) : 케이블모뎀 종단장치로 케

이블모뎀 데이터와 인터넷 데이터용 패킷간의 신호 변환 장비

* DOCSIS : Data Over Cable Service Interface Specifications

o 홈서버(기가급 통합형 케이블 셋탑박스) 기술 개발

- 셋탑박스에 기가급 케이블모뎀을 내장한 통합형 셋탑박스 개발

- TV에 케이블 셋탑박스를 내장한 Cable-ready DTV 기술개발

o 저가형 셋탑박스 개발

- 저렴한 가격의 보급형 셋탑박스 개발

라. 추진일정

===========================================================================

항목                 2003       2004       2005      2006      2007

---------------------------------------------------------------------------

케이블기반 NGcN                   기가급 변복조 및 표준화 기술

기술                             ----------------------------------------->

케이블기반 홈네트워크 표준화 기술

----------------------------------------->

초고속 홈서버 기술

----------------------------------------->

패킷기반 광대역 유무선 접속기술

----------------------------------------->

---------------------------------------------------------------------------

DCATV 서비스 기술              저가형 STB 상용화 기술

------------------------>

---------------------------------------------------------------------------

DCTV 데이터방송                         OCAP 미들워어 기술

기술                             ------------------------------->

===========================================================================

3.5 표준화 정책

가. 국제 표준화 동향

o 미국의 CableLabs 중심으로 OpenCable 방식 표준화 진행

- 향후 케이블망 기반의 기가급 변복조 표준화 추진 예상

o 미국 MSO와 가전업체는 단방향 Cable-ready DTV 도입을 위한 표준화 진행

중

- 향후 양방향 Cable-ready DTV도 표준화 예정

나. 표준화 전략

o 세계시장 진출을 위해 미국 OpenCable 방식을 국내 디지털케이블 표준으

로 채택(2001.11)

o 기가급 모뎀기술 및 Cable-ready 디지털TV는 초기단계부터 CableLabs와

공동연구를 통해 국내.국제 표준화 병행 추진

o 국제표준 반영을 위한 국제표준화 활동 및 기술협력 활동 강화

- 중장기적인 원천기술 개발로 국제표준 반영 적극 추진

- 기술분야별 핵심 표준화 대상을 선정하여 기술개발과 연계한 국제 및

국내 표준화 중점 추진

3.6 서비스 정책

가. 세계동향

o 미국 및 유럽을 중심으로 디지털 케이블 TV 서비스 제공중

- 미국의 경우 초기의 디지털 도입기를 지나 현재는 다양한 부가서비스

개발 및 수익모델 창출에 중점을 두고 있음

o 향후 디지털 케이블은 HD급의 디지털방송과 ISP, VoIP, VOD, Webcasting,

데이터방송 등 다양한 양방향 서비스를 제공할 전망

- VOD 및 T-Commerce 관련 일부 서비스를 위한 제품 출시중

나. 국내 추진방향

o 전국 119개 SO를 통해 양방향 디지털방송 서비스 조기 추진

- 경제적인 디지털방송 및 인터넷 서비스를 위하여 1,100만 가입자 대상

케이블TV 인프라의 디지털 전환 추진

o ADSL보다 100배 빠른 기가급 케이블 인터넷 서비스 및 다양한 통.방융합

서비스 제공

- 2005년까지 200개의 SD급, 10개의 HD급 디지털 방송과 100Mbps급 초고

속 인터넷 서비스 결합상품 보급

- 2007년까지 400개의 SD급, 30개의 HD급 디지털방송과 기가급 초고속 인

터넷 서비스 결합상품 보급

o 케이블망(HFC망)의 고도화 추진

- 케이블망의 대역폭 확대 및 셀분할을 통한 셀당 가입자 축소

. 2005년까지 상향 65MHz, 하향 864MHz 대역폭 확대 및 셀당 200 가입

자 이하의 소형 셀화 추진

. 2007년까지 상향 100MHz, 하향 1.5GHz 대역폭 확대 및 셀당 100 가입

자 이하의 초소형 셀화 추진

o 양방향TV 기반 인프라 구축

- 참여정부 임기 내에 양방향 데이터 방송을 기반으로 한 T-Commerce, T-

Government 서비스 완성

- T-Government 구현을 위한 민.관 합동의 시범서비스 추진

- 전국민의 정보문화 격차 해소를 위해 정부, 정당, 지자체 및 지역 문화

정보의 데이터베이스 연계 체제 구축

4. 위성방송 인프라

4.1 개요

가. 서비스 개념

o 다채널 HDTV, T-Commerce, 인터넷, 데이터방송, DSNG, 컨텐츠 분배 등 광

대역 위성통신.방송 융합 서비스를 양방향으로 제공

나. 인프라 구조

o 지상 통신.방송망을 연동하여 멀티미디어 컨텐츠를 제공하는 위성방송 송

신국, 위성중계기 및 수신기로 구성

4.2 국내.외 시장 전망

가. 세계시장

o 댁내 위성 광대역 서비스 시장은 2005년 약 1,199백만불, 2007년 2,117백

만불로 예측(The Strategis group, 2001)

- 댁내 위성 광대역 가입자 수는 2005년 2,149천명에서 2007년 4,092천명

으로 예상

<댁내 위성 광대역 가입자 및 서비스 시장 전망>

===========================================================================

구분               2003     2004     2005      2006      2007

---------------------------------------------------------------------------

가입자 수(천명)           840     1,414    2,149     3,057     4,092

(Ka/Ku대역 포함)

---------------------------------------------------------------------------

서비스매출액   Ka대역   137.91   389.15   728.53   1,144.06   1,646.36

(백만불)    -----------------------------------------------------------

Ku대역   402.45   452.90   470.54     474.17     470.66

===========================================================================

* 출처 : The Strategis group, 2001

o 셋탑박스 시장은 2005년 4,630백만불, 3,967만대로 예상(Gartner

Dataquest, 2001.9)

나. 국내시장

o 국내 디지털 위성방송 서비스 매출액은 2003년 약 2,591억원에서 2006년

에는 7,586억원 규모로 전망(KISDI, 2001.11)

4.3 국내산업 경쟁력 분석

===========================================================================

강점                                  약점

---------------------------------------------------------------------------

o Ka대역 상용통신위성 보유 및 국내    o 광대역 양방향 위성방송 기술기준

위성 HDTV, 데이터방송 서비스 제공     및 표준 미비

o 위성통신 기반기술 보유 및 세계      o SoC 부품 기술 등 광대역 양방향

수준의 위성방송 셋탑박스 경쟁력       위성방송 기반기술 부족

---------------------------------------------------------------------------

기회                                  위협

---------------------------------------------------------------------------

o 국내 위성HDTV 서비스 개시 등 통방   o 국외 선진국의 기술 개발

융합시대 진입 및 Ka대역 이용 증가

o 위성관련 R&D 투자 부족

o 광대역 위성방송 세계 포준화 진행중

===========================================================================